**Техническое задание\***

**Наименование и описание объекта закупки:** *выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц в 2020 году, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, ортопедической обувью, изготовленной индивидуально*.

Подробные сведения об объекте закупки содержатся в Разделе III «Описание объекта закупки» Документации об электронном аукционе.

**Количество товара (объем закупки):** *в соответствии с Разделом III «Описание объекта закупки» Документации об электронном аукционе.*

**Место выполнения работы:** *Российская Федерация, Ставропольский край, по месту нахождения Исполнителя*.

**Срок поставки товара (или завершения работы либо график оказания услуг):** *не более 25 (Двадцати пяти) дней со дня обращения Получателя к Исполнителю по направлению филиала отделения Фонда, не позднее 08.12.2020*.

**Начальная (максимальная) цена Государственного контракта**: *1 526 626 (Один миллион пятьсот двадцать шесть тысяч шестьсот двадцать шесть) рублей 81 копейка*.

Выполнить работы по настоящему Контракту, и передать изделие непосредственно Получателю при представлении им документа, удостоверяющего личность (паспорт), в срок не более *25 (Двадцати пяти) дней*, со дня обращения к Исполнителю Получателя с Направлением, выданным филиалом Заказчика по месту учета Получателя, не позднее *08.12.2020 года*.

Работы выполняются по месту нахождения Исполнителя.

6.1.2. При передаче изделия Получателю оформить Акт сдачи-приемки работ, который подписывается Исполнителем и Получателем. Указанный Акт оформляется в 3 (Трех) экземплярах, один из которых передается Заказчику, один остается у Исполнителя, один – у Получателя.

Датой выполнения работ по настоящему Контракту является дата подписания Исполнителем и Получателем Акта сдачи-приемки работ.

ОКПД2 32.50.22.151 - Обувь ортопедическая для взрослых

КТРУ не применяется в связи с отсутствием в «Каталоге товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **КТРУ** | **Наименование****изделия** | **КОЗ** | **Описание модели изделия** | **Ед-ца изм.** | **Кол-во.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1 | - | Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки (пара) | 01.29.09.01.01 | Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки (пара).Обувь (без утепленной подкладки) в соответствии с ее функциональным назначением должна включать одну или несколько специальных ортопедических деталей (жесткие, мягкие, металлические, межстелечный слой, каблук и/или подошву особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел, искусственную стопу). Допускается изготавливать обувь на протезы, аппараты, при лимфостазе, акромегалии без специальных деталей — с заготовкой верха, конструкция которой учитывает анатомо-функциональные особенности пользователей данной категории. Сложная ортопедическая обувь должна иметь не менее двух специальных ортопедических деталей или межстелечный слой в виде коска или пробки высотой 30 мм и более. Сложная ортопедическая обувь должна быть только с индивидуальными параметрами изготовления (ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая»). Обувь по функциональному (медицинскому) назначению дифференцируют на ортопедическую:- при продольном плоскостопии;- распластанности переднего отдела стопы;- сочетанной форме плоскостопия;- вальгусной, плосковальгусной стопе;- варусной, половарусной стопе;- полой стопе;- эквинусной стопе;- пяточной стопе;- косолапости;- деформации и сгибательной контрактуре пальцев стопы;- укорочении нижней конечности;- отвисающей стопе;- паралитической стопе;- диабетической стопе;- лимфостазе;- акромегалии;- при разной длине стоп (следа);- культях стоп;- для бездвуруких;- заболеваниях стоп. (ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая»). В готовой обуви не допускаются:- отдушистость, воротистость, сильно выраженная жилистость, стяжка лицевой поверхности на носках и союзках, кроме деталей из эластичных кож;- роговины и кнутовины на носках и союзках;- механические повреждения;- отставание верха и подкладки от задника;- местная неприклейка подошв;- плохое формование пяточной и носочной частей обуви;- деформация верха;- складки внутри обуви;- расщелины между деталями низа;- осыпание красителя;- бугры, вмятины, складки. (ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая»). | Пара | 39 |
| 2 | - | Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке (пара) | 01.29.09.02.01 | Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке (пара)Обувь (на утепленной подкладке) в соответствии с ее функциональным назначением должна включать одну или несколько специальных ортопедических деталей (жесткие, мягкие, металлические, межстелечный слой, каблук и/или подошву особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел, искусственную стопу). Допускается изготавливать обувь на протезы, аппараты, при лимфостазе, акромегалии без специальных деталей — с заготовкой верха, конструкция которой учитывает анатомо-функциональные особенности пользователей данной категории. Сложная ортопедическая обувь должна иметь не менее двух специальных ортопедических деталей или межстелечный слой в виде коска или пробки высотой 30 мм и более. Сложная ортопедическая обувь должна быть только с индивидуальными параметрами изготовления (ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая»). Обувь по функциональному (медицинскому) назначению дифференцируют на ортопедическую:- при продольном плоскостопии;- распластанности переднего отдела стопы;- сочетанной форме плоскостопия;- вальгусной, плосковальгусной стопе;- варусной, половарусной стопе;- полой стопе;- эквинусной стопе;- пяточной стопе;- косолапости;- деформации и сгибательной контрактуре пальцев стопы;- укорочении нижней конечности;- отвисающей стопе;- паралитической стопе;- диабетической стопе;- лимфостазе;- акромегалии;- при разной длине стоп (следа);- культях стоп;- для бездвуруких;- заболеваниях стоп. (ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая»). В готовой обуви не допускаются:- отдушистость, воротистость, сильно выраженная жилистость, стяжка лицевой поверхности на носках и союзках, кроме деталей из эластичных кож;- роговины и кнутовины на носках и союзках;- механические повреждения;- отставание верха и подкладки от задника;- местная неприклейка подошв;- плохое формование пяточной и носочной частей обуви;- деформация верха;- складки внутри обуви;- расщелины между деталями низа;- осыпание красителя;- бугры, вмятины, складки. (ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая»). | Пара | 39 |
| 3 | - | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) | 01.29.09.01.02 | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара).Обувь (без утепленной подкладки) в соответствии с ее функциональным назначением должна включать одну или несколько специальных ортопедических деталей (жесткие, мягкие, металлические, межстелечный слой, каблук и/или подошву особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел, искусственную стопу). Допускается изготавливать обувь на протезы, аппараты, при лимфостазе, акромегалии без специальных деталей — с заготовкой верха, конструкция которой учитывает анатомо-функциональные особенности пользователей данной категории. (ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая»). Обувь по функциональному (медицинскому) назначению дифференцируют на ортопедическую:- на протезы;- на ортопедические аппараты. (ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая»). В готовой обуви не допускаются:- отдушистость, воротистость, сильно выраженная жилистость, стяжка лицевой поверхности на носках и союзках, кроме деталей из эластичных кож;- роговины и кнутовины на носках и союзках;- механические повреждения;- отставание верха и подкладки от задника;- местная неприклейка подошв;- плохое формование пяточной и носочной частей обуви;- деформация верха;- складки внутри обуви;- расщелины между деталями низа;- осыпание красителя;- бугры, вмятины, складки. (ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая»). | Пара | 49 |
| 4 | - | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) | 01.29.09.02.02 | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара).Обувь (на утепленной подкладке) в соответствии с ее функциональным назначением должна включать одну или несколько специальных ортопедических деталей (жесткие, мягкие, металлические, межстелечный слой, каблук и/или подошву особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел, искусственную стопу). Допускается изготавливать обувь на протезы, аппараты, при лимфостазе, акромегалии без специальных деталей — с заготовкой верха, конструкция которой учитывает анатомо-функциональные особенности пользователей данной категории. (ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая»). Обувь по функциональному (медицинскому) назначению дифференцируют на ортопедическую:- на протезы;- на ортопедические аппараты. (ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая»). В готовой обуви не допускаются:- отдушистость, воротистость, сильно выраженная жилистость, стяжка лицевой поверхности на носках и союзках, кроме деталей из эластичных кож;- роговины и кнутовины на носках и союзках;- механические повреждения;- отставание верха и подкладки от задника;- местная неприклейка подошв;- плохое формование пяточной и носочной частей обуви;- деформация верха;- складки внутри обуви;- расщелины между деталями низа;- осыпание красителя;- бугры, вмятины, складки. (ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая»). | Пара | 49 |
| 5 | - | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара) | 01.29.09.01.03 | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара)Обувь в соответствии с ее функциональным назначением должна включать одну или несколько специальных ортопедических деталей (жесткие, мягкие, металлические, межстелечный слой, каблук и/или подошву особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел, искусственную стопу). Допускается изготавливать обувь на протезы, аппараты, при лимфостазе, акромегалии без специальных деталей — с заготовкой верха, конструкция которой учитывает анатомо-функциональные особенности пользователей данной категории. (ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая»). Обувь по функциональному (медицинскому) назначению дифференцируют на ортопедическую:- на протезы;- на ортопедические аппараты. (ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая»). В готовой обуви не допускаются:- отдушистость, воротистость, сильно выраженная жилистость, стяжка лицевой поверхности на носках и союзках, кроме деталей из эластичных кож;- роговины и кнутовины на носках и союзках;- механические повреждения;- отставание верха и подкладки от задника;- местная неприклейка подошв;- плохое формование пяточной и носочной частей обуви;- деформация верха;- складки внутри обуви;- расщелины между деталями низа;- осыпание красителя;- бугры, вмятины, складки. (ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая»). | Пара | 3 |
| 6 | - | Вкладной башмачок | 01.29.09.01.06 | **Вкладной башмачок ( штуки)**Материал изделия: натуральная кожа. Башмачок функционален для инвалидов с ампутационными дефектами стоп.Изготовление вкладного башмачка осуществляется по индивидуальной колодке на основе слепка стопы. Гарантийный срок-30 дней со дня выдачи изделия в эксплуатацию (приобретения пользователем). | Шт. | 1 |

***\**** *Использование при описании объекта закупки характеристик, не установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, является необходимостью, обусловленной характером закупаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг), потребностями застрахованного.*

***Требования к качеству выполнения работ:***

 Ортопедическая обувь не должна иметь дефекты: перелом подошв, отдушистости деталей верха, стяжки «лица», осыпания покрытия, неустойчивости покрытия, дефектов сборки, формирования и крепления деталей обуви, низкое качество комплектующих и материалов.

 Ортопедическая обувь должна обеспечивать:

- реализацию комплекса медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с застрахованными, имеющих нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

- достаточность опороспособности конечности;

- фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации;

- компенсацию укорочения конечности.

 При изготовлении ортопедической обуви в ее комплектующие должны входить вкладные корригирующие элементы (стельки).

 Работы по обеспечению ортопедической обувью следует считать эффективно исполненными, если у потребителя частично или полностью восстановлена опорная или двигательная функция стопы, сохранены условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

***Требования к безопасности работ:***

 Материалы, применяемые для изготовления протезно-ортопедических изделий не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации. Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

 Обувь должна соответствовать требованиям: ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские» п.4. Общие положения; ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности» п.4. Общие технические требования; ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая» п.1.Область применения, п.4. Классификация, п.5 Основные параметры и размеры, п.6 Технические требования, п.7. Требования безопасности, п.9. Методы контроля, п.10. Транспортирование и хранение, п. 11. Гарантия изготовителя.

 Проведение работ по обеспечению застрахованных ортопедической обувью должно осуществляться при наличии сертификатов (декларации о соответствии).

 Упаковка ортопедической обуви должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

***Требования к месту, условиям, сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества работ:***

 Гарантийный срок на изделия устанавливается со дня выдачи готового изделия, следующего после дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ Получателем, и его продолжительность на взрослую ортопедическую обувь должен составлять не менее 70 (Семидесяти) дней. Гарантия должна распространятся на все составляющие изделия.

 Обязательно наличие стационарного места обслуживания на территории Ставропольского края для приема заказов, примерки изделий, выдачи готовых изделий и для осуществления гарантийного ремонта в период гарантийного срока службы, а также возможность осуществления выездного обслуживания на дому и в отдаленных районах края для приема заказов, примерки изделий, выдачи готовых изделий и для приема заявок для осуществления гарантийного ремонта в период гарантийного срока службы.

 В период гарантийного срока службы Исполнитель обязан производить гарантийный ремонт или замену изделия, вышедшего из строя до истечения гарантийного срока за счет собственных средств.

 Исполнитель обязан возмещать расходы за проезд Получателей, а также сопровождающих лиц, для замены или ремонта изделия до истечения его гарантийного срока за счет средств Исполнителя, ремонт осуществляется бесплатно.