**Описание объекта закупки**

**Поставка в 2020 году кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела для обеспечения детей-инвалидов с ДЦП.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта закупки по КТРУ** | **Наименование закупки** | **Описание** | **Ед**  **Изм.** | **Количество** |
| Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | Кресло-коляски с ручным приводом для детей больных ДЦП (прогулочные) | Инвалидная кресло-коляска, предназначенная для транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, передвижения в помещениях и вне помещений и закрепления у них положительных установок в положении сидя, полулежа и лежа.  Основные технические характеристики кресла - колясок должны быть:  - коляска оборудована козырьком  - габаритные размеры:  - ширина не более 580 мм;  - длина от 90 см.- до 121 см.  - высота от 90 см.- до 136 см.  - ширина сидения - от 32 до 42 см.  - глубина сидения – от 32 см.- до 42 см.  - высота спинки – от 55 см.- до 73 см.  - ширина в сложенном виде - не более 58 см.  - высота в сложенном виде не более 116 см.  - глубина в сложенном виде не более 54 см.  - масса кресла-коляски - не более 18 кг.  - максимальная масса пользователя до 60 кг.  Кресло-коляска должна иметь оснащение и комплектацию: - рама изготовлена из высокопрочного сплава дюралюминий  - покрытие рамы анодирование.  - рама коляски складывается в одной плоскости.  - коляска на четырех колесах размером не более 250х60 мм,  - шины колес литые;  - коляска оборудована подголовником с возможностью регулировки в зависимости от роста ребенка.  - коляска оборудована абдуктором (межколенный валик)  - возможность регулировки наклона спинки в 5 положениях;  - подножка должна иметь металлическую площадку с бортиками для фиксации и ремешком для закрепления стоп, регулируемый по высоте в зависимости от длины голени ребенка.  - подножка из вертикального положения может принимать горизонтальное положение.  - коляска оборудована съемной ручкой - поручнем.  - шитье спинки и сидения изготовлено из непромокаемого и негорючего материала.  - коляска оборудована ремнем безопасности с возможностью фиксации ребенка в двух положениях.  - коляска должна иметь фиксатор коляски в сложенном виде.  В комплект поставки входит:  • Руководство пользователя (Паспорт) на русском языке и гарантийный талон (с отметкой о произведённой проверке контроля качества);  Гарантийный срок Товара составляет не менее 24 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи Товара Получателем.  Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя.  Маркировка кресла - коляски должна содержать:  - наименование производителя;  - адрес производителя;  - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);  - дату выпуска (месяц,год);  - артикул модификации кресла-коляски;  - обозначение технических условий (номер);  - номер декларации о соответствии;  - серийный номер.  - инструкция для пользователя (на русском языке);  - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества).  Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. | шт. | 14 |
| Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | Кресло-коляски с ручным приводом для детей больных ДЦП (комнатные) | Инвалидная кресло-коляска, предназначенная для транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, передвижения в помещениях и вне помещений и закрепления у них положительных установок в положении сидя, полулежа и лежа.  Основные технические характеристики кресла - колясок должны быть:  - коляска оборудована козырьком  - габаритные размеры:  - ширина не более 580 мм;  - длина от 90 см.- до 121 см.  - высота от 90 см.- до 136см.  - ширина сидения - от 32 до 42 см.  - глубина сидения – от 32 см.- до 42 см.  - высота спинки – от 55 см.- до 73 см.  - ширина в сложенном виде не более- 58 см.  - высота в сложенном виде не более 116 см.  - глубина в сложенном виде не более 54 см.  - масса кресла-коляски не более - 18 кг.  - максимальная масса пользователя до 60 кг.  Кресло-коляска должна иметь оснащение и комплектацию: - рама изготовлена из высокопрочного сплава дюралюминий  - покрытие рамы анодирование.  - рама коляски складывается в одной плоскости.  - коляска на четырех колесах размером не более 250х60 мм,  - шины колес литые;  - коляска оборудована подголовником с возможностью регулировки в зависимости от роста ребенка.  - коляска оборудована абдуктором (межколенный валик)  - возможность регулировки наклона спинки в 5 положениях;  - подножка должна иметь металлическую площадку с бортиками для фиксации и ремешком для закрепления стоп, регулируемый по высоте в зависимости от длины голени ребенка.  - подножка из вертикального положения может принимать горизонтальное положение.  - коляска оборудована съемной ручкой - поручнем.  - шитье спинки и сидения изготовлено из непромокаемого и негорючего материала.  - коляска оборудована ремнем безопасности с возможностью фиксации ребенка в двух положениях.  - коляска должна иметь фиксатор коляски в сложенном виде.  В комплект поставки входит:  • Руководство пользователя (Паспорт) на русском языке и гарантийный талон (с отметкой о произведённой проверке контроля качества);  Гарантийный срок Товара составляет не менее 24 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи Товара Получателем.  Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя.  Маркировка кресла - коляски должна содержать:  - наименование производителя;  - адрес производителя;  - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);  - дату выпуска (месяц, год);  - артикул модификации кресла-коляски;  - обозначение технических условий (номер);  - номер декларации о соответствии;  - серийный номер.  - инструкция для пользователя (на русском языке);  - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества).  Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. | шт. | 14 |

**Обоснование включения** дополнительной информации в сведения о товаре: дополнительная информация указана заказчиком в связи с отсутствием в КТРУ описания объекта закупки и в целях определения соответствия закупаемых товаров потребностям заказчика для обеспечения детей-инвалидов техническими средствами реабилитации.

Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Республика Тыва. По согласованию с Поставщиком Получатель может выбрать способ получения Товара (по месту жительства Получателя, по месту нахождения пунктов выдачи товара, по месту нахождения Поставщика).

Срок поставки товаров, завершения работы, график оказания услуг: Поставка Товара в Республику Тыва в течение 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком от Заказчика реестра получателей Товара, которым выданы направления на обеспечение техническими средствами реабилитации, но не позднее 20.12.2020 г.

Поставщик должен оказывать гарантийный ремонт, сервисное обслуживание, сопутствующие услуги: сбор, введение в эксплуатацию, обучение пользованием товара