Техническое задание на выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами верхних конечностей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | *Объект закупки* | *Наименование товара (работы, услуги)[[1]](#footnote-1)* | *Функциональные, технические, качественные характеристики, эксплуатационные характеристики работы (в случае отсутствия соответствующих позиций в КТРУ)[[2]](#footnote-2)* | | *Кол-во (шт.)* |
| 1. | Выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами верхних конечностей | Выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами кисти косметическими, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | 1.Наименование технического средства реабилитации в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н:  8-01-02 Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти.  2.Назначение: При ампутации на уровне запястья и уровне выше запястья;  3.Изготовлен из современных материалов на основе силиконов;  4. Конструкция: Усилена капроновой сеткой;  5. Имеется возможность выбора телесных оттенков с имитацией ногтей;  6. Протез заполнен во внутренней области вспененным полимером,  7. Протез с гнущимися пальцами (пальцы с арматурой). | Протезы верхних конечностей должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007, ГОСТ Р 56138-2014, ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 «Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик".  Выполняемые работы по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами верхних конечностей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов верхних конечностей с помощью протезов конечностей.Приемная гильза протеза конечности изготавливается по индивидуальному параметру п и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности. Функциональный узел протеза конечности выполняет заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность.Искусственная кисть имитирует форму естественной кисти и воспроизводит часть ее функций.Многофункциональная кисть имеет конструкцию, которая позволяет выполнять несколько видов захвата.  **Требования к результатам работ.** Работы по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами верхних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.  **Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества работ.** Гарантийный срок на протезы устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию: протезы предплечья — не менее 7 месяцев.В течение этого срока Исполнитель производит замену или ремонт изделия бесплатно.  **Требования к безопасности работ.** Выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами предплечья должно осуществляться при наличии декларации о соответствии продукции требованиям технических регламентов.  **Требования к месту, условиям и срокам (периодам) выполнения работ.** Выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами верхних конечностей производится до 15 декабря 2020 года. Срок выполнения Работ со дня получения списков или обращения инвалида (ветерана) к Исполнителю по направлению Заказчика – не более 45 дней. Место выполнения работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами – Ивановская область. Изготовление по индивидуальным слепкам. Доставка готового изделия при необходимости по месту жительства инвалида. | 4 |
| 2. | Выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами кисти косметическими, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | 1.Наименование технического средства реабилитации в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н:  8-01-02 Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти.  2.Описание: должен состоять из внутренней формообразующей и косметической оболочки. Подгонка внутренней формообразующей оболочки должна осуществляться методом механической обработки в соответствии с показаниями, индивидуальными особенностями культи для восполнения геометрической формы здоровой кисти.  3.Косметическая оболочка: должна изготавливаться из высококачественного силикона медицинского назначения по форме, цвету и структуре поверхности, копирует руку человека.  4.Пальцы: должны быть наполнены вспененным силиконом с проволочным каркасом, позволяющим устанавливать на пальцах кисти желаемые углы сгибания.  5.Материал наполнения гильзы пальцев: силпен.  6.Материал каркаса пальцев: сталь.  7.Крепление: протез должен надежно фиксироваться на культе за счет конфигурации внутренней полости и косметической оболочки при помощи застежки-молнии. | 2 |
| 3. | Выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами предплечья косметическими | 1. Наименование технического средства реабилитации в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н:  8-01-03 Протез предплечья косметический.  2. Гильза: по индивидуальному гипсовому слепку с культи из акрилоновых смол,  3. Облицовка;  4. Полуфабрикаты Otto-Bock,  5. Перчатки протезные;  6. 4 чехла шерстяных,  7. Эластичный чулок.  8. Тип крепления – индивидуальное. | 5 |
| 4. | Выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами предплечья рабочими | 1. Наименование технического средства реабилитации в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н:  8-02-02 - Протез предплечья рабочий.  2.Описание: Протез предплечья рабочий; взрослый, система управления: сохранившейся рукой или противоупором; кисть косметическая из ПВХ; дополнительное РСУ отсутствует; приспособления комплект рабочих насадок (держателя керна, дрели, ножовки, отверток, напильника, стамески, крюка, молотка, ножниц, зажима для сельхоз работ, для управления авто), гильза индивидуальная одинарная; кожаная; тип крепления индивидуальное. | 4 |
| 5. | Выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами плеча косметическими | 1. Наименование технического средства реабилитации в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н:  8-01-04 Протез плеча косметический  2. Протез плеча функционально - косметический.  3. Гильза плеча: акрилоновая;  4. Кисть: пластмассовая с силиконовыми оболочками;  5. Узел локоть-предплечье облицован пенополиуретаном. | 3 |
| 6. | Выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами плеча рабочими | 1. Наименование технического средства реабилитации в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н:  8-02-03 Протез плеча рабочий  2. Гильза плеча: акрилоновая,  3. Кисть: хлорвиниловая, с набором рабочих насадок, с металлическими шинами и приемником для насадок, узел облицован пенополиуретаном. | 2 |
| 7. | Выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами плеча активными (тяговыми) | 1. Наименование технического средства реабилитации в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н:  8-03-03 - Протез плеча активный (тяговый).  2.Описание: протез плеча активный (должен приводиться в движение мышечными усилиями), система управления механическая (тяговый), кисть с одной тягой, должна быть снабжена стальной тягой на внутренней стороне кисти (внутренняя тяга), резьбовой цапфой и системным каркасом. Косметическая оболочка должна быть мужской, телесного цвета, предназначенной для кисти с тяговым управлением.  3.Локтевой узел: должен быть для протезов, действующих посредством тяг. Должен быть снабжен расположенным внутри замком без защелки и вращающимся плечевым шарниром с регулируемым трением.  4.Предплечье: должно быть выполнено из пластмассы.  5.Локтевой шарнир: должен быть выполнен из пластмассы и иметь телесный цвет.  6.Функция проскальзывания и остановки: должна обеспечивать контролируемое опускание предплечья без необходимости полностью расфиксировать и вновь фиксировать замок.  7.Сгибатель: ABF должен обеспечивать сгибание шарнира и естественное поведение руки.  8.Приемная гильза: должна быть индивидуальная одинарная или индивидуальная составная (контактная и несущая), по гипсовому слепку из литьевого слоистого пластика на основе ортокриловых смол. Должна быть примерочная (пробная) гильза.  9.Тип крепления: специальное, индивидуальное. | 1 |
| *ИТОГО:* | | | | | 21 |

1. В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. Наименование изделия определено на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р». [↑](#footnote-ref-1)
2. В техническом задании используются требования к объекту закупки на основании пунктов 1,2 ч.1 ст.33 44-ФЗ, связанные с потребностью Заказчика по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и использование показателей и требований обусловлено необходимостью приобретения технических средств реабилитации в качестве устройств, содержащих технические решения, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалида. [↑](#footnote-ref-2)