**Техническое задание**

**Поставка противопролежневых матрацев для обеспечения ими в 2020 году инвалидов, проживающих на территории Пермского края. Количество - 389 штук.**

**1. Описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики): Противопролежневый матрац**  предназначен для профилактики и лечения пролежней у пациентов с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы, тяжелыми соматическими заболеваниями, сопровождающимися длительным вынужденным неподвижным положением тела. Матрац используется в 24-часовом режиме ухода за инвалидом. Противопролежневые матрацы изготовлены из специального гипоаллергенного водонепроницаемого нетоксичного материала, который не впитывает запахи и позволяет проводить санитарную обработку, а также - электробезопасных материалов, в рабочем состоянии совместимых с другими электроприборами.

# Противопролежневые матрацы воздушные (с компрессором) соответствуют требованиям ГОСТ Р 50444-92 (разделы 3,4), ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014, ГОСТ 30324.0.4-2002, ГОСТ IEC 60601-1-1-2011.

# Противопролежневые матрацы полиуретановые соответствуют требованиям ГОСТ Р 51632-2014, ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011.

**2. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара требованиям заказчика:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование закупаемого Товара | Показатели, которые не могут изменяться | Максимальные и (или) минимальные значения | Количество (шт.) |
| **Противопролежневый матрац полиуретановый.** | Противопролежневый матрац полиуретановый обеспечивает пациенту равномерное распределение давления на участки, соприкасающиеся с телом. Использование данного матраца предупреждает возникновение пролежней, исключает возможность грубого и длительного давления на одни и те же участки кожи, улучшает кровообращение на капиллярном уровне, обеспечивает питание и насыщение тканей кислородом, предотвращает образование пролежней или ускоряет процесс заживления пораженных участков. На верхней стороне матраца выполнены фигурные насечки, обеспечивающие легкость изгибания матраца. Матрац выполнен из полиуретана. Матрац комплектуется съемным чехлом, выполненным из непромокаемой воздухопроницаемой ткани, с замком типа «молния», а также паспортом с гарантийным талоном на сервисное обслуживание изделия. | Длина матраца – не менее 1 900 мм; ширина - не менее 850 мм;высота – не менее 80 мм. Плотность полиуретана - не менее 32,5 кг/м³. Вес матраца - не более 8,0 кг. Максимально допустимая нагрузка на изделие - не менее 110 кг. Срок службы Товара, установленный изготовителем - не менее 3 (трех) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 13.02.2018г. № 85н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены").Гарантийный срок - не менее 36 (Тридцать шесть) месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара. | 105 |
| **Противопролежневый матрац воздушный.** | Противопролежневый матрац воздушный обеспечивает инвалиду опору при низком контактном давлении с помощью отдельных групп надувных камер (ячеистых или трубчатых структур), плавно сдувающихся и раздувающихся попеременно, с периодичностью цикла, выраженного в минутах, при этом улучшая кровообращение на капиллярном уровне, обеспечивая питание и насыщение ткани кислородом, тем самым предотвращая образование пролежней и ускоряя процесс заживления пораженных участков. Наличие в противопролежневом матраце системы отверстий, подсушивающих и охлаждающих покровы кожи инвалида. Наполняемостью внутреннего объема матраца - воздух. Матрац комплектуется малошумным непрерывно работающим воздушным компрессором, обеспечивающим возможность регулировки давления в ячейках матраца в зависимости от веса пациента. Используемое напряжение для работы компрессора 220 В. В комплект поставки входит: воздушный компрессор; паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание изделия, ремкомплект. | Максимально допустимая нагрузка на изделие - не менее 120 кг. Длина матраца - не менее 1 900 мм, ширина - не менее 800 мм, высота - не менее 60 мм.Срок службы Товара, установленный изготовителем - не менее 3 (трех) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 13.02.2018г. № 85н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены").Гарантийный срок - не менее 36 (Тридцать шесть) месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара. | 284 |