ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Наименование объекта закупки: Поставка технических средств реабилитации (кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП (для инвалидов и детей-инвалидов)) для обеспечения в 2020 году инвалидов.

1. Описание объекта закупки, количество закупаемого товара.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  закупаемого товара | Описание функциональных и технических характеристик  закупаемого товара | Количество закупаемого товара (Штука (шт.)) |
| Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная  Наименование технического средства реабилитации по Приказу Минтруда РФ № 86н от 13.02.2018г.:  Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска предназначена для детей больных ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица на улице.  Рама изготовлена из высокопрочного сплава дюралюминий D 16 T или из алюминиевого сплава с антикоррозионным покрытием *(участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).*  Кресло-коляска складывается без применения инструмента.  Покрытие рамы обеспечивает высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям.  Обивка спинки и сиденья съемная, изготовленная из прочной синтетической ткани, поддающейся санитарной обработке.  Передние колеса цельнолитые с диаметром не менее 20 см и не более 25 см *(участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).*  Задние колеса цельнолитые или пневматические с диаметром не менее 25 и не более 30 см *(участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).*  Подвеска оснащена задними амортизаторами с пружинным механизмом.  Спинка сиденья должна быть оснащена плавной регулировкой угла наклона или иметь возможность регулировки наклона спинки не менее чем 4 положениях *(участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).*  Ширина сиденья должна иметь регулировку в диапазоне не менее 27-37 см. или поставляться не менее чем в 4 типов размеров в ширинах от 32-42 см *(участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).*  Глубина сиденья должна иметь регулировку в диапазоне не менее 27-31 см. или поставляться не менее чем в 4 типов размеров с глубиной сиденья от 32-42 см *(участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).*  Подножка должна регулироваться по высоте.  Кресло-коляска должна быть оснащена: фиксирующими ремнями для стоп, мягким абдуктором, съёмной ручкой – поручень, ножным упором для преодоления бордюров, пятиточечным ремнем безопасности с мягкими накладками и регулировкой по длине, стояночным тормозом на задних колесах.  Опора подножки должна регулироваться по углу наклона.  Подголовник должен быть оснащен регулируемым по высоте фиксатором для головы.  Максимальная высота кресло-коляски не более 136 см *(участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).*  Максимальная длина кресло-коляски не более 120см *(участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).*  Максимальная ширина кресло-коляски не более 61 см *(участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).*  Вес кресла – коляски не более 20 кг *(участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).*  Грузоподъемность не менее 30 кг *(участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).*  В комплект поставки входит: набор инструментов; инструкция для пользователя (на русском языке);  гарантийный талон на сервисное обслуживание (с отметкой о произведенной проверке контроля качества).  Гарантийный срок эксплуатации товара не менее 12 месяцев с даты выдачи товара Получателю. | 30 |
| Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная  Наименование технического средства реабилитации по Приказу Минтруда РФ № 86н от 13.02.2018г.:  Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска предназначена для детей больных ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица в помещениях.  Рама изготовлена из высокопрочного сплава дюралюминий D 16 T или из алюминиевого сплава с антикоррозионным покрытием *(участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).*  Кресло-коляска складывается без применения инструмента.  Покрытие рамы обеспечивает высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям.  Обивка спинки и сиденья съемная, изготовленная из прочной синтетической ткани, поддающейся санитарной обработке.  Передние колеса цельнолитые с диаметром не менее 20 см и не более 25 см *(участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).*  Задние колеса цельнолитые с диаметром не менее 25 и не более 30 см *(участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).*  Подвеска оснащена задними амортизаторами с пружинным механизмом.  Спинка сиденья должна быть оснащена плавной регулировкой угла наклона или иметь возможность регулировки наклона спинки не менее чем 4 положениях *(участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).*  Ширина сиденья должна иметь регулировку в диапазоне не менее 27-37 см. или поставляться не менее чем в 4 типов размеров в ширинах от 32-42 см *(участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).*  Глубина сиденья должна иметь регулировку в диапазоне не менее 27-31 см. или поставляться не менее чем в 4 типов размеров с глубиной сиденья от 32-42 см *(участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).*  Подножка должна регулироваться по высоте.  Кресло-коляска должна быть оснащена: фиксирующими ремнями для стоп, мягким абдуктором, съёмной ручкой – поручень, ножным упором для преодоления бордюров, пятиточечным ремнем безопасности с мягкими накладками и регулировкой по длине, стояночным тормозом на задних колесах.  Опора подножки должна регулироваться по углу наклона.  Подголовник должен быть оснащен регулируемым по высоте фиксатором для головы.  Максимальная высота кресло-коляски не более 136 см *(участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).*  Максимальная длина кресло-коляски не более 120 см *(участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).*  Максимальная ширина кресло-коляски не более 61 см *(участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).*  Вес кресла – коляски не более 20 кг *(участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).*  Грузоподъемность не менее 30 кг *(участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).*  В комплект поставки входит: набор инструментов; инструкция для пользователя (на русском языке); гарантийный талон на сервисное обслуживание (с отметкой о произведенной проверке контроля качества).  Гарантийный срок эксплуатации товара не менее 12 месяцев с даты выдачи товара Получателю. | 25 |
| Итого: |  | 55 |

Обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии:

Так как Заказчиком при описании объекта закупки дополнительно к установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российский Федерации о стандартизации показателям, требованиям, условным обозначениям и терминологии, применяются другие показатели, требования, условные обозначения и терминология, необходимость их использования в отношении объекта закупки Заказчик обосновывает следующим образом.

Использование Заказчиком при описании товара функциональных и технических характеристик обусловлено потребностью Получателей технических средств реабилитации и индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов (ИПРА).

Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на все товары должны быть регистрационные удостоверения.

Качество товара должно подтверждаться декларацией о соответствии по Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (Система сертификации ГОСТ).

Поставка осуществляется при наличии документов, подтверждающих соответствие товара (регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии), в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

Товар должен быть новым (ранее неиспользованным), не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлен в соответствии действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации (ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»; ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность»; ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (Разд.3,4); ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности, общие технические требования и методы испытаний»; ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015 «Кресла-коляски. Часть 7. Измерение размеров сиденья и колеса»; ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»; ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела»).

На каждой кресле-коляске должна быть табличка, выполненная по ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации», ГОСТ 12969-67 «Таблички для машин и приборов. Технические требования», на которой должны быть указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- обозначение типа (модели) кресло - коляски;

- обозначение технических условий;

- дата изготовления (год, месяц);

- надпись «Сделано в России» или страна-изготовитель;

- знак соответствия при обязательной сертификации в законодательно регулируемой сфере, если это определено системой сертификации.

Товар не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

При использовании товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды, а также использование товара не должно причинять вред имуществу Получателя при его эксплуатации.

Товар должен соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному товару.

Материалы, из которых изготавливается товар, не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации, а также воздействовать на поверхности (одежду, кожу Получателя и т.д.) с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Товар должен компенсировать имеющиеся у Получателя функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям:

- безопасность для кожных покровов;

- эстетичность;

- комфортность;

- простота пользования.

Эргономика кресла-коляски должна обеспечивать удобное размещение в ней инвалида и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресла-коляски должна обеспечивать удобство при самостоятельном передвижении инвалида.

Кресло-коляска должна быть оборудована системой торможения, обеспечивающей удержание кресла- коляски с инвалидом в неподвижном состоянии и снижение скорости движения или полную остановку кресла- коляски.

Кресло-коляска должна быть исправна в процессе, и после воздействия ударных нагрузок, связанных с резкой посадкой или падением пользователя на сиденье, столкновением кресло - коляски с барьером, опрокидыванием кресла-коляски, преодолением препятствий в виде выемок и выступов и статических нагрузок.

Необходимым условием при выдаче таких товаров инвалидам является обязательное включение в эксплуатационную документацию (инструкцию по использованию и технике безопасности товара) раздела с предупреждениями, о возможности воспламенения использованного в конструкции материала и соответствующих запретах при пользовании товаром (курения и прочих воздействий, которые могут привести к возгоранию материалов конструкции).

Гарантийный срок эксплуатации товара должен быть не менее 12 месяцев с даты выдачи товара Получателю и подписания Поставщиком и Получателем акта приема-передачи товара.

Установленный гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не распространяется на случаи нарушения пользователем условий и требований к эксплуатации кресел-колясок.

Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие кресел-колясок (входящие в состав кресел-колясок), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес должен быть не менее 12 месяцев с даты выдачи товара Получателю и подписания Поставщиком и Получателем акта приема-передачи товара.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт товара во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта товара или устранения неисправностей.

Срок гарантийного ремонта товара со дня обращения Получателя не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней.

Товар должен быть в индивидуальной упаковке. Упаковка товара должна обеспечивать его защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка товара должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка товара должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Место доставки товара:

Поставка товара должна быть осуществлена в Республике Башкортостан, по направлениям Государственного учреждения – регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалида, в пунктах выдачи товара или при необходимости до места жительства инвалидов (Получателей технических средств реабилитации на условиях DDР).

В целях удобства Получателей осуществлять выдачу товара в пунктах выдачи товара, максимально приближенных к месту жительства Получателей, используя для этого филиалы, представительства, обособленные подразделения Поставщика (соисполнителя), в оборудованных для этого кабинетах (рабочих местах) в районах Республики Башкортостан.

Срок поставки товара:

Со дня заключения государственного контракта до 15.12.2020 г. должно быть поставлено 100% общего объема товаров.

При этом срок обеспечения Получателя товаром серийного производства не может превышать 30 календарных дней со дня обращения Получателя к Поставщику.

Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

2. Информация о товаре / работе / услуге в соответствии с «Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Каталог, КТРУ).

Код позиции КТРУ: 30.92.20.000-00000012.

Наименование товара / работы / услуги: Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная.

Единицы измерения количества товара /объема выполняемой работы / оказываемой услуги согласно Общероссийскому классификатору единиц измерения ОК 015-94 (ОКЕИ) (при наличии): Штука.

Информация, содержащая описание товара / работы / услуги, если такое описание сформировано в соответствии с пунктом 13 Правил формирования и ведения в Единой информационной системе в сфере закупок Каталога: Сведения отсутствуют.

Справочная информация: коды, соответствующие товару, работе, услуге согласно российским и международным системам классификации, каталогизации (при наличии): 30.92.20.000: Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей.

Классификация технических средств реабилитации (изделий):

7-02-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов);

7-01-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов).

Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам: 207820 Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная.

Справочная информация: информация о типовых контрактах, типовых условиях контрактов, подлежащих применению при закупке товара, работы, услуги (при наличии): Сведения отсутствуют.

Дата включения в Каталог позиции: 05.09.2018г.

Дата (даты) начала обязательного применения информации, включенной в позицию Каталога: 01.02.2019г.

Дата окончания применения позиции Каталога (при необходимости): Бессрочно.

Дополнительная информация в соответствии с пунктом 19 Правил формирования и ведения в Единой информационной системе в сфере закупок Каталога: Сведения отсутствуют.