ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Объект закупки:

Поставка автомобилей с адаптированными органами управления и АКПП для пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2020г.

1. Требования к условиям поставки:

2.1. Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).

2.2. Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

* 1. Автомобили должны соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору (ОКП) ОК 005-93, поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042.

2.4. Автомобили должны быть легковыми.

2.5. Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.

2.6. Автомобили должны быть 2020 года изготовления.

2.7. Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций (правой ноги; левой ноги; обеих ног) по требованию Заказчика должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

2.8. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

2.9. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

2.10. Комплект документов на автомобили должны находиться внутри автомобиля. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

3. Требования к документам, подтверждающим соответствие  
автомобилей установленным требованиям:

3.1. Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с  
требованиями ТР ТС 018/2011.

3.2. Сертификат соответствия на устройство ручного управления  
автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими  
возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги;  
обеих ног).

4. Документы, передаваемые вместе с автомобилем:

- гарантийный талон на автомобиль;

- электронный паспорт транспортного средства

- сервисная книжка;

- руководство по эксплуатации автомобиля;

- договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);

- копия одобрения типа транспортного средства;

- копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги; обеих ног);

- другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

1. Требования к количеству Товара:

Потребность в автомобилях на 2020 год с АКПП в модификации, требуемой для управления пострадавшими с ручным управлением – 12 штук для управления лицами без левой, правой и обеих конечностей.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Технические характеристики автомобиля | Значение |
| 1 | Категория автомобиля | М1 |
| 2 | Тип кузова/количество дверей | Хэтчбэк или седан/ не менее 4 |
| 3 | Экологический класс | не менее 5 |
| 4 | Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
| 5 | Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |
| 6 | Расположение двигателя | переднее поперечное |
| 7 | Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |
| 8 | Трансмиссия (тип) | автоматическая |
| 9 | Тип коробки передач | с автоматическим управлением |
| 10 | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | не более 1600 |
| 11 | Оборудование автомобиля | в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 |
| 12 | Топливо | бензин с октановым числом не менее 95 |

6. Требования к техническим характеристикам товара:

7. Условия передачи и приемки автомобиля:

Передача автомобилей должна осуществляться со складов Поставщика (представителя Поставщика, действующего на основании доверенности) на территории города Махачкала Республики Дагестан в соответствии с местом поставки, при представлении Получателями (их доверенными лицами) паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком.

1. Место поставки автомобиля: Республика Дагестан, г.Махачкала
2. Срок поставки товара: не позднее 10 октября 2020г.
3. Требования к сроку и объему предоставления гарантий на товар:

10.1. Гарантия на Товар должна составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Заказчику.

10.2. В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

* 1. Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, должна составлять не менее 6 (шести) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.
  2. Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Заказчику при фактической передачи Товара.

10.5. Дата передачи Товара Заказчику указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

10.6. Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Заказчиком условий  
эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при  
несоблюдении Заказчиком требований, содержащихся в Сервисной книжке.

10.7. Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению  
Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати)  
рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего  
письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному  
официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный  
срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой  
необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных  
комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на  
срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих  
Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился  
Получатель для выполнения работ.

11. Требования к качеству товара:

11.1. Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную  
его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

11.2. Качество и маркировка Товара должны соответствовать  
требованиям ТР ТС 018/2011.

11.3. При поставке некачественного Товара Поставщик обязан заменить  
его на Товар надлежащего качества в течение 30 (тридцати) календарных дней с  
момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания Акта  
сдачи-передачи Товара.