**1.**

**Техническое задание**

Оказание услуг по ремонту протезов нижних конечностей для инвалидов в 2021 году

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование  Изделия / шифр, описание услуг |
| 1 | Замена гильзы бедра полиэтиленовой |
| 2 | Замена гильзы бедра акрилоновой с окантовкой из лунасофта |
| 3 | Замена двойной гильзы в протезе бедра |
| 4 | Замена гильзы голени акрилоновой |
| 5 | Замена гильзы голени из полипропилена/термолина |
| 6 | Замена адаптера двойного 4Н04,4Н06,4R72 |
| 7 | Замена адаптера гильзового 7Н01,7Н03, 4А005 |
| 8 | Замена адаптера 4Н01;4R21;3В1 |
| 9 | Замена опоры 8Н01;8Н04;8Н05;4R41;4R42;3А010 |
| 10 | Замена чашки 2А015 |
| 11 | Замена чашки 113,119,119У |
| 12 | Замена несущего модуля 3Н01,2R2;2R3;3Н1 |
| 13 | Замена модуля коленного 6Н01,6Н02,6Н06, 3R15,5А060,5А055,5К1,5К2 |
| 14 | Замена модуля коленного 5К66 |
| 15 | Замена модуля коленного 3R80 |
| 16 | Замена модуля коленного 3R92 |
| 17 | Замена модуля коленного 3R106 |
| 18 | Замена модуля коленного 3R60 |
| 19 | Замена модуля коленного NK6+L ,NK6SH+L |
| 20 | Замена клапана вакуумного 552000, 551002 |
| 21 | Замена клапана вакуумного 7003 |
| 22 | Замена клапана вакуумного 21Y140 |
| 23 | Замена трубки вакуумной 21Y77 |
| 24 | Замена стопы ППУ |
| 25 | Замена стопы 711-713Пр,711-712С |
| 26 | Замена стопы 9А,1Н01,1Н08,1Н38, 1N01А |
| 27 | Замена стопы 1С30,1D35,1А30,Навигатор, Walktek |
| 28 | Замена стопы 1С40 |
| 29 | Замена стопы Ранвэй |
| 30 | Замена стопы Ренегейд А.Т. R11,R16 |
| 31 | Замена стопы 1С60,1С61 |
| 32 | Замена стопы Хайлэндер FS3, Пацифика LP, Сиерра |
| 33 | Замена стопы Элит 2 |
| 34 | Замена стопы Кинтерра |
| 35 | Замена косметической оболочки для стопы |
| 36 | Замена щиколотки 1205 |
| 37 | Замена щиколотки 8018,8019 |
| 38 | Замена щиколотки 5260 |
| 39 | Замена узла 23 |
| 40 | Замена шин 010У,014У,050 в протезе голени |
| 41 | Замена шин А002,А008,А012 в протезе бедра |
| 42 | Замена замкового устройства 6А20,6А30 |
| 43 | Замена замкового устройства 7Н05А, 8А1, 8А2 |
| 44 | Замена чехла силиконового на протез бедра 6Y |
| 45 | Замена чехла силиконового на протез голени 6Y |
| 46 | Замена чехла силиконового. на протез бедра I-7032,7132 |
| 47 | Замена чехла силиконового на протез бедра I-7532,7632 |
| 48 | Замена чехла силиконового на протез голени I-5406,5006 |
| 49 | Замена чехла силиконового на протез голени ELDT, ELFR |
| 50 | Замена чехла силиконового на Skintex |
| 51 | Замена протяжного чехла ОС 1560 |
| 52 | Замена чехла на культю 451F2, 451F3 |
| 53 | Замена чехла на лайнер 451F4, 451F6 |
| 54 | Замена чехла перлонового 99В14 (пара) |
| 55 | Замена чехла перлонового 99В16 (пара) |
| 56 | Замена чулка эластичного на протез голени |
| 57 | Замена чулка эластичного на протез бедра |
| 58 | Замена силиконового донышка 646 |
| 59 | Замена наколенника 453 (А2,А30,А40), G30kS |
| 60 | Замена крепления - наколенника 029071-029078 |
| 61 | Замена крепления KISS 4R160 |
| 62 | Замена чехла трикотажного шерстяного (1шт) |
| 63 | Замена чехла трикотажного хлопчатобумажного (1 шт) |
| 64 | Замена чехла предохранительного (1 шт) |
| 65 | Замена оболочки (термопокрытия) на протез голени |
| 66 | Замена облицовки из пластазота в протезе голени |
| 67 | Замена облицовки голени из поролона (заготовки) |
| 68 | Замена облицовки протеза голени 6R6 |
| 69 | Замена облицовки из листового поролона протеза голени |
| 70 | Замена облицовки протеза бедра 3S107 |
| 71 | Замена облицовки протеза бедра Б36,40 |
| 72 | Замена облицовки из листового поролона протеза бедра |
| 73 | Замена облицовки из листового поролона гильзы бедра |
| 74 | Замена облицовки из поролона до 2 дм |
| 75 | Замена бандажа поддерживающего к протезу нижней конечности |
| 76 | Замена бандажа к протезу бедра 21В37 |
| 77 | Замена блочека 590 |
| 78 | Замена винта 321 |
| 79 | Замена сиденья металлического 120-140 |
| 80 | Замена полукольца металлического 121,126 |
| 81 | Замена полукольца металлического 127 |
| 82 | Замена полукольца металлического124,132 |
| 83 | Замена пластины 248 |
| 84 | Замена настрочки 631 |
| 85 | Замена клапана 622,623,628 |
| 86 | Замена пояса в протезе нижней конечности |
| 87 | Замена помочи |
| 88 | Замена тянки |
| 89 | Замена штрипки |
| 90 | Замена капки 613-617 |
| 91 | Замена капиков |
| 92 | Замена подхвата 660 |
| 93 | Замена подушки 746 |
| 94 | Замена предохранителя 676 |
| 95 | Замена вертлуга 742 |
| 96 | Замена вертлуга 756 |
| 97 | Замена вертлуга металлического 525 |
| 98 | Замена крепления типа "Уздечка" |
| 99 | Замена браслетки |
| 100 | Замена шайбы 1007,1008 |
| 101 | Замена подшипника |
| 102 | Замена шнура капронового |
| 103 | Замена войлочного валика |
| 104 | Замена заднего резинового клапана в протезе голени |
| 105 | Замена лампаса из юфти под шину (чепрак 2дм2) |
| 106 | Замена вертлуга кожаного широкого |
| 107 | Замена клапана от западания брюк (чепрак 1,6дм2) |
| 108 | Замена подклада в гильзе бедра с сиденьем (лайка 24,2дм2) |
| 109 | Замена подклада в гильзе бедра без сиденья (лайка 22,2дм2) |
| 110 | Замена подклада в манжете протеза (лайка 12,3дм2) |
| 111 | Замена подклада в гильзе голени ш/к (лайка 12дм2) |
| 112 | Замена вкладного чехла в гильзе бедра (юфть 15дм2) |
| 113 | Замена настрочки для шнуровки в протезе |
| 114 | Замена настрочки на металлический вертлуг |
| 115 | Замена клапана на шнуровке в протезе голени с короткой культей |
| 116 | Замена клапана на шнуровке в протезе бедра с короткой культей |
| 117 | Поставить 1 заклепку |
| 118 | Приклеить кожаную заплатку к гильзе до 1дм2 |
| 119 | Приклеить кожаную заплатку к гильзе от1до1,5дм2 |
| 120 | Приклеить кожаную заплатку к гильзе свыше 1,5дм2 |
| 121 | Подшить подкладку к гильзе полностью |
| 122 | Подшить подкладку к гильзе частично |
| 123 | Переставить насторочку для шнуровки |
| 124 | Обклеить шину в протезе нижней конечности (лайка 2дм2) |
| 125 | Замена гильзы голени кожаной |
| 126 | Замена вкладного чехла к гильзе голени |
| 127 | Замена кожаной манжетки в протезе голени |

**Гарантийные обязательства (требования к гарантийному сроку результата работ и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию)**

Гарантийный срок на отремонтированный протез должен быть не менее 3 месяцев со дня получения отремонтированного протеза получателем.

Исполнитель осуществляет гарантийный ремонт протезов в период гарантийного срока.

Срок выполнения гарантийного ремонта не должен превышать 15 рабочих дней с момента обращения Получателя.

Дата исполнения (прекращения) гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом – 30 декабря 2021 г.

**2. Место оказания услуг**:

Тверская область, по месту нахождения Исполнителя или, при необходимости, по месту нахождения Получателя.

**3. График оказания услуг:**

Не более 30 календарных дней с момента обращения Получателя к Исполнителю для оказания услуг по ремонту Изделий.