**Описание объекта закупки**

**Выполнение работ по изготовлению корсетов полужесткой фиксации, реклинаторов для обеспечения инвалидов в 2021 году.**

**Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям государственного заказчика:**

**Общие технические характеристики выполняемых работ:**

Выполнение работ по ортезированию должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ по ортезированию должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении изделиями. Инвалиды не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать лечение, восстановление и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Материалы изделий, контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и соответствовать ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 « Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитоксичность: методы in virto», ГОСТ Р ISO 10993-10-2011 « Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

Изделия должны отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»; Межгосударственному стандарту ГОСТ 29097-2015 «Изделия корсетные. Общие технические условия», ГОСТ Р 51819-2017 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения» Национального стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», Национального стандарта РФ ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Изделия должны изготавливаться в соответствии с Республиканским стандартом РСФСР 98-86 «Изделия лечебно-бандажные. Общие технические условия», технических описаний и образцов-эталонов, утвержденных в установленном порядке.

**Объем и технические характеристики выполняемых работ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование изделия | Описание протезно-ортопедического изделия по функциональной классификации  | Единица измерения |
| 1 | Корсет полужесткой фиксации грудопоясничный  | Корсет на грудопоясничный отдел позвоночника, фиксирующий, изготовление по обмерам. Обеспечивает стабилизацию и разгрузку грудопоясничного отдела позвоночника. Пояс корсета усилен не менее чем двумя моделируемыми ребрами жесткости. Содержит не менее двух двойных эластичных лент усиления. Элементы фиксации на основе застежки. Назначение – лечебно-профилактическое по индивидуальным обмерам.. | штука |
| 2 | Корсет полужесткой фиксации на поясничный отдел позвоночника  | Корсет на поясничный отдел позвоночника, фиксирующий, изготовление по обмерам. Обеспечивает разгрузку поясничного отдела позвоночника. Пояс корсета усилен не менее чем двумя моделируемыми ребрами жесткости. Содержит не менее двух двойных эластичных лент усиления. Элементы фиксации на основе застежки. Назначение – лечебно-профилактическое по индивидуальным обмерам.. | штука |
| 3 | Корсет полужесткой фиксации на пояснично-крестцовый отдел позвоночника  | Корсет обеспечивает фиксацию и разгрузку пояснично-крестцового отдела позвоночника, изготовление по обмерам. Пояс корсета усилен ребрами жесткости, обеспечивающими жесткость изделия, содержит не менее двух эластичных лент усиления. Элементы фиксации на основе застежки. Назначение – лечебно-профилактическое по индивидуальным обмерам.. | штука |
| 4 | Реклинатор-корректор осанки на грудной отдел позвоночника | Реклинатор на грудной отдел позвоночника, поддерживающий, эластичные материалы, назначение – лечебно-профилактическое, по индивидуальным обмерам. | штука |

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия и его продолжительность по каждому конкретному виду изделия должна соответствовать требованиям ГОСТа или ТУ и в соответствии с Приказом Министерства социального обеспечения РФСР от 15.02.1991 г. № 35 «Об утверждении инструкции «О порядке обеспечения населения протезно-ортопедическими изделиями, средствами передвижения и средствами облегчающими жизнь инвалидов» составляет 2 месяца.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель обязано производить замену или ремонт изделия бесплатно.

Выполнение работ осуществляется по индивидуальным заказам Получателей по месту изготовления изделий.

Обеспечение и выдача изделий Получателям осуществляется на территории Псковской области,

Начало срока выполнения работ:день предоставления Получателем Исполнителю Направления или получения Исполнителем Реестра Получателей.

Окончание срока выполнения работ: не позднее **17.09.2021** г**ода включительно.**

Срок действия Контракта: с даты заключения Контракта **до** **30.09.2021 года включительно.**по месту нахождения и/или жительства Получателя либо по месту нахождения пункта выдачи.