*Техническое задание*

Открытый конкурс в электронной форме

Предмет контракта: Поставка кресел-колясок комнатных, прогулочных для детей-инвалидов с ДЦП для обеспечения в 2021 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Сведения о функциональных, технических и качественных характеристиках, эксплуатационных характеристиках Товара | Кол-во,  шт. |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом для детей больных ДЦП прогулочная должна быть предназначена для передвижения получателей, больных детским церебральным параличом, в условиях улицы при помощи сопровождающего лица.  Кресло-коляска должна складываться и раскладываться без инструмента.  Кресло-коляска должна иметь:  - спинку с регулируемым углом наклона;  - опорная рама изготовлена из высокопрочного сплава, покрытие рамы анодирование;  - колеса передние и задние пневматические;  - подголовник, с возможностью регулировки в зависимости от роста ребенка;  - боковые опоры для головы;  - абдуктор;  - страховочные ремни;  - подножку, регулируемую по высоте и с регулируемой опорой стоп;  - держатели для ног;  Должно быть не менее 4 типоразмеров по потребности Получателя.  Наличие насоса.  Наличие светоотражающих элементов. | 14 |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом для детей больных ДЦП комнатная должна быть предназначена для передвижения получателей, больных детским церебральным параличом, в условиях помещения при помощи сопровождающего лица.  Кресло-коляска должна складываться и раскладываться без инструмента.  Кресло-коляска должна иметь:  - спинку с регулируемым углом наклона;  - опорная рама изготовлена из высокопрочного сплава.  - колеса передние и задние цельнолитые;  - подголовник, с возможностью регулировки в зависимости от роста ребенка;  - боковые опоры для головы;  - абдуктор;  - страховочные ремни;  - подножку, регулируемую по высоте и с регулируемой опорой стоп;  - держатели для ног;  Должно быть не менее 4 типоразмеров по потребности Получателя. | 13 |

**Требования к качеству, безопасности Товара**

Товар должен иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

При поставке Товара, подлежащего обязательному подтверждению соответствия в порядке, установленном Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании", такой товар должен иметь документы, подтверждающие соответствие Товара установленным требованиям.

Кресло-коляска должна обеспечивать комфортное пребывание инвалида в сидячем положении.

Кресло-коляска должна быть изготовлена из высокопрочных конструкционных материалов.

Эргономика кресла - коляски должна обеспечивать удобное размещение в ней Получателя и свободу движений последнего при перемещениях.

Кресло - коляска должна отвечать требованиям безопасности для Получателя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресло-коляска должна быть оборудована системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с Получателем в неподвижном состоянии.

Товар должен являться новым Товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не должен иметь дефектов и должен быть свободен от прав третьих лиц.

Материалы, из которых изготовлен Товар, должны быть разрешены к применению Минздравом России и не содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также не воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи Получателя), с которой контактируют те или иные детали кресла-коляски при его нормальной эксплуатации.

Товар должен соответствовать требованиям ГОСТа Р 50444-92 (разделы 3, 4) «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».

Товар должен соответствовать ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность», ГОСТ Р 51083-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Кресла-коляски. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 10542-1-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы и устройства технические для инвалидов или людей с ограничениями жизнедеятельности. Устройства крепления кресел-колясок и системы удержания пользователей. Часть 1. Требования и методы испытания для всех систем», ГОСТ Р ИСО 16840-2-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Сиденья кресел-колясок. Часть 2. Определение физико-механических характеристик устройств, предназначенных для сохранения целостности тканей. Подушки сиденья".

**Требования к упаковке, хранению и отгрузке Товара**

На каждом Товаре должна иметься информация, которая содержит:

- наименование изготовителя;

- адрес изготовителя;

- обозначение типа;

- артикул модификации кресла-коляски;

- обозначение технических условий;

- знак соответствия;

- номер декларации о соответствии.

Упаковка Товара обеспечивает его защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению в соответствии с п. 4.11.5. ГОСТа 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

**Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества на Товар**

Гарантийный срок на Товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня передачи Товара Получателю.

Гарантийный срок на покрышки передних и задних колес должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев.

Обеспечивается наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт Товара во время гарантийного срока пользования, с указанием адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта кресла-коляски или устранения неисправностей.

Установленный производителем гарантийный срок кресла-коляски не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

Гарантийный срок может не распространяться или частично не распространяться на расходные материалы и комплектующие изделия (входящие в состав кресла-коляски), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении Получателя Товаром осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Товар должен иметь установленный производителем срок службы, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены»:

- Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) - не менее 6 лет.

- Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) - не менее 4 лет.

*Место доставки товаров:* Российская Федерация, Мурманская область.

*Срок поставки товаров:* Поставка Товара включает в себя:

1) доставку Товара в г. Мурманск для проведения Заказчиком экспертизы на соответствие Товара условиям Контракта:

- полный объем – 19 февраля 2021 года.

2) выдача Товара Получателям и обучение Получателей пользованию Товаром не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара. В случае обращения Получателя в Пункт выдачи Товара выдача в день обращения.

3) выдача Товара осуществляется по 26 августа 2021 года.