**Техническое задание на выполнение работ по обеспечению в 2021 году застрахованных лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний обувью ортопедической**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Функциональные характеристики** | **Кол-во,**  **(пара/шт)** |
| **Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара)** | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки должна быть изготовлена индивидуально. Ботинки/полуботинки/туфли мужские/женские без утепленной подкладки на эквино-варусную деформацию стоп, пяточную стопу, конскую стопу, диабетическую стопу, при лимфостазе и акромегалии, укорочении длины нижней конечности, сосудистых заболеваниях, парезах и параличах нижней конечности, ампутационных дефектах стоп.  Должна быть изготовлена из натурального хрома, со шнурками обувными/молниями обувными/застежкой «контакт» (велькро), клеевым, рантовым методом крепления, с супинатором, с невысокой боковой поддержкой, с выкладкой сводов пробковым агломератом, с жесткими высокими берцами, с задником, продлённым до носка (определяется по индивидуальным показаниям и пожеланиям получателя).  Материал должен быть: верх - хромовая кожа, подкладка натуральная из юфти, подошва - микропора подошвенная.  Должны комплектоваться стельками индивидуального изготовления из юфти. | 80 |
| **Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке** (пара) | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке должна быть изготовлена индивидуально.  Ботинки мужские/женские на утепленной подкладке на эквино-варусную деформацию стоп, пяточную стопу, конскую стопу, диабетическую стопу, при лимфостазе и акромегалии, укорочении длины нижней конечности, сосудистых заболеваниях, парезах и параличах нижней конечности, ампутационных дефектах стоп.  Должна быть изготовлена из натурального хрома, со шнурками обувными / с молниями обувными / застежкой «контакт» (велькро), с клеевым, рантовым методом крепления, с супинатором, с невысокой боковой поддержкой, с выкладкой сводов пробковым агломератом, с жесткими высокими берцами, с задником, продленным до носка (определяется по индивидуальным показаниям и пожеланиям получателя).  Материал должен быть: верх - хромовая кожа, подкладка натуральная из юфти, натурального / искусственного меха (определяется по индивидуальным показаниям и пожеланиям получателя), подошва - микропора подошвенная с профилактикой.  Должны комплектоваться стельками индивидуального изготовления из натурального / искусственного меха (определяется по индивидуальным показаниям и пожеланиям получателя). | 80 |
| **Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки** (пара) | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки должна быть изготовлена индивидуально.  Ботинок / полуботинок / туфель мужской / женский при вальгусной деформации / на резинках / при укорочении / на слоновую стопу / при эквино-варусных деформациях стоп, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, выраженной косолапости / после ампутации по Пирогову / по Шопару / по Лисфранку на сохранившуюся конечность и ботинок / полуботинок / туфель мужской / женский на протез из натурального хрома, шнурков обувных, с молниями обувными, застежкой «контакт» (велькро) (определяется по индивидуальным показаниям и пожеланиям получателя) клеевым, рантовым методом крепления с невысокой боковой поддержкой, с выкладкой сводов пробковым агломератом, с супинатором / с компенсацией укорочения от 3 см до 20 см (определяется по индивидуальным показаниям и пожеланиям получателя), с металпластинкой в подошве, пробкой в носке / с выкладкой сводов пробковым агломератом, с жесткими высокими берцами, с задником продленным до носка / с жесткой союзкой, с жестким языком (определяется по индивидуальным показаниям и пожеланиям получателя).  Материал должен быть: верх - хромовая кожа, подкладка натуральная из юфти, подошва - микропора подошвенная.  Изготовление должно быть индивидуальное. Должна комплектоваться стелькой индивидуального изготовления их юфти с выкладкой свода, метатарзальным валиком, боковой поддержкой пронатором / супинатором (определяется по индивидуальным показаниям получателя). | 90 |
| **Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке** (пара) | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладкедолжна быть изготовлена индивидуально.  Ботинок / полуботинок мужской / женский при вальгусной деформации / на резинках / при укорочении / на слоновую стопу / при эквино-варусных деформациях стоп, при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, выраженной косолапости / после ампутации по Пирогову / по Шопару / по Лисфранку на сохранившуюся конечность и ботинок / полуботинок мужской / женский на протез из натурального хрома, шнурков обувных, с молниями обувными, застежкой «контакт» (велькро) (определяется по индивидуальным показаниям и пожеланиям получателя), клеевым рантовым методом крепления с невысокой боковой поддержкой, с выкладкой сводов пробковым агломератом, с супинатором / с компенсацией укорочения от 3 см до 20 см, с металпластинкой в подошве, пробкой в носке, с жесткими высокими берцами, с задником продленным до носка / с жесткой союзкой, с жестким языком (определяется по индивидуальным показаниям и пожеланиям получателя).  Материал должен быть: верх - хромовая кожа, подкладка из натурального / искусственного меха (определяется по индивидуальным показаниям и пожеланиям получателя), подошва - микропора подошвенная с профилактикой. Изготовление должно быть индивидуальное. Должна комплектоваться стелькой индивидуального изготовления из натурального / искусственного меха, с выкладкой свода, метатарзальным валиком, боковой поддержкой пронатором / супинатором (определяется по индивидуальным показаниям получателя). | 90 |
| **Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей** (пара) | Ботинки / полуботинки / туфли на протез.  Должна быть предназначена для восстановления, компенсации статодинамической функции стопы.  Должна быть изготовлена из натурального хрома, со шнурками обувными / молниями обувными, застежками «велькро» (определяется по индивидуальным показаниям и пожеланиям получателя), клеевым рантовым методом крепления по специальным ортопедическим колодкам с анатомическим профилем, вкладной ортопедической стелькой, плотной фиксацией стопы, ригидной подошвой с заложенным перекатом стопы в носочной части, формованным жестким задником и подкладкой из юфти. Должна комплектоваться стелькой из юфти. | 14 |
| **Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки** (пара) | Ботинки / полуботинки / туфли взрослые при вальгусной / варусной деформации стоп. Должны быть изготовлены из натурального хрома, со шнурками или молнией обувной (определяется по индивидуальным показаниям и пожеланиям получателя), клеевым, рантовым методом крепления, по специальным ортопедическим колодкам с анатомическим профилем, вкладной ортопедической стелькой, плотной фиксацией стопы, ригидной подошвой с заложенным перекатом стопы в носочной части, формованным жестким задником, из высококачественных натуральных материалов (полуфабрикатов). | 2 |
| **Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке** (пара) | Ботинки / полуботинки взрослые / при вальгусной / варусной деформации стоп. Должны быть изготовлены из натурального хрома, натурального / искусственного меха, со шнурками или молнией обувной (определяется по индивидуальным показаниям и пожеланиям получателя), клеевым, рантовым методом крепления, по специальным ортопедическим колодкам с анатомическим профилем, вкладной ортопедической стелькой, плотной фиксацией стопы, ригидной подошвой с заложенным перекатом стопы в носочной части, формованным жестким задником, из высококачественных натуральных материалов (полуфабрикатов). | 2 |
| **Вкладной башмачок / вкладной сапожок (штука)** | Башмачок вкладной мужской должен быть из искусственного носка, со шнурками обувными, натурального хрома, металпластинок, с жестким языком, с жесткими берцами или (в зависимости от индивидуальных особенностей получателя) Сапожок вкладной мужской должен быть из натурального чепрака, жесткого кругового корсета, искусственного носка, со шнурками обувными, натурального хрома, металпластинок. Изготовление должно быть индивидуальное. | 4 |
| **Вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви (в том числе стельки, полустельки) (пара)** | Стельки, полустельки, супинаторы мужские / женские должны быть с пробковой выкладкой свода или с пронатором, или с коском до 3 см (определяется по индивидуальным показаниям и пожеланиям получателя). С углублением для пяточной шпоры, натоптыша и др. Материал должен быть натуральная кожа. Изготовление должно быть индивидуальное. | 14 |
| **Итого:** |  | **372/4** |

**Требования к качеству работ**

Работы по обеспечению Получателей ортопедической обувью следует считать эффективно исполненными, если у Получателей полностью или частично восстановлена опорная, двигательная или иные функции организма, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни.

Работы по обеспечению Получателей ортопедической обувью должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Обувь ортопедическая должна отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»; ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний». ГОСТ ИСО 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»,10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия».

Обувь ортопедическая не должна иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.При использовании ортопедической обуви по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование ортопедической обуви не должно причинять вред имуществу пользователя при ее эксплуатации.

**Сроки пользования должны составлять:**

- ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки – не менее 6 месяцев;

- ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке – не менее 6 месяцев;

- ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки - не менее 1 года;

- ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке не менее 1 года;

- ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей - не менее 6 месяцев;

- ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки – не менее 1 года;

- ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке - не менее 1 года;

- вкладной башмачок / вкладной сапожок – не менее 6 месяцев;

- вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви (в том числе стельки, полустельки) - не менее 6 месяцев.

**Сроки гарантии:**

Гарантийный срок эксплуатации ортопедической обуви, составляет 70 дней, вкладного башмачка, вкладных корригирующих элементов 30 дней.

Исполнитель предоставляет гарантию на результат выполненных работ, производит за счет собственных средств, в период гарантийного срока эксплуатации, гарантийный ремонт или замену Изделия, вышедшего из строя до истечения гарантийного срока. Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ.

**Место выполнения работ:** Российская Федерация, по месту нахождения Исполнителя. Выполнение работ по государственному контракту осуществляется Исполнителем на основании сведений о Получателе, которым филиалом Заказчика выданы Направления на обеспечение *обувью ортопедической*. Исполнитель должен обеспечить возможность обращения Получателя с Направлением и получения результата работ (изделий) (т.е. обеспечить проведение замеров, примерку и выдачу готовых изделий) на территории г. Иркутска и Иркутской области (в регионе проживания Получателя). При невозможности Получателя, либо его представителя самостоятельно обратиться к Исполнителю, Исполнитель обязан обеспечить возможность обращения Получателя с направлением, а также выдачу результата работ (изделия) по месту жительства Получателя, либо доставка результатов работ осуществляется по заявлению Получателя почтой по Иркутской области.

Исполнитель обязан:

- оборудовать помещение (пункт приема Получателя) необходимыми приспособлениями для замеров и примерки: кушетка, одноразовые пеленки и т.п.

- организовать в пункте приема беспрепятственный доступ, в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (проход в пункт приема и передвижение по нему должны быть беспрепятственны для инвалидов, в случае необходимости, пункт приема должен быть оборудован пандусами для облегчения передвижения Получателя);

- произвести индивидуальную подборку и разработку (изготовление) изделия Получателю с учетом его физиологических особенностей;

- осуществлять прием Получателя в пунктах приема не менее 5 (пяти) дней в неделю, при этом, время работы пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 19:00 (не менее 8 часов);

- обеспечить наличие в пунктах приема туалетных комнат, оборудованных для посещения инвалидами, со свободным доступом.

**Срок выполнения работ**: в течение 30 (тридцати) календарных дней после обращения Получателя с направлением, выданным филиалом Заказчика, но не позднее 10 декабря 2021 года.