Электронный аукцион

Выполнение работ по изготовлению сложной ортопедической обуви для обеспечения инвалидов в 2021 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Сведения о функциональных, технических и качественных характеристиках, эксплуатационных характеристиках Изделий | Объем  (пара) |
| 1 | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) | Обувь должна быть ручного производства, мужская, женская и изготавливаться индивидуально для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний: при укорочении нижней конечности; на слоновую стопу; при ампутационных дефектах стоп, при разной длине следа, при отвисающей стопе и других.  Верх обуви из натуральной кожи;  Материал подкладки – кожа подкладочная или обувные текстильные материалы, в том числе байка, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя;  Материал подошвы - мелкопористая резина. Метод крепления подошвы – клеевой.  Изготовление по индивидуальным ортопедическим колодкам или подгоночным колодкам. | 150 |
| 2 | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) | Обувь должна быть ручного производства, мужская, женская и изготавливаться индивидуально для каждого конкретного инвалида по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний: при укорочении нижней конечности; на слоновую стопу; при ампутационных дефектах стоп, при разной длине следа, при отвисающей стопе и других.  Верх обуви из натуральной кожи;  Подкладка: мех натуральный или искусственный или прессукно в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя;  Материал подошвы - мелкопористая резина. Метод крепления подошвы – клеевой.  Изготовление по индивидуальным ортопедическим колодкам или подгоночным колодкам. | 150 |

**Требования к качеству результата работ**

Работы по обеспечению Получателей Изделиями следует считать эффективно исполненными, если у Получателя созданы условия для предупреждения развития деформации стоп или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению Получателей Изделиями должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

**Требования к техническим и функциональным характеристикам Изделий**

Изделия должны быть ручного производства.

При изготовлении сложной ортопедической обуви должно предусматриваться несколько примерок. Изделия должны быть устойчивы к воздействию физиологической жидкости (пота).

Обувь повседневная должна быть устойчива к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).

Синтетические и искусственные материалы, используемые для изготовления наружных деталей низа обуви на утепленной подкладке, должны быть морозостойкими.

Межстелечный слой должен быть устойчив к гигиенической обработке раствором детского мыла в теплой воде до температуры не выше плюс 40° С.

Сложная ортопедическая обувь должна обеспечивать (в зависимости от вида):

- достаточность опороспособности конечности;

- фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации;

- компенсацию укорочения конечности.

**Требования к размерам, упаковке и отгрузке Изделий**

Упаковка Изделий должна обеспечивать защиту Изделий от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению в соответствии с п. 4.11.5. ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

**Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества Изделий**

Срок гарантии качества Изделий (гарантийный срок) должен быть установлен со дня выдачи Изделия Получателю. Срок гарантии качества Изделий должен составлять:

* на подошве из пористой резины, полиэфируретана, термоэластопласта – 70 дней.

Гарантийный срок носки обуви устанавливается в соответствии с п. 11.2, 11.3 ГОСТа Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия».

Изделия должны соответствовать ГОСТ Р 54739-2011 «Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия», ГОСТ Р 55638-2013 «Услуги по изготовлению ортопедической обуви. Требования безопасности».

Срок службы Изделий должен быть не менее срока пользования, установленного в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены»:

- Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки, обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке - не менее 6 месяцев.

*Место выполнения работ:* Российская Федерация, по месту нахождения Исполнителя. Готовые Изделия передаются непосредственно Получателям по месту их жительства в г. Мурманске и Мурманской области либо по месту нахождения Пункта выдачи Изделий (по выбору Получателей).

*Срок выполнения работ:* Выполнение работ включает в себя:

1) Снятие мерок, изготовление Изделий, подходящих Получателю с учетом его физиологических данных и соответствующих Описанию объекта закупки, примерки, индивидуальную подгонку;

2) Выдачу готового Изделия Получателю, обучение Получателя пользованию Изделием.

Срок выполнения работ:

Исполнитель обязан в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения направления от Получателя изготовить Изделия и письменно (по почте, факсимильным сообщением или электронной почтой) уведомить Заказчика о готовности Изделия к выдаче;

Исполнитель обязан выдать готовое Изделие Получателю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения положительного Заключения экспертизы от Заказчика.

Все работы по Контракту должны быть выполнены в период со дня заключения Контракта по «16» августа 2021 года включительно.