Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению инвалидов

ортопедической обувью.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** **изде­лия** | **Описание видов работ** | **Кол-во, пара** | **Кол-во, шт.** |
| 9-01-01 Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки **32.50.22.151** | Обувь изготавливается по ортопедическим колодкам или колодкам, полученным на основе слепка стопы.Материал верха: натуральная кожа.Материалы подкладки: кожа или трикотажное полотно или текстильная подкладка.Материалы низа обуви: кожа или пластины резино­вые пористые облегченные или пластины из непористой кожеподоб­ной ре­зины или пластины резинов­ые для декоративного ранта или подо­швы формо­ванные.Должна иметь не менее двух специальных ортопедиче­ских деталей и межстелечный слой или пробку высотой не менее 30 мм. | 1 |  |
|  9-02-01 Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке **32.50.22.151** | Обувь изготавливается по ортопеди­ческим колодкам или колодкам, полученным на основе слепка стопы.Материал верха: натуральная кожа.Мате­риалы подкладки: нату­ральный мех или искусственный мех или драп обувной или прессук­но. Материалы низа обуви: кожа или пластины резино­вые пористые облегченные или пластины из непористой кожеподоб­ной ре­зины или пластины резинов­ые для декоративного ранта или подо­швы формо­ванные.Должна иметь не менее двух специальных ортопедиче­ских деталей и межстелечный слой или пробку высотой не менее 30 мм. | 1 |  |
| 9-01-03 Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей **32.50.22.151** | Обувь изготавливается по ортопедическим колодкам.  Материал верха: натуральная кожа.Материалы подклад­ки: нату­ральный мех или искусственный мех или драп обувной или прессук­но или кожаная подкладка или текстильная подкладка.Материалы низа обуви: кожа или пластины резино­вые пористые облегченные или пластины из непористой кожеподоб­ной ре­зины или пластины резинов­ые для декоративного ранта или подо­швы формо­ванные. | 1 |  |
| 9-01-02 Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки **32.50.22.151** | Обувь изготавливается по ортопедическим колод­кам или колодкам полученным на основе слепка стопы.Мате­риал верха: натуральная кожа.Материалы подкладки: кожа или трикотажное полотно или текстильная подкладка.Материалы низа обуви: кожа или пластины резино­вые пористые облегченные или пластины из непористой кожеподоб­ной ре­зины или пластины резинов­ые для декоративного ранта или подо­швы формо­ванные.Должна иметь не менее двух специальных ортопедиче­ских деталей или меж­стелечный слой. | 1 |  |
| 9-02-02 Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке **32.50.22.151** | Обувь изготавливается по ортопедическим колод­кам или колодкам полученным на основе слепка стопы.Мате­риал верха: натуральная кожа.Материалы подкладки: нату­ральный мех или искусственный мех или драп обувной или прессук­но.Материалы низа обуви: кожа или пластины резино­вые пористые облегченные или пластины из непористой кожеподоб­ной ре­зины или пластины резинов­ые для декоративного ранта или подо­швы формо­ванные.Должна иметь не менее двух специальных ортопедиче­ских деталей или меж­стелечный слой. | 1 |  |
| Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально  **КТРУ: 32.50.22.151 - 00000006** (9-01-04 Ортопедическая обувь сложная на аппа­рат без утепленной подкладки)  | Обувь изготавливается по ортопедическим колодкам. Материал верха: натуральная кожа. Материалы подкладки: кожаная подкладка или текстильная подкладка.Материалы низа обуви: кожа или пластины резино­вые пористые облегченные или пластины из непористой кожеподоб­ной ре­зины или пластины резинов­ые для декоративного ранта или подо­швы формо­ванные.Обувь должна быть выполнена в паре с одинаковой высо­той. | 1 |  |
| Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально  **КТРУ: 32.50.22.151 - 00000006** (9-02-03 Ортопедическая обувь сложная на аппа­рат на утепленной подкладке) | Обувь изготавливается по ортопедическим колодкам. Материал верха: натуральная кожа. Материалы подкладки: нату­ральный мех или искусственный мех или прессукно.Материалы низа обуви: кожа или пластины резино­вые пористые облегченные или пластины из непористой кожеподоб­ной ре­зины или пластины резинов­ые для декоративного ранта или подо­швы формо­ванные.Обувь должна быть выполнена в паре с одинаковой высо­той. | 1 |  |
| 9-01-08 Вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви (в том числе стельки, полустельки)**КТРУ: 32.50.22.153 - 00000001** | Стельки имеют пологую выкладку, поддерживаю­щую свод сто­пы. Стельки состоят из трех сло­ев. Верхнее покрытие выполнено из износоустойчивого мате­риала. Промежу­точный слой стельки из мягкого матер­иала. Нижнее покрытие стелек из материа­лов большей жестко­сти с высокими амортизирующими свой­ствами. | 1 |  |
| 9-01-06 Вкладной башмачок **32.50.22.151**  | Изготавливается по слепку с культи инвалида. Заготовка верха из хрома, стелька кожаная. Перед­ний отдел стопы искусственный. |  | 1 |

 Описание объекта закупки в КТРУ отсутствует, в связи, с чем Государственный заказчик применяет описание объекта закупки в соответствии с потребностью.

|  |
| --- |
| Способ проведения закупки: |
| Электронный аукцион |
| НМЦК: |
| Начальная сумма цен указанных единиц – 52 890 (Пятьдесят две тысячи восемьсот девяносто) рублей 48 копеек. Максимальное значение цены контракта - 3 445 000 (Три миллиона четыреста сорок пять тысяч) рублей 00 копеек. |
| Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ (оказываемых услуг), единицы измерения:  |
| Закупка без объема (в соответствии с частью 24 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").  |
| ГОСТы |
| ГОСТ Р 51632-2014, ГОСТ Р 52770-2016 |
| Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: |
| г. Липецк и Липецкая область, в том числе об­служивание инвалидов выездными бригадами на дому. |
|  Выполнение работ в срок, не превышаю­щий 35 ка­лендарных дней с даты получения реестра получателей. Доставка готовых изделий - по месту фактического проживания инвалида (в пределах Липецкой области) или по согласованию с инвалидом выдавать ему изделие по месту нахождения пункта приема по обслуживанию инвалидов (в пределах Липецкой области). Обеспечение работы пункта приема по обслуживанию инвалидов - не ме­нее 5 дней в неделю во время исполнения контракта и гаран­тийного обслужива­ния; по заявлению инвалидов в период предоставления га­рантии качества осу­ществлять выезд на дом. |
| Планируемый срок (периодичность) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: |
| - Срок выполнения работ – 14.09.2021г. |
| 1. Работы по обеспечению инвалидов ортопедической обувью (далее - изделие) предусматривает индивидуальное изготовление, обучение пользованию и их выдачу.
2. Гарантийный срок носки устанавливается со дня выдачи изделия инвалиду или с начала сезона и составляет:
3. - для ортопедической обуви - не менее 70 (семьдесят) дней;
4. - для вкладного башмачка – не менее 30 (тридцать) дней.
5. В период срока предоставления гарантии качества выполненных работ необходимо осуществлять ремонт или безвозмездную замену изделия, преждевременно вышедшего из строя не по вине инвалида, за счет собственных средств.
 |
|  Проведение работ по обеспечению инвалидов изделиями должно осуще­ствляться в соответствии с сертификатами или декларациями о соответ­ствии, в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов. |