**Техническое задание**

**на поставку опор для сидения и ползания для детей-инвалидов**

Опоры для сидения и ползания (далее – опоры) для детей-инвалидов – приспособления, предназначенные для поддержания и контроля положения тела у детей с выраженными нарушениями возможности передвижения.

**Общие характеристики поставляемого Товара:**

Опоры должны соответствовать требованиям стандарта:

ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

В соответствии с пунктом 4.6.13. ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» при наличии в конструкции опор металлических частей, они должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов.

Материалы, применяемые для изготовления опор, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которыми контактируют те или иные детали опоры при ее нормальной эксплуатации.

Края изделия должны быть без заусенцев и отслоений.

На каждое Изделие должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид Изделия. Упаковка должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению, а также защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения.

Наружные поверхности опор должны быть устойчивы к воздействию 1% раствора монохлорамина ХБ и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

При использовании изделий по назначению, не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

**Опоры для сидения:**

Опоры для сидения предназначены для поддержания вертикального положения тела у детей с выраженными нарушениями возможности передвижения.

К поставке должны быть предложены опоры для сидения для детей различных возрастов:

- для детей возраста от 1 до 3 лет;

- для детей возраста от 4 до 6 лет;

- для детей возраста от 7 до 8 лет;

- для детей возраста от 9 до 12 лет;

- для детей возраста от 13 до 14 лет.

Возраст ребёнка будет указан в направлении, выдаваемом Заказчиком на основании индивидуальной программы реабилитации.

Опоры для сидения должны иметь: сидение, подлокотники, подголовник, абдуктор, столик съемный или подкатной, ножки без колесиков или с колесиками.

Сиденье должно иметь мягкие элементы, обтянутые материалом, не пропускающим органические выделения, устойчивым к их воздействию и поддающимся санитарной обработке.

Подлокотники и ножки должны регулироваться по высоте.

Столик съемный должен регулироваться по расстоянию до корпуса, столик подкатной, должен регулироваться по высоте.

Опоры для сидения должны иметь грудное крепление, а также крепление стоп.

Абдуктор должен располагаться в передней части сидения, должен служить для устранения перекреста ног пациента.

В случае наличия колесиков на ножках, опоры для сидения должны иметь тормоза.

Конструкция опор для сидения должна обеспечивать простоту и легкость при сборке и разборке без применения дополнительного инструмента.

**Опоры для ползания:**

Опоры для ползания предназначены для контроля положения головы, стимуляции мышц шеи, плечевого пояса, спины и обучения навыкам ползания.

К поставке предложены опоры для ползания для детей различных возрастов:

- для детей возраста от 1 до 3 лет;

- для детей возраста от 4 до 6 лет.

Возраст ребёнка указан в направлении, выдаваемом Заказчиком на основании индивидуальной программы реабилитации.

Опоры для ползания имеют платформу, крепежные ремни, подушку, колеса.

Функциональные и качественные характеристики опор для сидения и ползания должны обеспечивать инвалиду возможность пользования изделием в течение срока службы данного вида технического средства реабилитации, который должен составлять не менее 2 лет.

Гарантийный срок эксплуатации опор должен быть 12 месяцев.

В комплект опоры должны входить:

- эксплуатационная документация,

- гарантийный талон.

К поставке должны быть предложены:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опора для ползания детей-инвалидов | шт. | 10 |
| 2 | Опора для сидения детей-инвалидов | шт. | 150 |

**Место поставки:** Алтайский край, по адресам инвалидов, указанным в направлениях, выдаваемых Заказчиком, а также в пункте(ах) выдачи Поставщика.

**Срок поставки**: до 30.08.2021г.