**Описание объекта закупки (Техническое задание)**

**поставка кресел-стульев с санитарным оснащением для обеспечения инвалидов**

1. **Наименование объекта закупки:** поставка кресел-стульев с санитарным оснащением для обеспечения инвалидов.
2. **Место поставки товара:** города и районы юга Тюменской области.

Способ получения Товара определяется по выбору Получателя:

- адресная доставка по месту жительства Получателя;

- по месту нахождения пунктов выдачи товара.

**3. Срок поставки товара:** с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара (приложение № 4 к Контракту) до «30» августа 2021 года.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 (тридцати) календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

**4. Количество поставляемых товаров:** Количество – 393 шт. (в соответствии со спецификацией).

1. **Условия поставки товара:**

Предоставить Получателям право выбора способа получения Товара в соответствии с п.2 Описания объекта закупки (Технического задания).

Согласовать с Получателем способ, место и время поставки Товара.

Не позднее, чем за 1 календарный день проинформировать Получателей о дате, времени и месте поставки.

Поставка по месту жительства Получателя производится по адресу, указанному в Реестре Получателей в заранее согласованное с Получателем время.

Поставка по месту нахождения Поставщика и по месту нахождения пунктов выдачи производится в часы работы пунктов, согласно списку адресов и графику работы пунктов выдачи Товара, предоставленных Поставщиком Заказчику. Длительность ожидания выдачи Товара и обслуживания Получателей в пунктах выдачи Товара или по месту нахождения Поставщика должна быть не более 30 (тридцати) минут с момента обращения.

1. **Требования к техническим и функциональным характеристикам товара:**

Кресло-стул с санитарным оснащением предназначено для использования в туалетных или других помещениях при самообслуживании и уходе за инвалидами.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-стульев не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов и агрессивных веществ, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресла-стула при его нормальной эксплуатации. Все детали должны быть нейтральными к воздействию воды и подвергаться санитарной обработке.

Кресла-стулья должны соответствовать ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские» и ГОСТ Р 57766-2017 «Кресло-стул с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля»

1. **Требования к упаковке:**

На изделие должен быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия. При этом каждое изделие должно быть уложено в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении.

В комплект поставки кресло-стула должно входить само изделие и паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание изделия.

**8. Гарантийный срок:** Кресла-стулья должны иметь гарантийный срок службы, который устанавливается с даты подписания Акта приема-передачи товара получателем и составляет 12 (двенадцать) месяцев.

В течение указанного срока Поставщик должен производить замену или ремонт изделия бесплатно. Кресла-стулья должны быть пригодны для ремонта в течение времени их назначения. Срок выполнения гарантийного ремонта Товара производится в сроки, согласованные с Получателем, но не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 10 (десяти) календарных дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

**9. Требования к гарантии:**

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования.

В гарантийном талоне на товар должны быть указаны адреса специализированных мастерских на территории Тюменской области, в которые Получатели могут обращаться для гарантийного и пост-гарантийного ремонта изделий, а также для устранения возможных неисправностей в течение срока эксплуатации изделий.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов опорными стационарными устройствами должно осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

**10. Требование к безопасности товара:**

Кресло-стул с санитарным оснащением должно отвечать Межгосударственным стандартам:

- ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»,

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro»,

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации

- ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»,

- ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

1. **Требование к качеству товара:**

На поставляемый товар у поставщика должны быть в наличии действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (приложить копии регистрационных удостоверений к заявке участника размещения заказа), сертификаты соответствия (выданные до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982), либо декларации о соответствии (выданные после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982), если регистрация и подтверждение соответствия предусмотрены действующим законодательством.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ТСР в соответствии с Приказом МТСЗ РФ №86н |  | Технические характеристики товара | Срок гарантии | Количество, шт. |
|  | ОКПД 2 32.50.22.129  Приспособления ортопедические прочие | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами)  23-01-01 | Должен быть предназначен для использования в помещениях и комнатах личной гигиены. Конструкция кресла-стула со снятым судном должна предусматривать возможность пользоваться стандартным унитазом.  Рама кресла-стула должна быть складная по вертикальной оси и позволять разбирать конструкцию без применения инструментов, должна быть изготовлена из стальных тонкостенных труб с антикоррозийным покрытием, покрытие должно позволять производить гигиеническую обработку.  Габаритные размеры не менее:  - ширина сиденья – 450 мм.  - грузоподъемность – 100 кг.  Кресло-стул должен быть оснащен:  - подлокотниками с пластиковыми накладками,  - съемное сиденье  - съемное пластмассовое судно с крышкой  - четыре колеса с цельнолитыми шинами;  - стояночные тормоза на задние колеса. | не менее 12 месяцев | 35 |
|  | ОКПД 2 32.50.22.129  Приспособления ортопедические прочие | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес)  23-01-02 | Должен быть предназначен для использования в туалетных и других помещениях при самообслуживании и уходе за инвалидами.  Основные технические характеристики:  Должен быть изготовлен из высокопрочных тонкостенных стальных труб с защитно-декоративным покрытием, покрытие должно позволять производить гигиеническую обработку.  Габаритные размеры не менее:  - ширина между поручнями – 450 мм;  - грузоподъемность 110 кг.  Конструкция должна быть разборной.  Конструкция кресла-стула должна иметь:  - возможность пользоваться стандартным унитазом;  - вставные опоры с наконечниками с регулировкой по высоте;  - сиденье и санитарная емкость-съемные. | не менее 12 месяцев | 350 |
|  | ОКПД 2 32.50.22.129  Приспособления ортопедические прочие | Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемностью (без колес)  23-01-03 | Должен быть предназначен для инвалидов с повышенным весом, поэтому должен обладать повышенной прочностью. Должен быть предназначен для использования в туалетных и других помещениях при самообслуживании и уходе за инвалидами. Должен представлять собой легкую конструкцию из алюминия.  Основное оснащение должно включать:  - пластмассовое судно с крышкой, съемное;  - пластмассовое санитарное сидение;  - противоскользящие накладки на ножки, не оставляющие следов на полу;  - поручни, оснащенные пластиковыми подлокотниками.  - регулировка сидения по высоте;  Габаритный размеры не менее:  - ширина между поручнями 580 мм;  - грузоподъемность –180 кг. | не менее 12 месяцев | 8 |
|  |  |  | ИТОГО |  | 393 |