Техническое задание

выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви по индивидуальным замерам для обеспечения инвалидов Орловской области в 2021 году

Начальная (максимальная) цена Контракта: **3 388 697,96 руб.**

Цена Контракта включает в себя: В цену Контракта включаются все расходы Исполнителя по исполнению Контракта, в том числе расходы по выполненным с учетом физиологических данных Получателей работам, а также налоги, сборы и иные обязательные платежи.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Наименование изделия по приказу от 13 февраля 2018г. №86н** | **КОЗ** | **Код позиции КТРУ** | **Описание изделий, изготавливаемых при выполнении работ** | **Кол-во, пара/шт.** |
| 1 | Изготовление ортопедической обуви сложной без утепленной подкладки (пара) | 9-01-01 ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) | *01.28.09.01.01.02* | *-* | Обувь ортопедическая сложная (мужская, женская и детская (ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез, ортопедическая обувь сложная на аппарат)) должна изготавливаться согласно техническим условиям и ГОСТам.  Предназначена для инвалидов с врожденными или приобретенными деформациями стоп, а также стоп с функциональными дефектами: резкие деформации или отсутствие пальцев, вальгусные, варусные, эквино-варусные, половарусные деформации стоп, ампутационные дефекты стоп, укорочение, контрактуры или анкилозы стопы и голеностопного сустава, косолапость, ДЦП, парезы и параличи нижних конечностей после поражения центральной нервной системы, энцефалит, полиомелит, острое нарушение мозгового кровообращения, травмы, слоновость, "конская стопа", "пяточная стопа", "диабетическая стопа", выраженная в тяжелых степенях диабетической патологии стоп, при варикозном расширении вен голени и стопы, трофической язве; при ампутации обеих верхних конечностей.  Изготавливается по индивидуальным медицинским заказам по слепкам или по индивидуальным размерам с подгонкой колодки с учетом деформации стопы; различных моделей и конструкций, определяемых врачом-ортопедом Исполнителя.  Методы крепления: клеевой; в соответствии с функциональным назначением в обуви применяется не менее двух специальных деталей, таких как: специальные жесткие детали, специальные мягкие детали, специальные металлические детали, межстелечные слои, специальные детали низа и прочие специальные детали.  Основные применяемые материалы: верх - кожа натуральная, подкладка – кожподкладка (для обуви без устепленной подкладки) или подкладка - мех искусственный или натуральный (по медицинским показаниям), прессукно, байка (для обуви на утепленной подкладке), обувные текстильные материалы, застежка - шнурки, текстильная застёжка-липучка, "молния", пряжки, резинки; подошва - чепрак подошвенный, микропористая резина, формованная; межстелечный слой - натуральная кожа, пробковый агломерат, вспененные пористые материалы.  Обувь на протез и на аппарат (мужская, женская и детская) изготавливается различных моделей, видов и конструкций по индивидуальным медицинским заказам, по индивидуальным размерам, с подгонкой колодки с учетом деформации стопы и конструкции протеза или аппарата. Внешний вид обуви на протез и аппарат (мужской, женской и детской) должен быть приближен к внешнему виду обуви сложной ортопедической (при односторонней ампутации или при использовании аппаратом на одну ногу), при двусторонней ампутации - в зависимости от конструкции и размера протеза или при использовании аппаратами на обе ноги – в зависимости от конструкции аппарата.  Гарантийный срок –  не менее 40 дней (для обуви на кожаной подошве) (для взрослых и детей);  не менее 70 дней (для обуви на подошве из пористой резины, полиэфируретана, термоэластопласта) (для взрослых и детей). | 200 пар |
| 2 | Изготовление ортопедической обуви сложной на утепленной подкладке (пара) | 9-02-01 Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) | *01.28.09.02.01.02* | *-* | 200 пар |
| 3 | Изготовление ортопедической обуви сложной на сохраненную конечность и обуви на протез без утепленной подкладки (пара) | 9-01-02 ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) | *01.28.09.01.02.02* | *-* | 150 пар |
| 4 | Изготовление ортопедической обуви сложной на сохраненную конечность и обуви на протез на утепленной подкладке (пара) | 9-02-02 Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) | *01.28.09.02.02.02* | *-* | 150 пар |
| 5 | Изготовление ортопедической обуви сложной на аппарат без утепленной подкладки (пара) | 9-01-04 Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара) | *01.28.09.01.04.02* | *32.50.22.150-00000006 - Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально* | 2 пары |
| 6 | Изготовление ортопедической обуви сложной на аппарат на утепленной подкладке (пара) | 9-02-03 Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара) | *01.28.09.02.03.02* | *32.50.22.150-00000006 - Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально* | 2 пары |
| 7 | Изготовление ортопедической обуви на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара) | 9-01-03 ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара) | *01.28.09.01.03.02* | *-* | 20 пар |
| 8 | Изготовление вкладного башмачка | 9-01-06 Вкладной башмачок | 01.28.09.01.06.02 | - | Изделия обувные ортопедические (вкладной башмачок, вкладной сапожок) должны изготавливаться согласно техническим условиям и ГОСТам.  Предназначены для лиц, имеющих врожденные и (или) ампутационные дефекты переднего отдела стопы или после ампутации голени по Пирогову.  Изготавливаются по индивидуальным медицинским заказам по индивидуальным слепкам, с учетом применения их в ортопедической обуви; в соответствии с функциональным назначением в изделиях обувных будут применяться специальные жесткие детали, искусственный передний отдел стопы, межстелечный слой, специальные металлические детали.  Основные применяемые материалы: верх - кожа натуральная, подкладка - кожподкладка, обувные текстильные материалы, застежка - шнурки, текстильная застёжка-липучка; межстелечный слой - натуральная кожа, пробковый агломерат, пористые материалы; специальные жесткие детали.  Гарантийный срок – не менее 50 дней. | 6 шт. |
| **ИТОГО:** | | | | | | 730 пар/шт. |

**Дополнительные характеристики (Применяются в связи с отсутствием технических характеристик для данного КТРУ и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.02.2017г. № 145, а также в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ) по позициям: 5,6.**

Описание объектов закупки составлено в соответствии с предусмотренными техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, а также в соответствии с индивидуальными особенностями получателей, отраженными в индивидуальных программах реабилитации (абилитации), которые соответствуют классификатору, утвержденному Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018 г. №86н "Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р".

Если Заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, то это является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара (работ, услуг), потребностями Заказчика и обычаями делового оборота (в случае использования и/или не использования Заказчиком таких показателей, требований, условных обозначений и терминологии).

**Требования к качеству выполняемых работ:**

Ортопедическая обувь (сложная) должна соответствовать требованиям: ГОСТ Р 53800-2010 «Колодки обувные ортопедические. Общие технические условия», ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия», ГОСТ Р 54739-2011 «Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия», ГОСТ Р 55638-2013 «Услуги по изготовлению ортопедической обуви. Требования безопасности».

Выполнение работ должно включать:

- комплекс технических, медицинских, социальных мероприятий, а также комплекс мероприятий (замеры, подгонка, примерка и т. д.), в которых необходимо участие Получателя;

- изготовление сложной ортопедической обуви, обуви на протезы и аппараты, обуви при односторонней ампутации;

- выдачу результата работ Получателю.

На выполнение работ по обеспечению инвалидов сложной ортопедической обувью, в части осмотра врача, снятия слепков, замера, подбора и выбора конструкции протезно-ортопедических изделий, у Исполнителя должна иметься соответствующая медицинская лицензия на осуществление медицинской деятельности на выполнение работ (услуг) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по травматологии и ортопедии на территории Орловской области.

Осмотр получателя и выбор конструкции протезно-ортопедического изделия производится в стационарном пункте Исполнителя, находящегося по адресу, указанному в лицензии Исполнителя на территории Орловской области, а также гарантийное сервисное обслуживание осуществляется на территории Орловской области.

Сложная ортопедическая обувь (далее – изделия) должна быть изготовлена по индивидуальным меркам каждого Получателя. Выполнение работ по изготовлению изделий должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача-ортопеда. При выполнении работ должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении Получателей указанными изделиями. Получатели не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

**Требования к безопасности**

Исполнитель (**при наличии**) предоставляет сертификаты соответствия (выданных до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982) либо декларации о соответствии (выданных после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982).

**Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий**

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия. Его продолжительность по каждому конкретному виду изделия указана в техническом задании. В течение этого срока предприятие-изготовитель производит замену или ремонт изделия бесплатно.

**Место, условия и сроки выполнения работ**

Выполнение работ по изготовлению изделий осуществляется по месту нахождения Исполнителя.

Исполнитель обязан организовать в г. Орле пункт приема Получателей для проведения комплекса технических, Исполнитель обязан организовать в г. Орле пункт приема Получателей для проведения комплекса технических, медицинских, социальных мероприятий, а также комплекса мероприятий (замеры, подгонка, примерка и т. д.), в которых необходимо участие Получателя, и выдачи результатов выполненных работ - изготовленных изделий Получателям и обеспечить его бесперебойную работу по графику выдачи изготовленных изделий согласно журналу телефонных звонков Получателям (далее – пункт выдачи). Исполнитель обязан обеспечить соответствие помещения требованиям, установленным нормативно-правовыми актами в части доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов.

Помещение, в котором выполняются работы, должно соответствовать условиям для беспрепятственного доступа к ним инвалидов в соответствии с требованиями, установленными ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Приказа Минздрава России от 12.11.2015 № 802н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Пункт выдачи должен быть организован не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами государственного контракта и действовать до выдачи всего предусмотренного контрактом объема изделий. Не позднее указанного срока Исполнитель передает Заказчику документы, подтверждающие право Исполнителя использовать помещение пункта выдачи, адреса и график работы пункта. Пункт выдачи должен быть организован в г. Орел на расстоянии шаговой доступности от остановки общественного транспорта. Пункт выдачи должен иметь зону ожидания Получателей, оборудованную мебелью для ожидания в сидячем положении.

Исполнитель обеспечивает работы пункта выдачи - не менее 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю.

Пункт выдачи должен быть оборудован: пандусами, расширенными дверными проемами, обеспечивающими свободный доступ Получателей на колясках.

Пункт выдачи должен быть оборудован камерами видеофиксации, а также телефонными аппаратами для консультации Получателей ТСР.

Вход в пункт выдачи должен быть обозначен надписью, позволяющей однозначно определить место нахождения указанного пункта. Пункт выдачи должен иметь отдельный вход, который должен быть оборудован пандусами для облегчения движения инвалидов.

Проход в пункт выдачи и передвижение по ним должны быть беспрепятственными для инвалидов.

Пункт выдачи должен иметь туалетную комнату, оборудованную для посещения инвалидами, в том числе инвалидами-колясочниками, со свободным и бесплатным доступом Получателей.

Выдача готового изделия осуществляется по выбору Получателя: либо по месту жительства Получателя (в пределах г. Орла, Орловской области), либо в пункте выдачи в г. Орле, специально оборудованном Исполнителем с учетом требований Заказчика.

По заявлению инвалидов Исполнитель обязан в период предоставления гарантии качества осуществлять выезд на дом.

Выполнение работ должно быть осуществлено по индивидуальным заказам Получателей, при предъявлении ими документа, удостоверяющего личность, и направления, выданного Заказчиком.

Сроки выполнения работ по изготовлению одного изделия: Исполнитель обязан начать выполнять работы не позднее 1 дня с даты получения от Заказчика списка Получателей, которым Заказчиком выданы направления, либо не позднее 1 дня с даты обращения Получателя к Исполнителю с документом, удостоверяющим личность, и направлением, выданным Заказчиком.

Продолжительность по изготовлению одного изделия со дня обращения инвалида (ветерана) к Исполнителю – не более 30 календарных дней, но **не ранее 01.01.2021 г. и** **не позднее 31.08.2021 г. включительно**.

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено контрактом, Исполнитель несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работ.

**Источник финансирования:** Оплата осуществляется за счет средств федерального бюджета, передаваемых Фонду социального страхования Российской Федерации в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных региональному отделению.

**КБК** 393 1003 0420239570 323 263

**ОКПД2:** 32.50.22.151- Обувь ортопедическая для взрослых

**КОЗ:**

1. 01.28.09.01.01.02 Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара)

2. 01.28.09.02.01.02 Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара)

3. 01.28.09.01.02.02 Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара)

4. 01.28.09.02.02.02 Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара)

5. 01.28.09.01.04.02 Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара)

**КТРУ: 32.50.22.150-00000006- Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально**

6. 01.28.09.02.03.02 Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара)

**КТРУ: 32.50.22.150-00000006- Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально**

7. 01.28.09.01.03.02 Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара)

8. 01.28.09.01.06.02 Вкладной башмачок для взрослых