**Техническое задание на выполнение работ по изготовлению в 2021 году протезов верхних конечностей для обеспечения застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.**

Техническое задание

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование изделия | Основные характеристики изделия | Кол-во, шт |
| 1 | **Протез кисти косметический** | Предназначен после ампутации на уровне запястья вплоть до вычленения в пястнофаланговых суставах, в том числе протезы пальцев, изготавливается по обмерам. Косметическая искусственная кисть должна являться косметической силиконовой оболочкой, иметь ярко выраженную косметичность, детализированные папиллярные линии, вены, рельеф. костные выступы. Пальцы кисти должны быть наполнены вспененным силиконовым наполнителем с нейлоновой армирующей сеткой. Гильза должна быть индивидуальная одинарная, из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол. Крепление индивидуальное, специальное, подгоночное. | 10 |
| 2 | **Протез кисти рабочий с насадками** | Приемная гильза протеза должна быть индивидуальная, изготавливаться по гипсовому слепку с культи застрахованного лица. Материал приемной гильзы - литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В комплект должны входит: кистевой адаптер, приемник рабочих насадок, комплект рабочих насадок, используемых для удержания стандартных инструментов и предметов для работы и самообслуживания. Крепление должно быть индивидуальное. | 1 |
| 3 | **Протез предплечья косметический** | Управление протезом должно осуществляться сохранившейся рукой или противоупором (функционально-косметический). Кисть косметическая должна быть силиконовая со съемной формообразующей косметической оболочкой, арматурой в пальцах, адаптером в запястье. Приемная гильза должна быть индивидуальная, составная, из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол, изготовленная по индивидуальному слепку. Крепление должно быть индивидуальное подгоночное, специальное. | 4 |
| 4 | **Протез предплечья рабочий с насадками** | Протез долженсостоять из комплекта шиндля локтевых шарниров, комплекта рабочих насадок. Гильза должна быть индивидуальная-одинарная, составная, геометрическая копия сохранившейся руки, унифицированная. Материал гильзы - кожа, литьевой слоистый пластик на основе связующих смол, листовой термопласт. Крепление должно быть индивидуальное, подгоночное, специальное. | 4 |
| 5 | **Протез предплечья активный** | Кисть имеет три управляющих тяги: дожатия, раскрытия и управления фиксацией пальцев с ручным замком-фиксатором, который обеспечивает фиксацию пальцев. Снабжена узлом пассивной ротации. Оболочка косметическая — ПВХ. Приемная гильза индивидуальная, составная, изготовленная по гипсовому слепку с культи инвалида. Материал гильзы — литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепление индивидуальное. | 1 |
|  | **ИТОГО** |  | **20** |

**Срок предоставления гарантии качества**

Комплектующие, используемые при выполнении работ по изготовлению изделия, должны быть новыми, не бывшими ранее в употреблении и (или) в ремонте. Гарантийный срок на готовое изделие должен быть не менее 12 месяцев с момента передачи изделия застрахованному лицу.

Протезы верхних конечностей должны соответствовать требованиям Национального стандарта РФ ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», в частях:

1. «Область применения»
2. «Общие технические требования»

ГОСТ Р 51819-2017 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей», в части: 1. «Область применения», должны соответствовать Республиканскому стандарту РСФСР РСТ 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования»

***Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ:*** Работа выполняется по месту нахождения Исполнителя в городе Курске, при необходимости обслуживания застрахованного лица на дому (осуществление замеров, примерка, подгонка) Исполнитель должен осуществить выезд бригады по месту жительства Получателя (застрахованного лица) в Курской области. Доставка готового изделия - по месту фактического проживания Получателя (в пределах Курской области) или по желанию Получателя, выдавать ему готовое изделие по месту нахождения пункта выдачи (в г. Курске).

***Сроки поставки товара, оказания услуг, выполнения работ:*** с момента заключения государственного контракта по **30 ноября 2021 года.**