Техническое задание

**Выполнение работ по изготовлению застрахованным, пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, ортопедической обуви**

Срок выполнения работ: до 15.12.2021г

Место поставки: Российская Федерация:

- снятие необходимых мерок с Получателей - по месту нахождения Исполнителя;

- изготовление Изделий, примерка, индивидуальный подгон Изделий – по месту нахождения Исполнителя;

- выдача Изделий Получателям, обучение Получателей пользованию Изделиями по месту их жительства (в доме, квартире).

Количество: 161

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 086 564,32 руб.

КТРУ: 32.50.22.150-00000006,

32.50.22.150-00000008,

32.50.22.150-00000009

Срок гарантии: не менее 70 дней.

Техническое задание

При использовании Изделия по назначению нет угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, использование Изделия по назначению не причиняют вред имуществу потребителя при его эксплуатации. Материалы, применяемые для изготовления Изделия, не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействуют на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации ГОСТ Р 52770-2016.

Изделия соответствуют требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Изделия соответствуют требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Изделия соответствуют требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Изделия соответствуют требованиям стандартов серии ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Изделия соответствуют требованиям стандартов серии ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Техническая хар-ка | Кол-во | Цена за единицу, руб. |
| 1 | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез  **без** утепленной подкладки (пара) | Обувь с коррекцией дополнительных сопутствующих деформаций на сохранную конечность при односторонней ампутации нижней конечности. Конструкция обуви со специальными ортопедическими деталями: задник с укороченными или удлиненными крыльями, подносок удлиненный, укороченный или серповидный; берец односторонний (наружный, внутренний), круговой; союзка жесткая, полусоюзка жесткая, язычок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, стелька верхняя фигурная); со специальными мягкими деталями (боковой внутренний ремень, дополнительная шнуровка, тяги, притяжной ремень, манжетка, петля); с пластиной для ортопедической обуви; с вкладной ортопедической стелькой по индивидуальному слепку, многослойной, с верхним слоем из мягкой кожи или пластозота с умеренной выкладкой продольных сводов, при необходимости с замещением дефектов переднего отдела стопы; или межстелечный слой в виде единого блока из одного или нескольких элементов с выкладкой сводов (наружного и внутреннего), супинатором, пронатором, с коском; с искусственным носком.  Обувь на протез, с невысокой боковой поддержкой, с межстелечным слоем (с выкладкой свода, супинатором, пронатором, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости), с коском от 1 до 3 см.  Верх обуви из натуральной кожи (хром), подкладка: мех натуральный, шерстяной, кожа натуральная, подошва из пластины резиновой пористой, полиэфируретана, термопласта, клеевого метода крепления, изготовление по индивидуальным гипсовым слепкам, ортопедическим колодкам (индивидуальным или подгоночным) | 30 | Не более 12 243,67 |
| 2 | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез  **на** утепленной подкладке (пара) | 30 | Не более 11 986,33 |
| 3 | Обувь ортопедическая сложная **на** утепленной подкладке  (пара) | Обувь ортопедическая сложная на сложную деформированную стопу (эквино-варусные, половарусные деформации стоп, пяточная стопа, конская стопа); на укорочение конечности; на отвисающую стопу, при полном параличе мышц голени, выраженной косолапости, выраженной плоско-вальгусные деформации стопы; при ампутационных дефектах стоп по Лисфранку, по Пирогову, по Шопару; на слоновость и акромегалию; обувь для бездвуруких; при сосудистых заболеваниях нижних конечностей. Конструкция обуви со специальными жесткими деталями: берец односторонний, круговой; союзка, полусоюзка и язычок жесткие, передний жесткий клапан, бочок жесткий, стелька верхняя фигурная; со специальными мягкими деталями (боковой внутренний ремень, дополнительная шнуровка, тяги, притяжной ремень, манжетка, петля); с пластиной для ортопедической обуви, шинами стальными; с вкладной ортопедической стелькой по индивидуальному слепку, многослойной, с верхним слоем из мягкой кожи или пластозота с умеренной выкладкой продольных сводов, при необходимости с замещением дефектов переднего отдела стопы; или межстелечный слой в виде единого блока из одного или нескольких элементов с выкладкой сводов, супинатором, пронатором, с коском, пробкой от 3 до 15 см, с двойным следом; с искусственным носком.  Верх обуви из натуральной кожи (хром), подкладка: мех натуральный, шерстяной, кожа натуральная, подошва из пластины резиновой пористой, полиэфируретана, термопласта, клеевого метода крепления, изготовление по индивидуальным гипсовым слепкам или ортопедическим колодкам. | 45 | Не более 13 352,67 |
| 4 | Обувь ортопедическая сложная **без** утепленной подкладки  (пара) | 45 | Не более 13 922,33 |
| 6 | Вкладной башмачок  (штука) | Башмачок вкладной изделие обувное ортопедическое при культях стоп. Заготовка верха хромовая; специальные ортопедические детали: искусственный носок для вкладных башмачков или искусственный передний отдел стопы, жесткая гильза или клапан, жесткий задник; межстелечный слой; крепление шнуровка. | 3 | Не более 11 792,00 |
| 7 | Обувь ортопедическая малосложная без утепленной подкладки (пара) | Обувь ортопедическая ручного производства, с супинатором или пронатором, изготавливается из натуральной кожи, с цельной или отрезной союзкой, на микропористой или формованной подошве.  Изготовление обуви осуществляется по обмерам, с подгонкой колодки по индивидуальным размерам. В соответствии с функциональным назначением в обуви применяется не менее одной специальной детали: специальные жесткие детали; специальные мягкие детали; специальные металлические детали; межстелечные слои, специальные детали низа.  Методы крепления: клеевой.  Основные применяемые материалы:  Подкладка – мех натуральный, кожподкладка или обувные текстильные материалы в соответствии с индивидуальной потребностью Получателей;  Межстелечный слой – натуральная кожа, или пробковый англомерат, или вспененные обувные материалы в соответствии с индивидуальной потребностью Получателей;  Застежка – шнурки, или лента Велкро, или застежка «молния», или пряжки в соответствии с индивидуальной потребностью Получателей; | 4 | Не более 12 284,00 |
| 8 | Обувь ортопедическая малосложная на утепленной подкладке  (пара) | 4 | Не более 11 944,33 |