**Раздел III. Описание объекта закупки**

Поставка в 2021 году кресел-колясок комнатных и прогулочных для обеспечения детей-инвалидов с ДЦП.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта закупки по КТРУ** | **Наименование закупки** | **Технические характеристики, описание объекта закупки** | **Ед**  **Изм.** | **Количество** |
| Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | Кресло-коляска с ручным приводом для больных ДЦП комнатная  7-01-02 | Инвалидная кресло-коляска, предназначенная для транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, передвижения в помещениях и вне помещений и закрепления у них положительных установок в положении сидя, полулежа и лежа.  Основные технические характеристики кресла - колясок должны быть:  - коляска оборудована козырьком  - габаритные размеры:  - ширина не более 580 мм;  - длина от 90 см.- до 121 см.  - высота от 90 см.- до 136см.  - ширина сидения - от 32 до 42 см.  - глубина сидения – от 32 см.- до 42 см.  - высота спинки – от 55 см.- до 73 см.  - ширина в сложенном виде не более- 58 см.  - высота в сложенном виде не более 116 см.  - глубина в сложенном виде не более 54 см.  - масса кресла-коляски не более - 18 кг.  - максимальная масса пользователя до 60 кг.  Кресло-коляска должна иметь оснащение и комплектацию: - рама изготовлена из высокопрочного сплава дюралюминий  - покрытие рамы анодирование.  - рама коляски складывается в одной плоскости.  - коляска на четырех колесах размером не более 250х60 мм,  - шины колес литые;  - коляска оборудована подголовником с возможностью регулировки в зависимости от роста ребенка.  - коляска оборудована абдуктором (межколенный валик)  - возможность регулировки наклона спинки в 5 положениях;  - подножка должна иметь металлическую площадку с бортиками для фиксации и ремешком для закрепления стоп, регулируемый по высоте в зависимости от длины голени ребенка.  - подножка из вертикального положения может принимать горизонтальное положение.  - коляска оборудована съемной ручкой - поручнем.  - шитье спинки и сидения изготовлено из непромокаемого и негорючего материала.  - коляска оборудована ремнем безопасности с возможностью фиксации ребенка в двух положениях.  - коляска должна иметь фиксатор коляски в сложенном виде.  В комплект поставки входит:   * Руководство пользователя (Паспорт) на русском языке и гарантийный талон (с отметкой о произведённой проверке контроля качества);   Гарантийные обязательства производителя 24 месяца с даты получения инвалидной коляски пользователем  Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя.  Маркировка кресла - коляски должна содержать:  - наименование производителя;  - адрес производителя;  - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);  - дату выпуска (месяц, год);  - артикул модификации кресла-коляски;  - обозначение технических условий (номер);  - номер декларации о соответствии;  - серийный номер.  - инструкция для пользователя (на русском языке);  - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества).  Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. | штук | 10 |
| Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная | Кресло-коляска с ручным приводом для больных ДЦП прогулочная  7-02-02 | Инвалидная кресло-коляска, предназначенная для транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, передвижения в помещениях и вне помещений и закрепления у них положительных установок в положении сидя, полулежа и лежа.  Основные технические характеристики кресла - колясок должны быть:  - коляска оборудована козырьком  - габаритные размеры:  - ширина не более 580 мм;  - длина от 90 см.- до 121 см.  - высота от 90 см.- до 136 см.  - ширина сидения - от 32 до 42 см.  - глубина сидения – от 32 см.- до 42 см.  - высота спинки – от 55 см.- до 73 см.  - ширина в сложенном виде не более- 58 см.  - высота в сложенном виде не более 116 см.  - глубина в сложенном виде не более 54 см.  - масса кресла-коляски не более - 18 кг.  - максимальная масса пользователя до 60 кг.  Кресло-коляска должна иметь оснащение и комплектацию: - рама изготовлена из высокопрочного сплава дюралюминий  - покрытие рамы анодирование.  - рама коляски складывается в одной плоскости.  - коляска на четырех колесах размером не более 250х60 мм,  - шины колес литые;  - коляска оборудована подголовником с возможностью регулировки в зависимости от роста ребенка.  - коляска оборудована абдуктором (межколенный валик)  - возможность регулировки наклона спинки в 5 положениях;  - подножка должна иметь металлическую площадку с бортиками для фиксации и ремешком для закрепления стоп, регулируемый по высоте в зависимости от длины голени ребенка.  - подножка из вертикального положения может принимать горизонтальное положение.  - коляска оборудована съемной ручкой - поручнем.  - шитье спинки и сидения изготовлено из непромокаемого и негорючего материала.  - коляска оборудована ремнем безопасности с возможностью фиксации ребенка в двух положениях.  - коляска должна иметь фиксатор коляски в сложенном виде.  В комплект поставки входит:   * Руководство пользователя (Паспорт) на русском языке и гарантийный талон (с отметкой о произведённой проверке контроля качества);   Гарантийные обязательства производителя 24 месяца с даты получения инвалидной коляски пользователем  Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя.  Маркировка кресла - коляски должна содержать:  - наименование производителя;  - адрес производителя;  - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);  - дату выпуска (месяц,год);  - артикул модификации кресла-коляски;  - обозначение технических условий (номер);  - номер декларации о соответствии;  - серийный номер.  - инструкция для пользователя (на русском языке);  - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества).  Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. | штук | 10 |

Товар должен иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, декларацию о соответствии.

Товар должен быть новым, свободным от прав третьих лиц.

Маркировка Товара должна содержать:

- наименование изготовителя;

- адрес изготовителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации):

- артикул модификации кресла-коляски;

- серийный номер кресла-коляски;

- дату выпуска (месяц, год)

- максимальную массу пользователя.

Гарантийный срок кресло-коляски должен составлять не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный ремонт или замена изделия в связи с обеспечением изделием ненадлежащего качества должен осуществляться за счет поставщика в период гарантийного срока.

**Место поставки товаров:** Республика Тыва. Выдача Товара по выбору инвалида: по адресу места жительства, либо в пункте выдачи, организованным Поставщиком.

**Сроки поставки товаров:** Срок поставки и выдачи с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара не позднее 30 сентября 2021 года.