**Ш. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**Место выполнения работ:** Осуществить снятие мерок, примерку и выдачу готовых Изделий в специализированных помещениях на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры или по месту жительства Получателя (по согласованию с Получателем)

**Сроки выполнения работ:** Выдать готовое изделие, соответствующее техническому заданию контракта непосредственно Получателю не позднее 30 ноября 2021 года.

**Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров**, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование  | Описание (характеристики) объекта закупки[[1]](#footnote-1) | Ед. изм. |
| Наименование показателя [[2]](#footnote-2)(неизменяемое) | Значения показателей, которые не могут изменяться[[3]](#footnote-3)(неизменяемое) |
| 1 | 9-01-01Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) | Сложная ортопедическая обувь предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции (п. 3.1. ГОСТ Р 54407-2011).Сложная ортопедическая обувь только с индивидуальными параметрами изготовления. (п.6.2.5. ГОСТ Р 54407-2011).В конструкции обуви учтены анатомо-функциональные особенности конкретного человека, обувь изготовлена по медицинскому заказу (п.3.3. ГОСТ Р 54407-2011).Сложная ортопедическая обувь имеет не менее двух специальных ортопедических деталей, межстелечный слой в виде коска, межстелечный слой в виде пробки высотой 30 мм и более (п. 6.2.5. ГОСТ Р 54407-2011).Сложная ортопедическая обувь в соответствии с ее функциональным назначением и медицинскими показаниями включает несколько компонентов из нижеперечисленного перечня:а) специальные жесткие детали:- союзка жесткая, полусоюзка жесткая, берц жесткий односторонний, берц жесткий двусторонний, берц жесткий круговой, задний жесткий берц, задник с укороченными, с удлиненными крыльями, задник накладной, подносок удлиненный, укороченный, серповидный, язычок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, стелька верхняя фигурная (с козырьком, невысокой боковой поддержкой).б) специальные мягкие детали:- боковой внутренний ремень, дополнительная шнуровка, тяги, притяжной ремень, шнуровка.в) специальные металлические детали:- пластина для ортопедической обуви, шины стальные, планшетки корсетные.г) межстелечные слои:- выкладка сводов (наружного и внутреннего), вкладка внутреннего свода, косок, супинатор, пронатор, пробка, двойной след.Межстелечные слои изготовлены в виде единого блока, включающего один или несколько из вышеуказанных элементов.д) специальные детали низа:- каблук и подошва особой формы.При обработке сложной ортопедической обуви предусматривается не менее 2 примерок.Перечень материалов, применяемых при изготовлении ортопедической обуви, в соответствии с п. 6.3. ГОСТ Р 54407-2011. Наружные детали верха ортопедической обуви - натуральные материалы (п. 6.3. ГОСТР 54407-2011).Ортопедическая обувь должна иметь маркировку (п. 6.5.2. ГОСТ Р 54407-2011) с указанием: - товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;- номер заказа;- номера контролера (отметки) ОТК. Обувь на протезы предназначена для людей с ограничениями жизнедеятельности, пользующихся протезами нижних конечностей. Обувь не должна препятствовать нормальному функционированию стопы сохранившейся конечности, не должна нарушать биомеханических показателей ходьбы на протезе.Допускается изготавливать обувь на протезы с заготовкой верха, конструкция которой учитывает анатомо-функциональные особенности пользователей (п.6.2.4 ГОСТ Р 544*07*-2011) | Соответствует | пара |
| 2 | 9-02-01Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара)  | пара |
| 3 | 9-02-03Обувь ортопедическая сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара) | пара |
| 4 | 9-01-04Обувь ортопедическая сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара) | пара |
| 5 | 9-01-02Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) | Соответствует | пара |
| 6. | 9-02-02Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) | Соответствует | пара |
| 7 | 9-01-03 Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара) | Соответствует | пара |
| 8 | 9-01-06 Вкладной башмачок | Вкладной башмачок соответствует ГОСТ Р 54739-2011 «Изделия обувные ортопедические». Предназначается для компенсации отсутствующего сегмента стопы и назначается пользователям с врожденными или ампутационными дефектами (п. 6.2.1 ГОСТ Р 54739-2011).В соответствии с п. 6.5.2. ГОСТ Р 54739-2011 башмачок изготавливается как изделие индивидуального назначения.Конструкция башмачка с индивидуальными параметрами изготовления учитывает анатомо-функциональные особенности пользователя и изготавливается по медицинскому заказу.Особенности конструкции изделий в зависимости от их функционального назначения в соответствии с п. 6.5.3 ГОСТ Р 54739-2011. Изделия при использовании не вызывает нарушения целостности кожных покровов и кровообращения (п. 6.5.4. ГОСТ Р 54739-2011).Изделия в соответствии с требованиями медицинского заказа могут быть асимметричными в паре (п.6.5.5.3 ГОСТ Р 54739-2011).Каждое изделие должно иметь маркировку с указанием:- товарного знака или наименования изготовителя;- юридического адреса изготовителя;- обозначения изделия;- номера заказа (размера изделия);- обозначения технических условий;- номера контролера (отметки) ОТК;- даты изготовления изделия (год, месяц)(п. 6.7.1. ГОСТ Р 54739-2011). | Соответствует | Шт. |

Объем подлежащих выполнению работ определить невозможно. Заказчик с учетом установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона 44-ФЗ требований к закупаемым заказчиком работам определяет начальную цену единиц работ, начальную сумму цен указанных единиц работ и максимальное значение цены контракта.

1. 1 Выделенные курсивом параметры являются изменяемыми, при подачи коммерческого предложения необходимо указать конкретные показатели. [↑](#footnote-ref-1)
2. 2 Вносить изменения в наименования показателей не допускается. [↑](#footnote-ref-2)
3. 3 Вносить изменения в неизменяемое значение показателя не допускается. [↑](#footnote-ref-3)