**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер вида ТСР\* | Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик изделий (результата выполненных работ) | Кол-во изделий, шт |
| 1 | 8-06-01 | Чехол на культю предплечья хлопчатобумажный | Чехол хлопчатобумажный, бесшовный; материал – Хлопок -100%. Используется на культю предплечья. | 80 |
| 2 | 8-06-02 | Чехол на культю плеча хлопчатобумажный | Чехол хлопчатобумажный, бесшовный; материал – Хлопок -100%. Используется на культю плеча. | 20 |
| 3 | 8-08-01 | Чехол на культю голени хлопчатобумажный | Чехол хлопчатобумажный, бесшовный; материал – Хлопок -100%. Используется на культю голени. | 800 |
| 4 | 8-08-02 | Чехол на культю бедра хлопчатобумажный | Чехол хлопчатобумажный, бесшовный; материал – Хлопок -100%. Используется на культю бедра. | 600 |
| 5 | 8-08-03 | Чехол на культю голени шерстяной | Чехол шерстяной, бесшовный; материал – Шерсть -90%, ПЭ – 10%. Используется на культю голени. | 800 |
| 6 | 8-08-04 | Чехол на культю бедра шерстяной | Чехол шерстяной, бесшовный; материал – Шерсть -90%, ПЭ – 10%. Используется на культю бедра. | 600 |
| 7 | 8-08-05 | Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый) | Чехол силиконовый с текстильным покрытием или без него, с вакуумным или дистальным креплением. Используется на культю голени. | 70 |
| 8 | 8-08-06 | Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) | Чехол силиконовый с мембраной, с вакуумным или дистальным креплением, с текстильным покрытием или без него. Используется на культю бедра. | 50 |
| **Итого** | | | | **3020** |

**Требования к качеству работ:**

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, в целях устранения косметических дефектов организма.

Изделия должны отвечать требованиям ГОСТ Р 51191-2019, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р 57771-2017, ГОСТ ISO 10993-1-2011.

**Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления**

**гарантии качества работ:**

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию и составляет на:

- чехол на культю предплечья хлопчатобумажный – не менее 6 месяцев,

- чехол на культю плеча хлопчатобумажный - не менее 6 месяцев,

- чехол на культю голени хлопчатобумажный – не менее 3 месяцев,

- чехол на культю бедра хлопчатобумажный - не менее 3 месяцев,

- чехол на культю голени шерстяной - не менее 3 месяцев,

- чехол на культю бедра шерстяной - не менее 3 месяцев,

- чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый) - не менее 1 года,

- чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) - не менее 1 года.

В течение этого срока предприятие – изготовитель должен производить замену или ремонт изделий бесплатно. Возмещение расходов за проезд получателей, а также сопровождающих лиц, для замены или ремонта изделия до истечения его гарантийного срока производится за счет средств исполнителя.

**Срок и место выполнения работ:**

Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ и обеспечению получателей до 01 сентября 2021 года (включительно). Срок выполнения работ – не более 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия Направления от Получателя.

Прием заказа на изготовление, снятие мерок и выдача готовых изделий должна быть осуществлена по месту нахождения Исполнителя в г. Красноярске или, при необходимости, по месту жительства инвалида (в зависимости от способности инвалида к передвижению).