**Техническое задание**

На выполнение работ в 2021 году по изготовлению протезно-ортопедических изделий (протезов нижних конечностей) для обеспечения застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

Срок выполнения работ: с 01 января 2021 г. до 20 декабря 2021 г.

Место выполнения работ: выполнение работ должно осуществляться по месту нахождения Исполнителя. Прием заказов на выполнение работ, примерка, подгонка и передача изготовленных протезно-ортопедических изделий должна осуществляться по месту жительства получателей или в Пунктах приема получателей, организованных Исполнителем самостоятельно за счет собственных средств на территории г. Элиста (при наличии Получателей в районе республики более 10 человек Пункты приема организуются непосредственно на территории районов республики Калмыкия), предварительно согласовав с Заказчиком.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование и характеристики изделия | Кол-во, шт. |
| Наименование изделия (модель, шифр) | Характеристики изделия |
| Протез бедра для купания | Протез бедра модульный. Без косметической облицовки. Без косметического покрытия. Приемная гильза индивидуального изготовления по слепку. Крепление вакуумное, дополнительное крепление с помощью бандажа. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку до 100 кг. Стопа полиуретановая монолитная, с противоскользящей подошвой. Коленный шарнир механический, с ручным замком. Протез влагозащищенный. Тип протеза: специальный. Соответствие ГОСТ Р ИСО 22523-2007 .Наличие декларации о соответствии обязательно.Гарантийный срок – не менее 12 месяцев со дня получения готового изделия.Срок эксплуатации изделия – не менее 3лет. | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование и характеристики изделия | Кол-во, шт. |
| Наименование изделия (модель, шифр) | Характеристики изделия |
| Протез бедра модульный | Протез бедра модульный для пациентов 2-3 уровня активности и весом не более 125 кг. Приемная гильза: индивидуальная. Материал постоянной приемной гильзы: литьевой слоистый пластик. Вкладной элемент: чехлы полимерно-гелевые. Косметическая облицовка: мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические. Стопа углепластиковая со средней степенью энергосбережения, со сменной косметической оболочкой. Коленный шарнир многосный с независимым гидравлическим регулированием фаз сгибания разгибания, с упругим подгибанием, с геометрическим замком, отключающимся при переходе на носок.Гарантийный срок – не менее 12 месяцев со дня получения готового изделия.Срок эксплуатации изделия – 2 года. | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование и характеристики изделия | Кол-во, шт. |
| Наименование изделия (модель, шифр) | Характеристики изделия |
| Протез голени модульный | Протез голени модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление протеза за счёт формы приёмной гильзы. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа со средней степенью энергосбережения. Тип протеза: постоянныйПротезы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007.Гарантийный срок – не менее 12 месяцев со дня получения готового изделия.Срок эксплуатации изделия –24 месяца. | 5 |