ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка расходных материалов для нужд Государственного учреждения – Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации и его филиалов в 2021 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Описание объекта закупки | Ед. изм. | Цена за ед. изм.[[1]](#footnote-1), руб. |
|  | Картридж для МФУ  HP LaserJet Pro M1132 (CE285A) | Картридж для НР. Ресурс не менее 1 500 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4.  Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. В целях обеспечения экономии места при хранении Товара на складе заказчика, размеры упаковки картриджа по ширине менее четырехсот миллиметров.. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт. | 550,00 |
|  | Картридж для МФУXerox WC 3635MFP (108R00796) | Картридж для Xerox Ресурс не менее 10000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4.  Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт. | 1350,00 |
|  | Картридж для принтера  Xerox Phaser 3435DN,  (106R01415) | Картридж для Xerox Ресурс не менее 10000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4..  Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт. | 1200,00 |
|  | Тонер-картридж для МФУ Xerox WorkCentre 5222 (106R01413) | Картридж для Xerox оригинальный Ресурс не менее 20000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства.  Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 9000,00 |
|  | Копи-картридж для МФУ  Xerox WorkCentre 5222  (101R00435) | Копи-картридж для Xerox оригинальный. Ресурс не менее 80000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства.  Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. В целях обеспечения экономии места при хранении Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт. | 32000,00 |
|  | Тонер-картридж для МФУ Xerox WorkCentre 5325 (006R01160) | Картридж для Xerox оригинальный Ресурс не менее 30000 страниц при более 4% заполнении страницы формата А4. Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства.  Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 9600,00 |
|  | Копи-картридж для МФУ  Xerox WorkCentre 5325 (013R00591) | Копи-картридж для Xerox оригинальный. Ресурс не менее 90000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства.  Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей, которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную произ  водителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. В целях обеспечения экономии места при хранении Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 23000,00 |
|  | Картридж для  Xerox Phaser 3010/WC 3045 (106R02183) | Картридж для Xerox Ресурс не менее 2500 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт. | 350,00 |
|  | Картридж для Xerox Phaser 3320  (106R02306) | Картридж для Xerox Ресурс не менее 11000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт. | 1500,00 |
|  | Картридж для МФУ Lexmark MX-710 dhe (Lexmark 62D5H0E) повышенной емкости | Картридж для Lexmark оригинальный Ресурс не менее 25000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства.  Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 25000,00 |
|  | Копи-картридж для МФУ Lexmark MX-710 dhe (Lexmark 520ZA) | Копи-картридж для Lexmark оригинальный. Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства. Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей, которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Ресурс более100000 страниц при более 4% заполнении страницы формата А4. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. В целях обеспечения экономии места при хранении Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 5200,00 |
|  | Картридж для МФУ Samsung SCX-6545N (SCX-D6555A) | Картридж для Samsung оригинальный. Ресурс не менее 25000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4 Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства.  Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Ресурс свыше двух тысяч страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4 Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 8500,00 |
|  | Копи-картридж для МФУ  Samsung SCX-6545N( SCX-R6555A) | Копи-картридж для Samsung оригинальный. Ресурс не менее 80000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства.  Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. В целях обеспечения экономии места при хранении Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 15200,00 |
|  | Тонер-картридж для МФУ Samsung SCX-8128NA (MLT-D709S) | Картридж для Samsung оригинальный Ресурс не менее 25000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства.  Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 10000,00 |
|  | Копи-картридж для МФУ Samsung SCX-8128NA (MLT-R709) | Копи-картридж для Samsung оригинальный. Ресурс не менее 100000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства.  Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. В целях обеспечения экономии места при хранении Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 13000,00 |
|  | Катридж для МФУ Samsung SL-M4070 (MLT-D203U) повышенной емкости | Картридж для Samsung, Ресурс более 10000 и менее 15000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4.  Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей, которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 2300,00 |
|  | Картридж для Xerox Phaser 6140N (106R01483) | Картридж для Xerox оригинальный Ресурс не менее 2000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства.  Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 11000,00 |
|  | Картридж для Xerox Phaser 6140N (106R01482) | Картридж для Xerox оригинальный Ресурс не менее 2000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства.  Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей, которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 11000,00 |
|  | Картридж для Xerox Phaser 6140N (106R01481) | Картридж для Xerox оригинальный Ресурс не менее 2000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства.  Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 11000,00 |
|  | Картридж для факса Brother T104 (PC-75) | Картридж для Brother оригинальный Ресурс не менее 144 отпечатков. Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства.  Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Температура хранения должна быть в диапазоне от не ниже минус двадцати до не выше плюс сорока градусов по Цельсию Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 2500,00 |
|  | Тонер картридж для HP Laser jet Pro MFP M428fdn(CF259A) | Картридж для HP оригинальный. Ресурс свыше 3000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства.  Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. В целях обеспечения экономии места при хранении Товара на складе заказчика, размеры упаковки картриджа по ширине должен быть более пятисот миллиметров и менее пятисот двадцати миллиметров.. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 10300,00 |
|  | Тонер картридж для Samsung xpress m2070w (mlt-D111s) | Картридж для Samsung оригинальный. Ресурс свыше 1000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства.  Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. В целях обеспечения экономии места при хранении Товара на складе заказчика, размеры упаковки картриджа по ширине должен быть более пятисот миллиметров и менее пятисот двадцати миллиметров.. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 4200,00 |
|  | Картридж лазерный HP 106A (W1106A) | Картридж для HP оригинальный. Ресурс не менее 1000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства.  Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. В целях обеспечения экономии места при хранении Товара на складе заказчика, размеры упаковки картриджа по ширине должен быть более пятисот миллиметров и менее пятисот двадцати миллиметров.. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт. | 4600,00 |
|  | Тонер-картридж для МФУ WC Xerox 128 (0006R1182) | Картридж для Xerox оригинальный. Ресурс не менее 30000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства.  Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. В целях обеспечения экономии места при хранении Товара на складе заказчика, размеры упаковки картриджа по ширине должен быть более пятисот миллиметров и менее пятисот двадцати миллиметров.. Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 14400,00 |
|  | Копи-картридж для МФУ WC Xerox 128 (013R00589) | Копи-картридж для Xerox оригинальный. Ресурс не менее 60000 страниц при не менее чем 5% заполнении страницы формата А4. Расходные материалы должны быть оригинальными, не восстановленными, то есть производства фирмы - изготовителя печатного устройства.  Поставляемые картриджи должны быть совместимы с указанным устройством печати, а также не препятствовать использованию устройства по назначению с использованием всех функций и возможностей которыми данное устройство обладает. Картриджи должны поставляться надлежащего качества в соответствие с требованиями, предъявленным к расходным материалам производителем указанных устройств. Картриджи должны обеспечивать предусмотренную производителем устройств функциональность оборудования. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать их в соответствующей модели устройства. Качество сборки, монтажа и внешний вид картриджей должен соответствовать следующим требованиям: все детали, сборочные единицы прочно закреплены без перекосов; все самонарезающие винты и детали, имеющие резьбу, без повреждений, закручены с усилием, обеспечивающим надежное крепление и не приводят к разрушению посадочного места; болты крепления не должны иметь царапин; все лакокрасочные покрытия должны быть ровными, без царапин и трещин; пластмассовые элементы и металлические детали должны быть без трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе; этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаться; на этикетках и поверхностях должны отсутствовать посторонние надписи и пометки. При печати не должно быть посторонних элементов изображения, должно быть обеспечено полное воспроизведение мелких деталей и тонких линий. Каждый картридж должен быть упакован в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала, предохраняющий от повреждения и от воздействия влаги. В целях обеспечения экономии места при хранении Упакованный в пакет картридж должен быть упакован в индивидуальную упаковочную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающими: сохранность при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении; необходимую защиту от внешних факторов. Вся маркировка на картриджах и упаковке должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации. Картриджи, включая их отдельные детали, компоненты и составные части должны быть новыми, не восстановленными, предназначенными для страны Заказчика, их применение не должно приводить к порче или преждевременному износу того оборудования, в котором они будут установлены и для которого они предназначены. Данное требование предъявляется с целью исключения поломок оргтехники. Картриджи должны быть произведены с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Ресурс картриджа должен соответствовать объему печати, определенному фирмой-производителем. Картридж должен иметь на упаковке голограммы фирмы-производителя, защитные пломбы, или иные предусмотренные производителем средства защиты от подделки. Использование предлагаемых картриджей в печатном оборудовании не должно нарушать действий сертификатов безопасности (для жизни и здоровья человека), выданных на данное оборудование. Серийный номер картриджа должен совпадать с серийным номером на упаковке картриджа и серийным номером завода изготовителя. Поставляемый картридж должен отвечать стандартам безопасности и качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для данного вида товаров. Предлагаемые к поставке картриджи должны быть легально ввезены на территорию Российской Федерации, должны быть не контрафактными, должны быть пригодны для их использования в условиях офисных помещений, легальность поставляемых Товаров д о л ж н а гарантироваться Поставщиком | шт | 30000,00 |
| **ИТОГО НЦЕ:** | | |  | **259 750,00** |
| **ИТОГО МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЦЕНЫ КОНТРАКТА:** | | |  | **3 000 000,00** |

Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Товар должен поставляться надлежащего качества, в указанном Заказчиком в Техническом задании количестве и ассортименте.

Качество товара должно соответствовать требованиям нормативной документации и государственным стандартам, предусмотренным для данного вида товара. Поставляемый Товар должен иметь соответствующие документы, подтверждающие его качество, и иную документацию, включающую описание, характеристику Товара и т.д.

Не допускается поставка Товара с просроченным сроком годности, имеющего механические повреждения, а также Товара, условия хранения которого были нарушены.

Поставляемый Товар должен быть готов к эксплуатации.

**Гарантийный срок** хранения Товара в заводской упаковке в пределах ресурса, установленного производителем. Гарантийный срок должен устанавливаться заводом изготовителем на каждую позицию Товара, в соответствии с его техническими характеристиками, сроком эксплуатации, государственными стандартами Российской Федерации. Гарантийный срок на Товар должен быть:

-не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком Акта о приемке Товара (либо в пределах ресурса).

Гарантийные обязательства на Товар должны сохраняться в случае прекращения действия Государственного контракта.

На поставляемый Товар Поставщик должен дать гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.

Наличие гарантии качества должно удостоверяться выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

Гарантийные обязательства должны включать 100 % безвозмездную замену Товара, имеющего производственные дефекты, а также бесплатную доставку заменяемого Товара до места нахождения Заказчика/ филиала Заказчика.

**Место доставки товара**: Краснодарский край и г. Краснодар по адресам нахождения Государственного учреждения – Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации и его филиалов.

Поставщик должен осуществлять доставку, подъем и разгрузку товара до места (этажа, кабинета) указанного Заказчиком/филиалами Заказчика.

**Срок поставки расходных материалов:** В течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента поступления заявки от Заказчика или филиала Заказчика.

Количество товара определяется в соответствии с заявками Заказчика. Заявки принимаются от Заказчика или филиала Заказчика по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в месяц.

**Адреса Заказчика/филиалов Заказчика:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Подразделение** | **Адреса подразделения** |
| Аппарат | 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 82 |
| Филиал № 1 | 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская,84 |
| Филиал № 2 | 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская,84 |
| Филиал № 3 | 350033, г. Краснодар, пер. Угольный, д.10 |
| Филиал № 4 | 353912, г. Новороссийск, Краснодарский край, ул. Видова, д. 178-А |
| Филиал № 5 | 353290, г. Горячий Ключ, ул. Кириченко д.6 |
| Филиал № 6 | 353501, г. Темрюк, ул. Бувина, д.280 |
| Филиал № 7 | 353560, г. Славянск - на - Кубани, ул. Батарейная, 258 |
| Филиал № 8 | 353680, г. Ейск, ул. Армавирская, 45 |
| Филиал № 9 | 352396, г. Кропоткин, МКР-1, д. 40/1 |
| Филиал № 10 | 353465, г. Геленджик, ул. Одесская, 2-б |
| Филиал № 11 | 353740, ст. Ленинградская, ул. Набережная, 8 |
| Филиал № 12 | 353860, г. Приморско-Ахтарск, ул. Тамаровского, д.6 |
| Филиал № 13 | 352120, г. Тихорецк, ул. Меньшикова, д.41 |
| Филиал № 14 | 353200, ст. Динская, ул. Луначарского, д.65 «Б» |
| Филиал № 15 | 353440, г Анапа, ул. Красноармейская, д.60/а |
| Филиал № 16 | 354000, г. Сочи, ул. Кубанская, 15 |
| Филиал № 17 | 353240, ст. Северская, ул. Ленина, 49 «Г» |
| Филиал № 18 | 352931, г. Армавир, ул. Карла Маркса, д. 3-5 |
| Филиал № 19 | 352800, г. Туапсе, ул. Коммунистическая, д.14 |
| Филиал № 20 | 352430, г. Курганинск, ул. Матросова,196-А/2 |

1. Не более [↑](#footnote-ref-1)