Техническое задание

**поставка для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, автомобилей**

Начальная (максимальная) цена Контракта: **1 045 266 руб. 67 коп**.

Цена Контракта включает в себя все уплачиваемые и взымаемые на территории РФ налоги и пошлины, другие обязательные платежи, расходы, связанные с исполнением Контракта.

**1.** **Условия поставки:**

1.1 Автомобили должны быть легковыми.

1.2 Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.

1.3 Автомобили должны быть изготовлены не ранее октября 2020 года.

1.4 Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).

1.5 Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

1.6 Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 г. № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства».

1.7 Автомобили должны соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору (ОКП) ОК 005-93, поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под её юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождению от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042.

1.8 Автомобиль, предназначенный для лица с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций правой ноги должен быть оборудован специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

1.9 Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобиль должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

1.10 Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

**2. Требования к документам, подтверждающим соответствие Товара установленным требованиям.**

2.1 Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.

2.2 Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений нижних конечностей (без правой ноги).

**3. Документы, передаваемые вместе с Товаром**

- гарантийный талон на автомобиль;

- сервисная книжка;

- руководство по эксплуатации автомобиля;

- договор между Заказчиком, Поставщиком и Получателем о приобретении Получателем автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком;

- копия одобрения типа транспортного средства;

- копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобиля категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений правой ноги);

- другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобиля.

**4. Требования к техническим характеристикам товара**

**- для автомобиля с механической трансмиссией для лица с ограниченными физическими возможностями, с** **различными уровнями поражений правой ноги**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Технические характеристики автомобиля** | **Значение** |
| 1 | Категория автомобиля | М1 |
| 2 | Тип кузова/количество дверей | седан или хэтчбек/ не менее 4 |
| 3 | Экологический класс | не менее 4 |
| 4 | Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2/ передние |
| 5 | Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |
| 6 | Расположение двигателя | переднее поперечное |
| 7 | Тип двигателя | Четырехтактный, бензиновый |
| 8 | Трансмиссия (тип) | механическая |
| 9 | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | не более 1600 |
| 10 | Оборудование автомобиля | в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877  специальные средства управления (адаптированные органы управления) |
| 11 | Топливо | бензин с октановым числом не менее 95 |

**- для автомобиля с механической трансмиссией**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Технические характеристики автомобиля** | **Значение** |
| 1 | Категория автомобиля | М1 |
| 2 | Тип кузова/количество дверей | седан или хэтчбек/ не менее 4 |
| 3 | Экологический класс | не менее 4 |
| 4 | Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2/ передние |
| 5 | Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |
| 6 | Расположение двигателя | переднее поперечное |
| 7 | Тип двигателя | Четырехтактный, бензиновый |
| 8 | Трансмиссия (тип) | механическая |
| 9 | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | не более 1600 |
| 10 | Оборудование автомобиля | в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 |
| 11 | Топливо | бензин с октановым числом не менее 95 |

**5. Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества Товара**

5.1 Срок гарантии на поставленный Товар должен составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, какое условие наступит раньше), с момента передачи его Заказчику.

5.2 В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

5.3 Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, должна составлять не менее 6 (шести) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование (для автомобиля, предназначенного для лица с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций правой ноги).

5.4 Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Заказчику при фактической передаче Товара.

5.5 Дата передачи Товара Заказчику указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

5.6 Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Заказчиком условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Заказчиком требований, содержащихся в Сервисной книжке.

5.7 Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

**6. Требования к качеству, упаковке и отгрузке Товара**

6.1 Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

6.2 Качество и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011.

6.3 При поставке некачественного Товара Поставщик обязан заменить его на Товар надлежащего качества в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания Актов сдачи-приемки Товара.

**7. Место, объем и срок (период) поставки.**

Место поставки товара: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, склад Поставщика (представителя Поставщика, действующего на основании доверенности).

Общее количество поставляемых автомобилей – 2 штуки, из них:

- с механической трансмиссией для лица с ограниченными физическими возможностями, с различными уровнями поражений правой ноги — 1 штука;

- с механической трансмиссией – 1 штука.

Срок поставки товара**:** **–** по 05 июля 2021 г. включительно.

**8. Порядок формирования цены.**

Цена Контракта включает в себя все расходы Поставщика по исполнению Контракта, в том числе на транспортировку, хранение и предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание автомобилей, оформление всех документов, необходимых для постановки автомобилей на учет в органах ГИБДД, налоги, уплату утилизационного сбора, другие обязательные платежи, которые Поставщик должен оплатить в связи с исполнением обязательств в рамках контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**9.** **Условия передачи и приемки Товара.**

Передача автомобилей должна осуществляться со склада Поставщика (представителя Поставщика, действующего на основании доверенности) в г. Орёл, при предоставлении Получателями (их доверенными лицами) паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком.

**Источник финансирования:** средства бюджета ФСС РФ

КБК 393 10 03 03 1 20 39 630 323/261

ОКПД 2 - 29.10.22.000; ОКВЭД 2 – 29.10.2

КОЗ - 01.29.24.01.03