**Техническое задание**

***Поставка легковых автомобилей в 2021 году, оборудованных средствами управления для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве.***

1. Требования к условиям поставки:
	1. Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).
	2. Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.
	3. Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 года N 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства».
	4. Автомобили должны соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору (ОКП) ОК 005-93, поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042.
	5. Автомобили должны быть легковым.
	6. Автомобили должны быть 2021г. изготовления.
	7. Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.
	8. Автомобили, предназначены для лиц с ограниченными физическими возможностями, с нарушением функций (левой ноги, правой ноги) по требованию Заказчика должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

1.9. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

1.10. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

* 1. Комплекты документов на автомобили должны находиться внутри каждого автомобиля. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров каждый автомобиль.
1. Требования к документам, подтверждающим соответствие автомобилей установленным требованиям:

2.1. Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.

2.2. Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с уровнями поражений (обеих ног, правой ноги, левой ноги).

2.3. ГОСТ Р ИСО 4000-1-2005, ГОСТ Р 50182-92 (ИСО 4131-79), ГОСТ 31333-2006 (ИОС 7188:94), ГОСТ 21015-88, ГОСТ Р 52853-2007, ГОСТ 4.396-88, ГОСТ Р 33993-2016, ГОСТ Р 55520-2013.

1. Документы, передаваемые вместе с каждым автомобилем:

 3.1. Гарантийный талон на автомобиль;

 3.2. Сервисная книжка;

 3.3. Руководство по эксплуатации автомобиля;

 3.4. Договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);

 3.5. Копия одобрения типа транспортного средства;

3.6. Копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с уровнями поражений (обеих ног, правой ноги, левой ноги).

 3.7. Другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

 3.8. Комплекты документов для регистрации в органах ГИБДД.

1. Требования к количеству Товара:

Количество поставляемых автомобилей в соответствии с нуждаемостью и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, доведенных до регионального отделения Фонда в 2021 году:

Количество поставляемых автомобилей – 3 штуки: в том числе для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве со следующим уровнем поражения:

- без левой ноги-2 шт.;

- без правой ноги-1 шт.

1. Требования к техническим характеристикам товара:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Технические характеристики автомобиля** | **Значение** |
| 1 | Категория транспортного средства  | М1 |
| 2 | Код ОКПД2 | 29.10.59.390 |
| 3 | Экологический класс | не менее 5 |
| 4 | Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
| 5 | Схема компоновки транспортного средства | Переднеприводная |
| 6 | Тип кузова/количество дверей | Седан (хэтчбек) /не менее 4 |
| 7 | Количество мест спереди/сзади | Не менее 2/3 |
| 8 | Габаритные размеры, ммДлинаШиринаВысота | Не менее 4260Не менее 1700Не менее 1500 |
| 9 | База, мм | Не менее 2476 |
| 10 | Колея передних/ задних колес, мм | Не менее 1430/1414 |
| 11 | Двигатель (тип) | Четырехтактный, бензиновый |
| 12 | Количество и расположение цилиндров  | Не менее 4, рядное |
| 13 | Рабочий объем, см3 | Не менее 1596 |
| 14 | Максимальная мощность, кВт/об.мин | Не менее 60/5100 |
| 15 | Максимальный крутящий момент, Нм (мин-1) | Не менее 140/3800 |
| 16 | Топливо | Бензиновый с октановым числом не менее 92 |
| 17 | Система питания | Впрыск топлива с электронным управлением |
| 18 | Трансмиссия  | Механическая |
| 19 | Коробка передач (тип) | с автоматическим управлением |
| 20 | Подвеска:передняязадняя | независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости.полузависимая, рычажная, пружинная с гидравлическими амортизаторами. |
| 21 | Рулевое управление (тип) | «шестерня-рейка»  |
| 22 | Тормозные системы:Рабочая (тип)запасная (тип)стояночная (тип) | гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних-барабанныедисковые, вентилируемыебарабанныеКаждый контур рабочей тормозной системыМеханический (тросовый) привод тормозных механизмов задних колес |
| 23 | Подушки безопасности | Не менее 1 у водителя |
| 24 | Инструмент водителя: домкрат, ключ комбинированный колесный  | Наличие |
| 25 | Единый ключ зажигания и замков дверей | Наличие |
| 26 | Габаритный огонь, совмещенный с дневным ходовым огнем | Наличие |
| 27 | Плафон освещения багажного отделения | Наличие |
| 28 | Оборудование автомобиля | **в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011** |

1. Условия передачи и приемки автомобиля:

Передача автомобилей должна осуществляться со складов Поставщика (представителя Поставщика, действующего на основании доверенности) на территории **Кабардино-Балкарской Республики,** в соответствии с Техническим заданием, при представлении Получателями (их доверенными лицами) паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком.

1. Место поставки автомобиля: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, склад поставщика.
2. Срок поставки товара: в течение 15 календарных дней с даты подписания контракта.
3. Условия оплаты:

Оплата будет произведена по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика по факту поставки Товара на основании счетов Поставщика, Актов поставки Товара (подписанного Заказчиком) с приложенными копиями Актов сдачи-приемки Товара и счетов фактур, Реестра выдачи Товара, а также по одному экземпляру на каждого Получателя: Акта сдачи - приемки Товара Получателем, Договора, отрывного талона к Направлению, копии паспорта транспортного средства и накладных. После выполнения контрактных обязательств Стороны подписывают Акт выверки расчетов.

1. Обязательные условия:

10.1. Заказчик передает Реестр получателей Товара Поставщику необходимый для обеспечения застрахованных лиц автомобилями.

10.2. При выдаче Товара Получателю Поставщик оформляет следующие документы:

 - Акт сдачи-приемки Товара Получателем;

 - Договор, который составляется в трех экземплярах и подписывается Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо).

10.3. Не позднее 3 дней с момента поступления, Поставщик обязан сообщить Заказчику о факте поступления автомобиля на склад Поставщика и обеспечить бесплатное хранение автомобиля не менее чем 14 дней до даты поставки Заказчику.

10.4. Поставка осуществляется на основании направления страховщика. При повторном обеспечении автомобилем срок наступает не чаще 7 (семи) лет с даты обеспечения предыдущим автомобилем.

1. Требования к сроку и объему предоставления гарантий на товар:

11.1. Гарантия на Товар должен составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Заказчику.

11.2. В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

11.3. Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, должна составлять не менее 6 (шести) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.

11.4. Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Заказчику при фактической передачи Товара.

11.5. Дата передачи Товара Заказчику указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

11.6. Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Заказчиком условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Заказчиком требований, содержащихся в Сервисной книжке.

11.7. Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

1. Условия поставки:

12.1. Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

12.2. Качество и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011.

12.3. При поставке некачественного Товара Поставщик обязан заменить его на Товар надлежащего качества в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания Акта сдачи-передачи Товара.

12.4. Количество поставляемых автомобилей – 3 штуки в том числе для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве со следующим уровнем поражения:

- без левой ноги-2 шт.;

- без правой ноги-1 шт.

 **Размер обеспечения заявки на участие в закупке –** 1% от начальной (максимальной) цены контракта.

**Размер обеспечения исполнения контракта:** Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту составляет 10% от начальной (максимальной) цены контракта – \_\_\_\_\_\_\_\_руб. **или 10% процентов от цены контракта** (есликонтракт заключается по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе**)**.