**Техническое задание на выполнение работ**

**по изготовлению сложной ортопедической обуви**

**с целью обеспечения детей-инвалидов**

При составлении настоящего описания объекта закупки, использование других, не установленных в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании и о стандартизации, показателей, требований, условных обозначений и терминологии (далее так же - «нестандартные требования») свидетельствует о том, что такие не стандартные требования не регламентированы (то есть отсутствуют или не являются достаточными) действующим законодательством РФ о техническом регулировании, в том числе документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством РФ.

Использование нестандартных требований к характеристикам выполняемых работ обусловлено потребностями заказчика и необходимостью определения соответствия предлагаемых к выполнению работ данным потребностям.

Для наиболее полного удовлетворения потребностей детей – инвалидов, а также для получения максимального реабилитационного эффекта, учитывая рекомендации медико-технического заключения выполняемые работы должны включать в себя обеспечение ортопедической обувью сложной без утепленной подкладки и ортопедической обувью сложной на утепленной подкладке со следующими характеристиками:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** |  | **Наименование и характеристика работ** | **Объём выполняемых работ** |
| 1 | 9-01-01 | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки | 150 |
| 2 | 9-02-01 | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке | 150 |

Могут быть представлены различные модификации в рамках заявленных характеристик.

В соответствии с п. 3.1. ГОСТ Р 54407-2011 «Национальный стандарт Российской Федерации. Обувь ортопедическая. Общие технические условия» и ГОСТом Р 57761-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Обувь ортопедическая. Термины и определения» Сложная ортопедическая обувь предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции.

Исполнитель обязан предоставить возможность обучения детей-инвалидов правилам пользования ортопедической обувью.

Исполнитель обязан ознакомить детей-инвалидов с правилами эксплуатации ортопедической обуви.

**Требования к качеству работ**

Работы по обеспечению детей-инвалидов **ортопедической обувью** должны быть направлены на частичное восстановление опорно – двигательных функций детей-инвалидов с помощью ортопедической обуви, имеющей специальную форму и конструкцию и изготавливаемую для детей-инвалидов с деформациями, дефектами или функциональной недостаточностью стоп с целью компенсации утраченных функций нижних конечностей.

Обувь по конструкции должна соответствовать своему функциональному назначению (п. 7.1. ГОСТ Р 54407-2011).

Ортопедическая обувь должна обеспечивать:

- достаточность опороспособности конечности;

-удержание стопы в корригированном положении для обеспечения функционально благоприятных условий для ее роста и развития у детей;

-фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации;

- компенсацию укорочения конечности.

Работы по обеспечению детей-инвалидов ортопедической обувью должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

**Требования к техническим характеристикам работ**

Ортопедическая обувь должна соответствовать требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

Ортопедическая обувь должна быть **с индивидуальными параметрами изготовления** ручного или полумеханического производства.

**В соответствии с** **п. 6.2.5. ГОСТ Р 54407-2011 сложная ортопедическая обувь с ее функциональным (медицинским) назначением должна иметь не менее двух специальных ортопедических деталей или межстелечный слой в виде коска или пробки высотой 30 мм и более. Специальные детали сложной ортопедической обуви определяются на основании п. 3.3 ГОСТ Р 57761-2017.**

**Сложная ортопедическая обувь должна быть только с индивидуальными параметрами изготовления.**

**В ортопедической обуви должны отсутствовать недостатки, указанные в пунктах 6.2.11 и 6.2.12 ГОСТа Р 54407-2011.**

Ортопедическая обувь должна быть изготовлены из материалов, безопасных для здоровья пользователя (п. 7.2. ГОСТ Р 54407-2011).

В соответствии с разделом 10 ГОСТ Р 54407-2011 транспортирование и хранение обуви должно осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 7296-81 «Межгосударственный стандарт. Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

Упаковка должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018. г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены» срок службы, в течение которого изделия сохраняют свои технические, качественные и функциональные характеристики должен составлять:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № п/п |  | Наименование и характеристика работ | Срок службы | | 1 | 9-01-01 | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) | не менее 3 месяцев | | 2 | 9-02-01 | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) | |

Гарантийный срок на обувь устанавливается со дня выдачи обуви потребителю (п. 11.2. ГОСТ Р 54407-2011) и составляет 45 дней на детскую обувь.

Гарантийный ремонт ортопедической обуви должен осуществляться за счет Исполнителя в период гарантийного срока эксплуатации.

**Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ**

Выполнение работ должно быть осуществляется непосредственно Получателю по месту его жительства (Республика Ингушетия) в течение 30 календарных дней, для Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, в течение 7 календарных дней с момента обращения инвалида с направлением к Подрядчику, по месту нахождения стационарного пункта приема (выдачи) (пункты приема должны быть организованы в г. Магас; в г. Малгобеке ; в г.Сунжа, (бывшая ст. Орджоникидзевская), Джейрахский район на расстоянии шаговой доступности для Получателей от остановок общественного транспорта (не более 500 метров от остановок. Площадь пункта приема, включая зону ожидания, складские и хозяйственные помещения – должен быть не менее 70 квадратных метров. Центр приема должен иметь зону ожидания Получателей – не менее 10 квадратных метров. В центре приема должен быть организован прием Получателей не менее чем 1 сотрудниками одновременно.

Центр приема должен иметь отдельный вход, проход в пункт (ы) выдачи и передвижение по ним должны быть беспрепятственны для инвалидов, в случае необходимости, пункт (ы) выдачи должны быть оборудованы пандусами для облегчения передвижения инвалидов. Пункты выдачи должны иметь туалетные комнаты, оборудованные для посещения инвалидов. Пункты выдачи должны быть оснащены средствами связи.

Центр приема должен быть организован в течение пяти дней после подписания государственного контракта).

в день обращения Получателя по направлению, выданному Заказчиком Получателю. В случае обращения Получателя к Поставщику до получения им реестра получателей товара произвести выдачу Товара Получателю на основании направления Заказчика.