**Техническое задание**

Поставка инвалидам чехлов на культи нижних конечностей

 Максимальное значение цены контракта: 2 000 000 (Два миллиона) рублей 00 копеек.

 Срок поставки: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 31 августа 2021 года.

 Место поставки: Российская Федерация, Республика Коми: по месту жительства Получателя и в пункте выдачи Товара.

 Поставщик должен осуществить поставку Товара, предусмотренного техническим заданием и спецификацией, в Республику Коми в соответствии с заявкой.

 Заявка носит заявительный характер и формируется в ходе исполнения Контракта в зависимости от потребности Заказчика в объеме Товара, не превышающем максимального значения цены Контракта.

 При использовании Товара по назначению не должно быть угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, использование Товара по назначению не должны причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации. Материалы, применяемые для изготовления Товара, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействуют на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации ГОСТ Р 52770-2016.

Товар должен соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Товар должен соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Товар должен соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Товар должен соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Товара | Наименование товара, описание функциональных и технических характеристик Товара | Цена за единицу, рублей |
| 1 | Чехол на культю голени хлопчатобумажный8-08-01 | Чехол хлопчатобумажный для культи нижних конечностей изготовленный в соответствии с ТУ 9396-001-05138111-2003 из пряжи: хлопчатобумажная. Должен быть предназначен для смягчения воздействия стенок приемных гильз протезов на поверхность культи, вырабатывается на плосковязальных машинах и чехловых автоматах переплетением кулирная гладь.Гарантийный срок **не менее 3\* месяцев.** | не более197,00 |
| 2 | Чехол на культю бедра хлопчатобумажный8-08-02 | Чехол хлопчатобумажный для культи нижних конечностей изготовленный в соответствии с ТУ 9396-001-05138111-2003 из пряжи: хлопчатобумажная. Должен быть предназначен для смягчения воздействия стенок приемных гильз протезов на поверхность культи, вырабатывается на плосковязальных машинах и чехловых автоматах переплетением кулирная гладь.Гарантийный срок **не менее 3\* месяцев.** | не более197,00 |
| 3 | Чехол на культю голени шерстяной8-08-03 | Чехол шерстяной для культи нижних конечностей изготовленный в соответствии с ТУ 9396-001-05138111-2003 из пряжи: полушерстяная. Должен быть предназначен для смягчения воздействия стенок приемных гильз протезов на поверхность культи, вырабатывается на плосковязальных машинах и чехловых автоматах переплетением кулирная гладь.Гарантийный срок **не менее 3\* месяцев.** | не более345,00 |
| 4 | Чехол на культю бедра шерстяной8-08-04 | Чехол шерстяной для культи нижних конечностей изготовленный в соответствии с ТУ 9396-001-05138111-2003 из пряжи: полушерстяная. Должен быть предназначен для смягчения воздействия стенок приемных гильз протезов на поверхность культи, вырабатывается на плосковязальных машинах и чехловых автоматах переплетением кулирная гладь.Гарантийный срок **не менее 3\* месяцев.** | не более345,00 |
| 5 | Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый) 8-08-05 | Чехол для культи нижних конечностей силиконовый с дистальным соединением, внешним текстильным покрытием, облегчающим надевание и снятие чехла. Чехол должен быть предназначен для культей голени и обеспечивает более высокую стабилизацию мягких тканей культи. Чехол поставляется **не менее 16\* типоразмеров** (объем на дистальном конце культи, а именно на расстоянии **не менее 4 см\*** от торца): размерный ряд 180-450 мм. Толщина стенки чехла в дистальной части 4,5 мм, в проксимальной 2,5 мм. Гарантийный срок **не менее 6\* месяцев.** | не более28 013,00 |
| 6 | Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) 8-08-06 | Чехол для культи нижних конечностей силиконовый с дистальным соединением, внешним текстильным покрытием, облегчающим надевание и снятие чехла. Чехол должен быть предназначен для культей бедра и обеспечивает стабилизацию мягких тканей культи. Чехол поставляется **не менее 11\* типоразмеров** (объем на дистальном конце культи, а именно на расстоянии **не менее 4 см\*** от торца): размерный ряд 280-550 мм. Толщина стенки чехла в дистальной части 4,5 мм, в проксимальной 2,5 мм. Гарантийный срок **не менее 6\* месяцев.** | не более47 476,00 |
| Начальная сумма цен единиц товара | Не более 76 573,00 |

**Обязательные требования к организации и режиму работы пунктов выдачи:**

 Поставщик должен организовать в день, следующий за днем заключения Контракта, пункт выдачи в городе Сыктывкаре и уведомить Заказчика о фактическом открытии пункта выдачи и начале работы посредством почтовой, факсимильной связи или посредством электронной почты.

Пункт должен находиться в отапливаемом помещении на первом этаже, иметь места для ожидания и оформления документов. Расстояние до здания, в котором расположено помещение пункта выдачи, от остановки общественного транспорта не должно превышать 500 метров. Режим работы пункта: не менее 8 часов в будни и в один выходной день в неделю.

 Поставщик не позднее одного рабочего дня с даты организации пункта выдачи Товара должен предоставить Заказчику информацию об адресе, телефонах и графике работы пункта выдачи путем направления сообщения посредством электронной почты и почтовой связи.