**Спецификация**

**на поставку транспортных средств (автомобилей) с адаптированными органами управления для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 2021 году**

**1. Заказчик:** Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Бурятия

**2. Объект закупки:** Поставка транспортных средств (автомобилей) с адаптированными органами управления для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 2021 году

**3. Требования к условиям поставки:**

3.1. Транспортные средства (далее – автомобили) с адаптированными органами управления, предназначенные для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, используемые для их реабилитации (далее – Товар), должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011). **ОКДП2** - 29.10.59.390.

3.2. Соответствие автомобилей и его компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

3.3. Автомобили должны соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008), поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость (в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042).

3.4. Автомобили должны являться легковыми.

3.5. Автомобили должны быть новые, ранее не бывшие в эксплуатации.

3.6. Автомобили должны быть 2021 года изготовления.

3.7. Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций (без левой ноги, без обеих ног) по требованию Заказчика должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

3.8. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобиле должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

3.9. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия и должны быть сертифицированы в составе автомобиля.

3.10. Комплект документов на автомобиль должен находиться внутри автомобиля. Автомобиль должен быть заправлен бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

**4. Требования к документам, подтверждающим соответствие автомобилей установленным требованиям:**

4.1. Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.

4.2. Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобиля категории М1 (для лица с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (без левой ноги, без обеих ног).

**5. Документы, передаваемые вместе с автомобилем:**

• гарантийный талон на автомобиль;

• выписка из электронного паспорта транспортного средства с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года № 870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств»;

• сервисная книжка;

• руководство по эксплуатации автомобиля;

• договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованным лицом) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);

• копия одобрения типа транспортного средства;

• копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (без левой ноги, без обеих ног);

• другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобиля.

**6. Требования к количеству Товара:**

Количество поставляемых автомобилей в соответствии с нуждаемостью и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, доведенных до регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Бурятия – 3 шт., в т.ч.

- транспортное средство (автомобиль), с адаптированными органами управления, предназначенный для застрахованного лица, получившего повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания (без обеих ног) – 2 штуки;

- транспортное средство (автомобиль), с адаптированными органами управления, предназначенный для застрахованного лица, получившего повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания (без левой ноги) – 1 штука.

**7. Требования к техническим характеристикам товара:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Технические характеристики автомобиля | Значение | Показатель характеристики используемого товара |
| 1 | Категория автомобиля | М1 | наличие |
| 2 | Тип кузова | седан или хэтчбек |  |
| 3 | Количество дверей | не менее 4 |  |
| 4 | Экологический класс | не менее 5 |  |
| 5 | Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 / передние | наличие |
| 6 | Схема компоновки автомобиля | переднеприводная | наличие |
| 7 | Расположение двигателя | переднее поперечное | наличие |
| 8 | Тип двигателя | - четырехтактный, бензиновый | наличие |
| 9 | Коробка передач (тип) | с автоматическим управлением | наличие |
| 10 | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см 3 | не более 1600 |  |
| 11 | Оборудование автомобиля | в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 | наличие |
| 12 | Топливо | бензин с октановым числом не менее 95 |  |
| 13 | Рычаги газа, тормоза | расположены отдельно | наличие |

**8. Условия передачи и приемки автомобилей:**

Передача автомобилей должна осуществляться со склада Поставщика (представителя Поставщика, действующего на основании доверенности) при представлении Получателем (его доверенным лицом) паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком.

**9. Место поставки автомобилей:**

Республика Бурятия, г.Улан-Удэ.

**10. Обязательные условия:**

Заказчик передает Реестр получателей Товара Поставщику необходимый для обеспечения застрахованного лица автомобилем.

При выдаче Товара Получателю Поставщик оформляет следующие документы:

• Акт сдачи-приемки Товара Получателем;

• Договор, который составляется в трех экземплярах и подписывается Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо).

Не позднее 3 дней с момента поступления, Поставщик обязан сообщить Заказчику о факте поступления автомобиля на склад Поставщика и обеспечить бесплатное хранение автомобиля не менее чем 10 дней до даты поставки Получателю.

Поставка осуществляется на основании Направления, выданного Заказчиком (страховщиком). При повторном обеспечении автомобилем срок наступает не чаще 7 (семи) лет с даты обеспечения предыдущим автомобилем.

**11. Срок поставки товара**

Срок поставки Товара со дня, следующего за днем заключения контракта, **по 10 декабря 2021г.** включительно.

Передача Поставщиком Товара Получателю осуществляется в течение не более 40 календарных дней, с даты получения Поставщиком Реестра на Получателя от Заказчика или Направления от Получателя.

Направление принимается Поставщиком не позднее 31.10.2021г.

**12. Требования к сроку и объему предоставления гарантий на товар:**

Гарантия на Товар должна составлять не менее 36 месяцев или 100 000 км (сто тысяч километров) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Получателю.

В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы должна устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, должна составлять не менее 6 (шесть) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.

Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара должны быть указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Получателю при фактической передачи Товара.

Дата передачи Товара Получателю указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Заказчиком требований, содержащихся в Сервисной книжке.

Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

**13. Требования к качеству товара:**

Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

Качество и маркировка Товара должно соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011.

При поставке некачественного Товара Поставщик обязан заменить его на Товар надлежащего качества при получении мотивированного отказа Получателя от подписания Акта сдачи-приемки Товара.