**III. НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**(Техническое задание)**

**На поставку транспортных средств для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 2021 году**

1. **Наименование и описание объекта закупки:**

**Поставка транспортных средств для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 2021 году:**

1. Автомобиль, оборудованный адаптированными органами управления для лиц с патологией нижних конечностей (для лица с нарушением левой ноги), тип КПП – с автоматическим управлением -1 штука;
2. Автомобиль, оборудованный адаптированными органами управления для лиц с патологией нижних конечностей (для лица с нарушением функции правой ноги), тип КПП – с автоматическим управлением) – 1 штука;
3. Автомобиль легковой без дополнительного оборудования, тип КПП – с автоматическим управлением -1 штука.
4. **Требования к качеству товара, к техническим характеристикам товара, к безопасности товара, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к количественным и качественным характеристикам товара, к стоимости единицы товара, к комплектности и упаковке товара, к отгрузке (передаче) товара, к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара:**

**2.1. Требования к условиям поставки:**

 2.1.1. Автомобили должны\* соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).

2.1.2. Соответствие автомобиля и его компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть\* подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

2.1.3. Автомобили должны\* соответствовать требованиям, предусмотренным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства»

2.1.4. Автомобиль с адаптированными органами управления должен соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору (ОКП) ОК 005-93, поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042.

 2.1.4. Автомобили должны быть\* легковым.

 2.1.5. Автомобили должны быть\* новым, ранее не бывшим в эксплуатации.

 2.1.6. Автомобили должны быть\* 2021 года изготовления.

 2.1.7. Качество, маркировка и комплектность поставляемого и выдаваемого застрахованному лицу автомобиля должна соответствовать\* государственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ), действующим на территории Российской Федерации.

2.1.8. Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций (правой ноги; левой ноги) по требованию Заказчика должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

2.1.9. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

2.1.10. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

2.1.11. Комплект документов на автомобиль должен\* находиться внутри автомобиля. Автомобиль должны быть\* заправлен бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее\* 5 литров.

**2.2. Требования к документам, подтверждающим соответствие автомобиля установленным требованиям:**

2.2.1. Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.

2.2.2. Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги)

2.2.3. Акт экспертизы, выдаваемой Торгово-промышленной палатой РФ (ТППРФ в порядке, установленном ею по согласованию с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации (копия).

**2.3. Документы, передаваемые вместе с автомобилем:**

• гарантийный талон на автомобиль;

• паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года № 870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств» или выписка из электронного паспорта транспортного средства со статусом «действующий»;

• сервисная книжка, в которой определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей;

• руководство по эксплуатации автомобилем;

• копия одобрения типа транспортного средства;

• комплект документов для регистрации в органах ГИБДД;

• копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги);

• договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком).

**2.4. Требования к количеству, техническим и функциональным характеристикам, Товара:**

Количество поставляемых автомобилей:

1. Автомобиль, оборудованный адаптированными органами управления для лиц с патологией нижних конечностей (для лица с нарушением левой ноги), тип КПП – с автоматическим управлением -1 штука

2. Автомобиль, оборудованный адаптированными органами управления для лиц с патологией нижних конечностей (для лица с нарушением функции правой ноги), тип КПП – с автоматическим управлением) – 1 штука

3. Автомобиль легковой без дополнительного оборудования, тип КПП – с автоматическим управлением -1 штука.

**2.5. Требования к техническим характеристикам товара:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование  | Описание (характеристики) объекта закупки[[1]](#footnote-1) | Ед. изм. | Кол-во |
| Наименование показателя [[2]](#footnote-2)(неизменяемое) | Значения показателей, которые не могут изменяться[[3]](#footnote-3)(неизменяемое) | Изменяемое значение показателей (точное значение устанавливает участник закупки) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | Автомобиль, оборудованный адаптированными органами управления для лиц с патологией нижних конечностей (для лица с нарушением функции левой ноги), тип КПП – с автоматическим управлением | Тип ручного управления | **Без левой ноги** |  | Шт. | 1 |
|  | Категория транспортного средства | М1 |  |
|  | Колесная формула  | 4 х 2  |  |
|  | Ведущие колеса | передние |   |
| Тип кузова  | цельнометаллический, несущий | Хэтчбек или седан |
| Количество дверей |  | Не менее 4 |
| Количество мест для сидения | 5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3) |  |
| Габаритные размеры, мм* длина
* ширина
* высота
 |  | не более 4300 не более 1800 не более 1600 |
| Тип двигателя внутреннего сгорания  | четырехтактный, с искровым зажиганием |  |
| - количество цилиндров двс |  | не менее 4 |
| - рабочий объем, см3 |  | не менее 1500 |
| Топливо | бензин | с октановым числом не менее 95 |
| Система питания (тип) | впрыск топлива с электронным управлением |  |
| Система зажигания (тип) | электронная, со статическим распределителем |  |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | два глушителя; система нейтрализации отработавших газов |  |
| Трансмиссия (тип) | **Автоматическая** |  |
| Коробка передач (тип) | **с автоматическим управлением** |  |
| Подвеска- передняя | - независимая, типа Макферсон, пружинная | с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами |
| - задняя | - со стабилизатором поперечной устойчивости полузависимая, рычажная, пружинная | с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами |
| Рабочая тормозная система | гидравлический, двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС |  |
| тормозные механизмы передних колес  | дисковые |  |
| тормозные механизмы задних колёс |  | Барабанные или дисковые |
| стояночная тормозная система | механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес |  |
| подушка безопасности водителя | наличие |  |  |  |
| Рабочая тормозная система | гидравлический, двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС |  |  |
| тормозные механизмы передних колес  | дисковые |  |
| тормозные механизмы задних колёс |  | Барабанные или дисковые |
| стояночная тормозная система | механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес |  |
| подушка безопасности водителя | наличие |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование  | Описание (характеристики) объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| Наименование показателя(неизменяемое) | Значения показателей, которые не могут изменяться(неизменяемое) | Изменяемое значение показателей (точное значение устанавливает участник закупки) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | Автомобиль, оборудованный адаптированными органами управления для лиц с патологией нижних конечностей (для лица с нарушением функции правой ноги), тип КПП – с автоматическим управлением) | Тип ручного управления | **без правой ноги**  |  | шт. | 1 |
| Категория транспортного средства | М1 |  |  |
| Колесная формула  | 4 х 2  |  |
| Ведущие колеса |  | Передние или задние |
| Тип кузова  | цельнометаллический, несущий | Хэтчбек или седан |
| Количество дверей |  | Не менее 4 |
| Количество мест для сидения | 5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3) |  |
| Габаритные размеры, мм* длина
* ширина
* высота
 |  | не более 4300 не более 1800 не более 1600 |
| Тип двигателя внутреннего сгорания  | четырехтактный, с искровым зажиганием |  |
| - количество цилиндров двс |  | не менее 4 |
| - рабочий объем, см3 |  | не менее 1500 |
| Топливо | бензин | с октановым числом не менее 92 |
| Система питания (тип) | впрыск топлива с электронным управлением |  |
| Система зажигания (тип) | электронная, со статическим распределителем |  |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | два глушителя; система нейтрализации отработавших газов |  |
| Трансмиссия (тип) | **Автоматическая** |  |
| Коробка передач (тип) | **с автоматическим управлением** |  |
| Подвеска- передняя | - независимая, типа Макферсон, пружинная | с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами |
| - задняя | - со стабилизатором поперечной устойчивости полузависимая, рычажная, пружинная | с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами |
| Рабочая тормозная система | гидравлический, двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС |  |
| тормозные механизмы передних колес  | дисковые |  |
| тормозные механизмы задних колёс |  | Барабанные или дисковые |
| стояночная тормозная система | механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес |  |
| подушка безопасности водителя | наличие |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование  | Описание (характеристики) объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| Наименование показателя(неизменяемое) | Значения показателей, которые не могут изменяться(неизменяемое) | Изменяемое значение показателей (точное значение устанавливает участник закупки) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | Автомобиль легковой без дополнительного оборудования, тип КПП – с автоматическим управлением | Тип ручного управления | **без дополнительного оборудования**  |  | шт. | 1 |
| Категория транспортного средства | М1 |  |  |
| Колесная формула  | 4 х 2  |  |
| Ведущие колеса |  | Передние или задние |
| Тип кузова  | цельнометаллический, несущий | Хэтчбек или седан |
| Количество дверей |  | Не менее 4 |
| Количество мест для сидения | 5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3) |  |
| Габаритные размеры, мм* длина
* ширина
* высота
 |  | не более 4300 не более 1800 не более 1600 |
| Тип двигателя внутреннего сгорания  | четырехтактный, с искровым зажиганием |  |
| - количество цилиндров двс |  | не менее 4 |
| - рабочий объем, см3 |  | не менее 1500 |
| Топливо | бензин | с октановым числом не менее 92 |
| Система питания (тип) | впрыск топлива с электронным управлением |  |
| Система зажигания (тип) | электронная, со статическим распределителем |  |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | два глушителя; система нейтрализации отработавших газов |  |
| Трансмиссия (тип) | **Автоматическая** |  |
| Коробка передач (тип) | **с автоматическим управлением** |  |
| Подвеска- передняя | - независимая, типа Макферсон, пружинная | с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами |
| - задняя | - со стабилизатором поперечной устойчивости полузависимая, рычажная, пружинная | с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами |
| Рабочая тормозная система | гидравлический, двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС |  |
| тормозные механизмы передних колес  | дисковые |  |
| тормозные механизмы задних колёс |  | Барабанные или дисковые |
| стояночная тормозная система | механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес |  |
| подушка безопасности водителя | наличие |  |

***\* При направлении предложений участникам размещения заказа недопустимо указывать неточные технические характеристики (либо параметры) предполагаемого товара (недопустимо указывать "не более", "не менее", иные неточные формулировки такие как: «должен быть», «должны быть», «должна соответствовать» и т.д, вариации в пределах (+/- …) и другие).***

**2.5. Требования к безопасности товара:**

Товар отвечает требованиям безопасности (безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды), установленным действующим законодательством (Закон РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»).

Товар соответствует нормам, правилам, стандартам, установленным следующими нормативными документами:

1) Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877

2) Государственный стандарт РФ ГОСТ 33997-2016 «Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки»

3) ГОСТ 4.396-88 «Система показателей качества продукции. Автомобили легковые. Номенклатура показателей»;

В случае если в соответствии с законодательством РФ поставляемый товар подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров, при поставке он должен сопровождаться копией сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии.

**При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в контракте.** Поставляемый Товар должен отвечать требованиям безопасности, установленным в Российской Федерации.

Товар должен пройти предпродажную подготовку, о чем в сервисной книжке должна быть сделана соответствующая отметка, заверенная печатью поставщика.

**2.6. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества автомобилей:**

2.6.1. Срок гарантии на поставляемые автомобили должен составлять не менее\* 36 (тридцать шесть) месяцев или не менее\* 100 (сто) тысяч километров пробега в зависимости от того, какое условие наступит раньше, с момента передачи его Получателю.

2.6.2. В соответствии с Сервисной книжкой на товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

2.6.3. Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, должна составлять не менее\* 6 (шести) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Получателю документах на такое оборудование.

2.6.4. Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Получателю при фактической передаче Товара.

2.6.5. Дата передачи Товара Получателю указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

2.6.6. Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в Сервисной книжке.

2.6.7. Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течении 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставку, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

**2.7. Условия передачи и приемки автомобиля:**

Передача автомобиля должна осуществляться со склада Поставщика (представителя Поставщика, действующего на основании доверенности) в г. Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономный округ, в г. Тюмень в соответствии с пунктом 3 настоящего Технического задания, при представлении Получателями (их доверенными лицами) паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком. В случае необходимости – доверенности от Получателя.

**3. Место поставки автомобиля:**

 Место поставки со склада Поставщика (представителя поставщика, действующего на основании доверенности):

1. Автомобиль, оборудованный адаптированными органами управления для лиц с патологией нижних конечностей (для лица с нарушением левой ноги), тип КПП – с автоматическим управлением -1 штука – в г. Ноябрьск Ямало-Ненецкий автономный округ;

2. Автомобиль, оборудованный адаптированными органами управления для лиц с патологией нижних конечностей (для лица с нарушением функции правой ноги), тип КПП – с автоматическим управлением) – 1 штука - в г. Тюмень;

3. Автомобиль легковой без дополнительного оборудования, тип КПП – с автоматическим управлением -1 штука. – в г. Ноябрьск Ямало-Ненецкий автономный округ.

 **Срок поставки автомобиля**: с даты подписания Государственного контракта до 01.12.2021 года:

1. Автомобиль, оборудованный адаптированными органами управления для лиц с патологией нижних конечностей (для лица с нарушением левой ноги), тип КПП – с автоматическим управлением -1 штука – г. Ноябрьск Ямало-Ненецкий автономный округ в период с 01.10.2021 до 01.12.2021 г.;

2. Автомобиль легковой без дополнительного оборудования, тип КПП – с автоматическим управлением -1 штука. - г. Ноябрьск Ямало-Ненецкий автономный округ с 01.10.2021 до 01.12.2021 г.;

3. Автомобиль, оборудованный адаптированными органами управления для лиц с патологией нижних конечностей (для лица с нарушением функции правой ноги), тип КПП – с автоматическим управлением) – 1 штука – г. Тюмень с даты подписания Государственного контракта до 01.12.2021 г.

**4. Порядок формирования цены контракта:**

Цена настоящего Контракта включает в себя все расходы Поставщика по исполнению Контракта, в том числе на транспортировку, хранение и предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание автомобилей, оформление всех документов, необходимых для поставки автомобилей на учет в органах ГИБДД, налоги, уплату утилизационного сбора, другие обязательные платежи, которые Поставщик должен оплатить в связи с исполнением обязательств в рамках Контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**5. Форма, сроки и порядок оплаты товара:**

Оплата будет произведена в течении 30 (тридцати) дней по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика по факту поставки Товара после предоставления Поставщиком счетов, Актов поставки Товара (подписанного и заверенного печатью Заказчика) с приложенными копиями Актов сдачи-приемки Товара и (или) счетов-фактур, Реестра выдачи Товара, а также по одному экземпляру на Получателя: Акта сдачи - приемки Товара Получателем, отрывного талона к Направлению, копии паспорта транспортного средства и накладных, и экземпляра Договора между Заказчиком Поставщиком и Получателем о приобретении Получателем автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком.

Документы, необходимые для оплаты, представляются Заказчику не позднее 15 декабря 2021 года. Взаиморасчеты по государственному контракту должны быть завершены до 30 декабря 2021 г.

**6. Обязательные условия:**

6.1 Заказчик передает Реестр получателей Товара Поставщику необходимый для обеспечения застрахованных лиц автомобилями.

6.2. При выдаче Товара Получателю Поставщик оформляет следующие документы:

-акт сдачи-приемки Товара Получателем;

-договор, который составляется в трех экземплярах и подписывается Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо).

6.3. Не позднее 3 дней с момента поступления, Поставщик обязан сообщить Заказчику о факте поступления автомобиля на склад Поставщика и обеспечить бесплатное хранение автомобиля до даты поставки Заказчику (Получателю).

6.4. Поставка осуществляется на основании направления страховщика.

**7. Требования к качеству Товара:**

7.1. Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

7.2. Качество и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011.

7.3. При поставке некачественного Товара Поставщик обязан заменить его на Товар надлежащего качества в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания Акта сдачи-передачи Товара.

1. 1 Пустые ячейки заполнению не подлежат. В случае заполнения участником пустых ячеек, такие значения показателя при рассмотрении предложения участника не будут учитываться. [↑](#footnote-ref-1)
2. 2 Вносить изменения в наименования показателей не допускается. [↑](#footnote-ref-2)
3. 3 Вносить изменения в неизменяемое значение показателя не допускается. [↑](#footnote-ref-3)