**Техническое задание**

**для проведения электронного аукциона**

**«Поставка застрахованным лицам, пострадавшим вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, транспортных средств необходимой модификации»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта закупки(далее – Товар) | Описание объекта закупки | Объем закупки, шт. | Цена за единицу, руб. | Общая сумма, руб. |
| Транспортное средство для застрахованного лица, пострадавшего вследствие несчастного случая на производстве, с нарушением функций обеих ног  | Характеристики Товара должны быть следующие:Категория автомобиля - М1, Тип кузова - цельнометаллический, несущий седан или хэтчбек, Количество дверей - не менее 4,Экологический класс - не менее 5,Колесная формула- 4 х 2, ведущие колеса – передние,Схема компоновки автомобиля – переднеприводная,Трансмиссия (тип) – с автоматическим управлением,КПП – с автоматическим переключением передач,Расположение двигателя - переднее поперечное,Тип двигателя - четырехтактный, бензиновый,Система питания - впрыск топлива с электронным управлением,Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 - не менее 1596Оборудование автомобиля - в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011:- наличие антиблокировочной системы тормозов;- наличие адаптированных органов управления для физических лиц с патологией нижних конечностей,Топливо - бензин с октановым числом не менее 95,Количество мест спереди/сзади - 2/3,Габаритные размеры, мм (длина/высота/ширина - не менее 4246/ 1700/ 1500,База, мм - не менее 2476,Полная масса транспортного средства, кг - не менее 1075,Подвеска: - передняя - независимая, типа McPherson, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости,- задняя - полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами.Комплектация автомобиля – запасное колесо, домкрат, ключ комбинированный колесный. | 1 | 589 666,67 | 589 666,67 |
| Транспортное средство для застрахованного лица, пострадавшего вследствие несчастного случая на производстве, с нарушением функций правой ноги  | Характеристики Товара должны быть следующие:Категория автомобиля - М1, Тип кузова - цельнометаллический, несущий седан или хэтчбек, Количество дверей - не менее 4,Экологический класс - не менее 5,Колесная формула- 4 х 2, ведущие колеса – передние,Схема компоновки автомобиля – переднеприводная,Трансмиссия (тип) – с автоматическим управлением,КПП – с автоматическим переключением передач,Расположение двигателя - переднее поперечное,Тип двигателя - четырехтактный, бензиновый,Система питания - впрыск топлива с электронным управлением,Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 - не менее 1596Оборудование автомобиля - в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011:- наличие антиблокировочной системы тормозов;- наличие адаптированных органов управления для физических лиц с патологией нижних конечностей,Топливо - бензин с октановым числом не менее 95,Количество мест спереди/сзади - 2/3,Габаритные размеры, мм (длина/высота/ширина - не менее 4246/ 1700/ 1500,База, мм - не менее 2476,Полная масса транспортного средства, кг - не менее 1075,Подвеска: - передняя - независимая, типа McPherson, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости,- задняя - полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами.Комплектация автомобиля – запасное колесо, домкрат, ключ комбинированный колесный. | 3 | 589 666,67 | 1 769 000,01 |
| Транспортное средство для застрахованного лица, пострадавшего вследствие несчастного случая на производстве, с нарушением функций левой ноги  | Характеристики Товара должны быть следующие:Категория автомобиля - М1, Тип кузова - цельнометаллический, несущий седан или хэтчбек, Количество дверей - не менее 4,Экологический класс - не менее 5,Колесная формула- 4 х 2, ведущие колеса – передние,Схема компоновки автомобиля – переднеприводная,Трансмиссия (тип) – с автоматическим управлением,КПП – с автоматическим переключением передач,Расположение двигателя - переднее поперечное,Тип двигателя - четырехтактный, бензиновый,Система питания - впрыск топлива с электронным управлением,Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 - не менее 1596Оборудование автомобиля - в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011:- наличие антиблокировочной системы тормозов;- наличие адаптированных органов управления для физических лиц с патологией нижних конечностей,Топливо - бензин с октановым числом не менее 95,Количество мест спереди/сзади - 2/3,Габаритные размеры, мм (длина/высота/ширина - не менее 4246/ 1700/ 1500,База, мм - не менее 2476,Полная масса транспортного средства, кг - не менее 1075,Подвеска: - передняя - независимая, типа McPherson, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости,- задняя - полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами.Комплектация автомобиля – запасное колесо, домкрат, ключ комбинированный колесный. | 1 | 589 666,67 | 589 666,67 |
| **ИТОГО** | **5** | - | **2 948 333,35** |

**Начальная (максимальная) цена контракта:** 2 948 333 (Два миллиона девятьсот сорок восемь тысяч триста тридцать три) рубля 35 копеек.

 **Место поставки товара:**

- Передача легковых автомобилей Получателю осуществляется в г. Кострома.

 Место передачи товара должно располагаться с учетом возможности подъезда Получателей (застрахованных лиц) на общественном транспорте к месту выдачи.

 **Сроки поставки товара:** с момента заключения государственного контракта по 20.10.2021.

 **Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам, безопасности Товара:**

- Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее – ТР ТС 018/2011).

- Соответствие автомобилей и его компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

- Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 616 «Об установлении запрета на допуск отдельных товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Автомобили должны быть легковыми.

- Автомобили должны быть новыми (т.е. товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен; у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

- Автомобили должны быть 2020-2021 гг. изготовления.

- Автомобили должны быть предназначены для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций (правой ноги; левой ноги; обеих ног).

- Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

- Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

- Комплект документов на автомобиль должен находиться внутри автомобиля.

- Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

- Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

**Требования к документам, подтверждающим соответствие автомобилей установленным требованиям:**

- Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.

 - Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги; обеих ног).

**Гарантийные требования:**

- Гарантийный срок на автомобиль должен составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев или не менее 100 000 (сто тысяч) км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше) с момента подписания Акта приема-передачи Товара.

- В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

- Гарантия на дополнительное оборудование должна составлять не менее 6 (шести) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.

- Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Заказчику при фактической передачи Товара.

- Дата передачи Товара Заказчику указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

- Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в Сервисной книжке.

- Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

**Документы, передаваемые вместе с автомобилем:**

- договор между Заказчиком, Поставщиком и Получателем (застрахованным лицом) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком.

- гарантийный талон на автомобиль;

- паспорт транспортного средства;

- сервисная книжка;

- руководство по эксплуатации автомобиля;

- копия одобрения типа транспортного средства;

- копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги; обеих ног);

- другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей;

- комплект документов для регистрации в органах ГИБДД.