**Описание объекта закупки (Техническое задание)**

на поставку кресел-стульев с санитарным оснащением для обеспечения инвалидов

1. **Наименование объекта закупки:** поставка кресел-стульев с санитарным оснащением для обеспечения инвалидов.
2. **Место поставки товара:** города и районы юга Тюменской области.

Способ получения Товара определяется по выбору Получателя:

- адресная доставка по месту жительства Получателя;

- по месту нахождения пунктов выдачи товара.

**3. Срок поставки товара:** с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до «24» ноября 2021 года.

 Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 (тридцати) календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

**4. Количество поставляемых товаров:** 384 шт. (в соответствии со спецификацией).

**5.** **Условия поставки товара:** предоставить Получателям право выбора способа получения Товара в соответствии с п.2 Описания объекта закупки (Технического задания).

Согласовать с Получателем способ, место и время поставки Товара.

Не позднее, чем за 1 календарный день проинформировать Получателей о дате, времени и месте поставки.

Поставка по месту жительства Получателя производится по адресу, указанному в Реестре Получателей в заранее согласованное с Получателем время.

Поставка по месту нахождения Поставщика и по месту нахождения пунктов выдачи производится в часы работы пунктов, согласно списку адресов и графику работы пунктов выдачи Товара, предоставленных Поставщиком Заказчику. Длительность ожидания выдачи Товара и обслуживания Получателей в пунктах выдачи Товара или по месту нахождения Поставщика должна быть не более 30 (тридцати) минут с момента обращения.

**6. Требования к техническим и функциональным характеристикам товара:** кресло-стул с санитарным оснащением предназначено для использования в туалетных или других помещениях при самообслуживании и уходе за инвалидами.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-стульев не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов и агрессивных веществ, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресла-стула при его нормальной эксплуатации. Все детали должны быть нейтральными к воздействию воды и подвергаться санитарной обработке.

Кресла-стулья должны соответствовать ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские» и ГОСТ Р 57766-2017 «Кресло-стул с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля»

**7.** **Требования к упаковке и маркировке:** на изделие должен быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия. При этом каждое изделие должно быть уложено в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении.

В комплект поставки кресло-стула должно входить само изделие и паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание изделия.

**8. Гарантийный срок:** гарантийный срок Товара должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара. Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

**9. Требования к гарантии:** Поставщик должен гарантировать, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Поставщик должен гарантировать, что поставляемый Товар соответствует стандартам на данные виды Товара, а также требованиям технического задания.

При передаче Товара Получателям Поставщик должен предоставить гарантийные талоны, дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах должны указываться адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого Товара.

 В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

 Срок выполнения гарантийного ремонта Товара производится в сроки, согласованные с Получателем, но не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 10 (десяти) календарных дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

При передаче Получателем Товара на гарантийный ремонт или для замены Поставщик должен выдать Получателю документ, подтверждающий получение данного Товара Поставщиком.

Поставщик обеспечивает возможность приемки Товара на гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой Товара до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.

 Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов опорными стационарными устройствами должно осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

**10. Требование к безопасности товара:** кресло-стул с санитарным оснащением должно отвечать Межгосударственным стандартам:

- ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»,

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro»,

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации

- ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»,

- ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

**11.** **Требование к качеству товара:** на поставляемый товар у поставщика должны быть в наличии действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код ОКПД 2/КТРУ, КОЗ | Номер и наименование ТСР в соответствии с Приказом Минтруда РФ № 86н | Технические характеристики товара | Количество, шт. |
|  | ОКПД 2 32.50.22.129  Приспособления ортопедические прочиеКОЗ01.28.23.01.01 | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) Вид ТСР23-01-01 | Кресло-стул должен быть предназначен для использования в помещениях и комнатах личной гигиены. Конструкция кресла-стула со снятым судном должна предусматривать возможность пользоваться стандартным унитазом.Рама кресла-стула должна быть складная по вертикальной оси и позволять разбирать конструкцию без применения инструментов, должна быть изготовлена из стальных тонкостенных труб с антикоррозийным покрытием, покрытие должно позволять производить гигиеническую обработку.Габаритные размеры кресла-стула должны быть:- ширина сиденья не менее 450 мм.- грузоподъемность не менее 100 кг.Кресло-стул должен быть оснащен:- подлокотниками с пластиковыми накладками;- съемным сиденьем;- съемным пластмассовым судном с крышкой;Кресло-стул должен иметь:- четыре колеса с цельнолитыми шинами;- стояночные тормоза на задние колеса. | 5 |
|  | ОКПД 2 32.50.22.129 Приспособления ортопедические прочиеКОЗ01.28.23.01.02 | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) Вид ТСР23-01-02 | Кресло-стул должен быть предназначен для использования в туалетных и других помещениях при самообслуживании и уходе за инвалидами.Кресло-стул должен иметь следующие технические характеристики:- должен быть изготовлен из высокопрочных тонкостенных стальных труб с защитно-декоративным покрытием. Покрытие должно позволять производить гигиеническую обработку.Габаритные размеры должны быть:- ширина между поручнями не менее 450 мм;- грузоподъемность не менее 110 кг.Конструкция кресло-стула должна быть разборной и иметь:- возможность пользоваться стандартным унитазом;- вставные опоры с наконечниками с регулировкой по высоте;- съемные сиденье и санитарную емкость. | 372 |
|  | ОКПД 2 32.50.22.129 Приспособления ортопедические прочиеКОЗ01.28.23.01.03 | Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемностью (без колес) Вид ТСР23-01-03 | Должен быть предназначен для инвалидов с повышенным весом, поэтому должен обладать повышенной прочностью. Должен быть предназначен для использования в туалетных и других помещениях при самообслуживании и уходе за инвалидами. Должен представлять собой легкую конструкцию из алюминия.Основное оснащение должно включать: - пластмассовое судно с крышкой, съемное; - пластмассовое санитарное сидение; - противоскользящие накладки на ножки, не оставляющие следов на полу;- поручни, оснащенные пластиковыми подлокотниками.- регулировку сидения по высоте;Кресло-стул должен иметь габаритный размеры:- ширина между поручнями не менее 580 мм;- грузоподъемность не менее 180 кг. | 6 |
|  | ОКПД 2 32.50.22.129 Приспособления ортопедические прочиеКОЗ01.28.23.01.05 | Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа Вид ТСР23-01-05 | Должен быть предназначен для использования в помещениях и в комнатах личной гигиены при возможности инвалида самостоятельно передвигаться с помощью обода колес, а также с помощью сопровождающего лица.Ширина сиденья кресло-стула определяется по заявкам Получателей в направляемых Заказчиком Реестрах Получателей, обеспеченных направлениями на получение ТСР (в зависимости от анатомических особенностей пользователя).Кресло-стул должен быть оборудован стояночной и, при необходимости, рабочей системами торможения, легко управляемыми пользователем и сопровождающим лицом и обеспечивающими удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения кресла-коляски и полную его остановку.Передние поворотные колеса кресло-стула должны быть самоориентирующиеся и должны проворачиваться относительно вертикальной оси кронштейна легко, без заеданий.Задние колеса должны быть ведущие, которые передают движущую силу и направляют кресло-стул, но не управляют направлением движения.Передние и задние колеса должны быть оснащены цельнолитыми шинами.Кресло-стул должен быть предназначен для пользователей массой не менее 100 кг.Максимальная масса кресла-стула должна составлять 19 кг. | 1 |
|  |  |  | ИТОГО: | 384 |