**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**Поставка застрахованным лицам, пострадавшим в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, транспортных средств (автомобилей необходимой модификации) – с автоматическим управлением с автоматической трансмиссией.**

**Требования к техническим характеристикам товара:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара. | Технические характеристики | Количество (шт.) |
| 1 | Транспортные средства для инвалидов без правой ноги: Автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, но не более 1800 куб. см, прочие, новые  Автомобиль с адаптированными органами управления (для инвалида без правой ноги), марка, модель, тип, модификация, страна происхождения. | Категория транспортного средства - М1;  Тип кузова/количество дверей - цельнометаллический/не менее 4;  Экологический класс - Не менее 5;  Колесная формула/ведущие колеса - 4 х 2 / передние;  Схема компоновки автомобиля - переднеприводная;  Расположение двигателя - Переднее поперечное;  Тип двигателя - Четырехтактный, бензиновый;  Трансмиссия – автоматическая  Тип коробки передач - с автоматизированным управлением;  Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см³ - не менее 1500 и не более 1800;  Оборудование автомобиля - В соответствии с пунктом 15 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 (Устройство ручного управления для лиц с нарушением функций левой, правой, обеих ног);  Топливо бензин, предусмотренный в одобрении типа транспортного средства. | 8 |
| 2 | Транспортные средства для инвалидов без левой ноги: Автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, но не более 1800 куб. см, прочие, новые  Автомобиль с адаптированными органами управления (для инвалида без левой ноги), марка, модель, тип, модификация, страна происхождения. | Категория транспортного средства - М1;  Тип кузова/количество дверей - цельнометаллический/не менее 4;  Экологический класс - Не менее 5;  Колесная формула/ведущие колеса - 4 х 2 / передние;  Схема компоновки автомобиля – переднеприводная;  Расположение двигателя- Переднее поперечное;  Тип двигателя -Четырехтактный, бензиновый;  Трансмиссия – автоматическая;  Тип коробки передач - с автоматизированным управлением;  Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см³ - не менее 1500 и не более 1800;  Оборудование автомобиля -  В соответствии с пунктом 15 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011;  Топливо бензин, предусмотренный в одобрении типа транспортного средства. | 5 |
| 3 | Транспортные средства для инвалидов без обеих ног: Автомобили легковые с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 куб. см, но не более 1800 куб. см, прочие, новые  Автомобиль с адаптированными органами управления (для инвалида без обеих ног), марка, модель, тип, модификация, страна происхождения. | Категория транспортного средства - М1;  Тип кузова/количество дверей - цельнометаллический/не менее 4;  Экологический класс - не менее 5;  Колесная формула/ведущие колеса - 4 х 2 / передние;  Схема компоновки автомобиля – переднеприводная;  Расположение двигателя- Переднее поперечное;  Тип двигателя -Четырехтактный, бензиновый;  Трансмиссия – автоматическая;  Тип коробки передач - с автоматизированным управлением;  Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см³ - не менее 1500- и не более 1800;  Оборудование автомобиля -  В соответствии с пунктом 15 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011;  Топливо бензин, предусмотренный в одобрении типа транспортного средства. | 6 |
| Итого | | | 19 |

**Требования к количеству Товара:**

Поставка специальных транспортных средств (автомобилей с адаптированными органами управления), с автоматическим управлением с автоматической трансмиссией предназначенных для застрахованных лиц с пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее автомобили, Товар) в количестве **19 штук**, в том числе:

- **сентябрь 2021** **г.** (не позднее 27.09.2021 г.): – 9 шт, (без задействования правой ноги – 3 шт., без задействования левой ноги – 4 шт., без задействования обеих ног – 2 шт.);  
**- ноябрь 2021 г.** (не позднее 12.11.2021 г.): – 4 шт, (без задействования правой ноги – 4 шт.);  
- **декабрь 2021 г.** (не позднее 13.12.2021 г.): – 6 шт, (без задействования правой ноги – 1 шт., без задействования левой ноги – 1 шт., без задействования обеих ног – 4 шт.);

**Требования к условиям поставки:**

Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).

Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке. При поставке товара должны предоставляться Копии одобрения типа транспортного средства выданное в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (ТР ТС 018/2011)

Автомобили должны соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору (ОКП) ОК 034-2014 (КПЕС 2008), поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042.

Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства".

Автомобили должны быть легковыми.

Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.

Автомобили должны быть не ранее 2021 года изготовления.

Автомобили должны быть в базовой комплектации и цветности (светлых тонов), а также укомплектованы комплектом шин, соответствующих сезону.

Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций (правой ноги, левой ноги, обеих ног) по требованию Заказчика должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или должны быть сертифицированы в составе автомобиля.

Комплекты документов на автомобили должны находиться внутри автомобиля. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

**Требования к документам, подтверждающим соответствие автомобилей установленным требованиям:**

Должно быть одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.

Должен быть сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги; обеих ног)

Должен быть акт экспертизы, выдаваемой Торгово-промышленной палатой РФ (ТППРФ в порядке, установленном ею по согласованию с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации (копия).

**Документы, передаваемые вместе с автомобилем:**

При поставке Товара Поставщик предоставляет Получателю следующую документацию на русском языке:

- выписку из электронного паспорта транспортного средства (паспорта шасси транспортного средства), оформленного в системе электронных паспортов транспортных средств (паспортов шасси транспортных средств) (ратифицировано Федеральным законом от 2 июня 2016 г. № 156-ФЗ) с внесением записи следующего содержания: «Автомобиль выдан на основании Государственного контракта, заключенного \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование организации) от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.№\_\_\_\_, и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2006 г. № 286 «Об утверждении положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», бесплатно и в собственность»;

- сервисную книжку и гарантийный талон, в которых делается отметка о гарантийном сроке Товара, другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей;

- руководство по эксплуатации автомобиля;

- акт приема-передачи Товара Получателю в 1 экз.;

- копия одобрения типа транспортного средства;

- копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги; обеих ног);

**Условия оплаты:**

Оплата будет произведена по безналичному расчету на основании счетов Поставщика, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком отчетной документации: Актов приемки поставленного Товара (в двух экземплярах) с приложенными Актами приема-передачи Товара и счетов, Отчета о поставке Товара Получателям (в одном экземпляре) с приложением отрывных талонов к направлениям на бумажном носителе.

**Требования к сроку и объему предоставления гарантий на товар:**

Гарантийный срок на Товар должен составлять не менее 36 месяцев со дня подписания Получателем Акта приема-передачи товара или не менее 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, какое условие наступит раньше).

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать **30** рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать **10** рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

При передаче Получателем Товара на гарантийный ремонт или для замены Поставщик выдает Получателю документ, подтверждающий получение данного Товара Поставщиком.

Поставщик обеспечивает возможность приемки Товара на гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания.

**Требования к качеству товара:**

Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

Качество и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011.

При поставке некачественного Товара Поставщик обязан заменить его на Товар надлежащего качества в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания Акта приема-передачи Товара.

**Место и сроки поставки товара:**

Место поставки товара: Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, склад организации поставщика.

Срок поставки Товара Получателям/представителям получателей не должен превышать 20 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.