**Техническое задание**

на поставку легковых автомобилей, оборудованных средствами управления для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта закупки | Описание функциональных и технических характеристик объекта закупки | Кол-во (шт.) |
| 1. | Легковой автомобиль с адаптированными органами управления для здоровой правой ноги, для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья в результате несчастного случая на производстве | Категория автомобиля - М1, Тип кузова - цельнометаллический, несущий седан или хэтчбек, Количество дверей - не менее 4,Экологический класс - не менее 5,Колесная формула- 4 х 2, ведущие колеса – передние,Схема компоновки автомобиля – переднеприводная,КПП – с автоматическим переключением передач,Расположение двигателя - переднее поперечное,Тип двигателя - четырехтактный, бензиновый,Система питания - впрыск топлива с электронным управлением,Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 - не менее 1596Оборудование автомобиля - в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011:- наличие антиблокировочной системы тормозов;- наличие адаптированных органов управления для физических лиц с патологией нижних конечностей,Топливо - бензин с октановым числом не менее 95,Количество мест спереди/сзади - 2/3,Габаритные размеры, мм (длина/высота/ширина - не менее 4246/ 1700/ 1500,База, мм - не менее 2476,Полная масса транспортного средства, кг - не менее 1075,Подвеска: - передняя - независимая, типа McPherson, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости,- задняя - полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами. | 1 |
| 2. | Легковой автомобиль с адаптированными органами управления для здоровой правой ноги, для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья в результате несчастного случая на производстве | Категория автомобиля - М1, Тип кузова - цельнометаллический, несущий седан или хэтчбек, Количество дверей - не менее 4,Экологический класс - не менее 5,Колесная формула- 4 х 2, ведущие колеса – передние,Схема компоновки автомобиля – переднеприводная,КПП – с механическим переключением передач,Расположение двигателя - переднее поперечное,Тип двигателя - четырехтактный, бензиновый,Система питания - впрыск топлива с электронным управлением,Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 - не менее 1596Оборудование автомобиля - в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011:- наличие антиблокировочной системы тормозов;- наличие адаптированных органов управления для физических лиц с патологией нижних конечностей,Топливо - бензин с октановым числом не менее 95,Количество мест спереди/сзади - 2/3,Габаритные размеры, мм (длина/высота/ширина - не менее 4246/ 1700/ 1500,База, мм - не менее 2476,Полная масса транспортного средства, кг - не менее 1075,Подвеска: - передняя - независимая, типа McPherson, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости,- задняя - полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами. | 1 |
| 3. | Легковой автомобиль с адаптированными органами управления для здоровой левой ноги, для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья в результате несчастного случая на производстве | 2 |
| **Итого:** | **4** |

**Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам, безопасности товара.**

**1.** Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее – ТР ТС 018/2011).

2. Соответствие автомобилей и его компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

**3.** Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства».

4.Автомобили должны быть легковыми.

5.Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.

6**.** Автомобили должны быть 2021 года изготовления.

7. Автомобили должны быть предназначены для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций нижних конечностей.

8. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом

9. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

10. Комплект документов на автомобили должны находиться внутри автомобиля. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

**Требования к документам, подтверждающим соответствие автомобилей установленным требованиям:**

1. Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.

 2. Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги; обеих ног).

3. Документы, подтверждающие соответствие товара, условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона, или копии этих документов, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства».

**Документы, передаваемые вместе с автомобилем:**

• гарантийный талон на автомобиль;

• паспорт транспортного средства с информацией об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года № 870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1291 «Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации или выписку из электронного ПТС;

• сервисная книжка;

• руководство по эксплуатации автомобиля;

• договор между Заказчиком, Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком,

• копия одобрения типа транспортного средства;

• копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги; обеих ног);

• другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

• комплект документов для регистрации в органах ГИБДД.

**Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества легковых автомобилей:**

1. Срок гарантии на поставленные автомобили должен составлять не менее 36 месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки Товара или 100 тысяч километров пробега в зависимости от того, какое условие наступит раньше.

2. В соответствии с Сервисной книжкой на Товар на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки Товара вне зависимости от пробега.

3. Гарантия на дополнительное оборудование должна составлять не менее 6 (шести) месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки Товара, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.

4. Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Заказчику при фактической передачи Товара.

5. Дата передачи Товара Заказчику указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

6. Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в Сервисной книжке.

7. Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

**Условия передачи легковых автомобилей:**

1. Передача легковых автомобилей Получателю осуществляется в г. Иваново (Ивановской области). Место передачи товара должно располагаться с учетом возможности подъезда застрахованных лиц на общественном транспорте к месту выдачи.

2. Срок поставки: поставка 100 % объема Товара до «17» сентября 2021 года.