**Описание объекта закупки**

**выполнение работ в 2021 году по изготовлению бандажей на коленный сустав (наколенник) для обеспечения инвалидов и детей-инвалидов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование работ** | **Характеристики** | **Количество Изделий, шт.** |
| Выполнение работ по изготовлению бандажей на коленный сустав (наколенник) | Бандаж на коленный сустав (наколенник) изготавливается из эластичной гильзы толщиной не менее 2,5 мм с захватом 1/3 голени и 1/3 бедра. Состав бандажа нейлон не менее 20%, хлопок не менее 20%, эластичная резина не менее 60%. В зависимости от медицинских показаний имеет боковые наружные шарниры, выполненные из полимера с возможностью анатомического самоповторения индивидуальных особенностей нижней конечности. Индивидуального изготовления по обмерам. | 1 300 |

Бандажи (далее - Изделия) представлены в национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 "Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», ГОСТ Р 57768-2017 «Бандажи ортопедические на суставы верхних и нижних конечностей. Типы и основные параметры».

Изделия новые (ранее неиспользованные), не содержат восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не имеют дефектов осыпания покрытия, неустойчивости покрытия, дефектов сборки, низкое качество комплектующих и материалов и т.д.), связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлены в соответствии действующими требованиями ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» и ГОСТ Р 57768-2017 «Бандажи ортопедические на суставы верхних и нижних конечностей. Типы и основные параметры».

Выполнение работ по изготовлению бандажей соответствует назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ по изготовлению бандажей осуществляется контроль при примерке и обеспечении инвалидов указанными средствами реабилитации. Инвалиды не испытывают болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения. Выполняемые работы включают комплекс медицинских, технических (в т.ч. изготовление ортезов) и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивают лечение, восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Выдача Изделий осуществляется при наличии документов подтверждающих соответствие изделий (регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии), в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.