ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка телефонных устройств с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом для инвалидов Краснодарского края в 2021 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Описание объекта закупки | Кол-во (объем) | Ед. изм. | Цена за ед. изм.[[1]](#footnote-1), руб. | Цена по позиции[[2]](#footnote-2), руб. |
| 1. | Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом | |  |  | | --- | --- | | Тип корпуса классический (моноблок) | Цельный корпус, отдельные функциональные части которого не могут смещаться относительно друг друга | | Стандарт применения GSM 900/1800/1900 МГц | Наличие | | Поддержка стандарта 4G/LTE интернет | Наличие | | Wi-Fi точка доступа | Наличие | | Возможность поддержки программного обеспечения, позволяющих использовать функцию удаленной видеосвязи с переводчиком русского жестового языка | Наличие | | Голосовое управление | Наличие | | Распознавание речи | Наличие | | Русский синтезатор речи | Наличие | | Клавиатура с алфавитом на русском языке | Наличие | | Система позиционирования и навигации:  GPS/Глонасс-приемник | Наличие | | Наличие автофокуса  фотокамеры | Наличие | | Наличие встроенной вспышки фотокамеры | Наличие | | Датчик приближения | Наличие | | Автоматическая ориентация изображения (акселерометр) | Наличие | | Виброзвонок | Наличие | | Возможность поддержки работы с различными операторами сотовой связи (по выбору пользователя) | Наличие | | Зарядное устройство для заряда аккумулятора | Наличие | | Диагональ дисплея | Не менее 4,8 дюйма | | Количество ядер процессора | Не менее 4 ядер | | Объем оперативной памяти | Не менее 2 Гб | | Объем встроенной памяти | Не менее 16 Гб | | Фотокамера | Не менее 8 Мпикс | | Фронтальная камера | Не менее 3 Мпикс | | Ёмкость аккумуляторной батареи | Не менее 3000 mAh | | Сенсорный экран | IPS или Super IPS+ или HD Super AMOLED или TFT | | В комплект поставки должны входить:  - телефон;  - сетевое зарядное устройство;  - краткое руководство пользователя (паспорт) на русском языке;  - гарантийный талон.  Гарантийный срок на изделие устанавливается со дня выдачи Изделия Получателю и должен составлять не менее 12 месяцев.  Товар должен отвечать требованиям к безопасности товара в соответствии с Техническими регламентами Таможенного союза:  - 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;  - 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».  Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение должны осуществляться с соблюдением требований Государственного стандарта Союза ССР 28594-90 «Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Упаковка, маркировка, транспортировка и хранение». | | | 227 | Шт. | 8 800,00 | 1 997 600,00 |
| **Итого:** | | | **227** |  |  | **1 997 600,00** |

В соответствии с приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическим изделиями» срок пользования техническими средствами реабилитации, протезом и протезно-ортопедическим изделием (далее - ТСР) исчисляется с даты предоставления его инвалиду. В случае если сроки службы, установленные изготовителем ТСР, превышают сроки пользования ТСР, утвержденные приказом Минтруда России, замена таких ТСР будут осуществляться региональным отделением по истечении сроков службы, установленных изготовителем ТСР.

**Требования к гарантийному сроку товаров, выполнения работ, оказания услуг и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товаров, к расходам на эксплуатацию товаров и др.:**

Гарантийный срок Товара должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт или замену Товара во время гарантийного срока пользования. Срок выполнения гарантийных обязательств, со дня обращения Получателя, не должен превышать 15 рабочих дней. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Контракта поставщик должен предоставить Заказчику адреса специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта Товара или устранения неисправностей. Обеспечение возможности ремонта, устранения недостатков при обеспечении Получателей Товаром осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Поставщик гарантирует, что поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

**Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг:**

Краснодарский край:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.07.2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» (в случае выбора Получателем способа получения Товара через пункт выдачи Товара).

**Сроки поставки товара или завершения работ, либо график оказания услуг:**

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара, но не позднее 10.12.2021 года.

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения Государственного контракта предоставить на склад Поставщика, расположенный на территории Краснодарского края, 100% от общего количества Товара (для возможности Заказчику провести выборочную приемку Товара).

1. Не более [↑](#footnote-ref-1)
2. Не более [↑](#footnote-ref-2)