**Техническое задание**

**на выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,**

**протезами и протезно-ортопедическими изделиями**

1. **Способ определения поставщика:** аукцион в электронной форме.
2. **Предмет государственного контракта:** выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, протезами и протезно-ортопедическими изделиями в 2021 году: протезами плеча и предплечья.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| НаименованиеШифр | **Наименование изделия, функциональные характеристики и технические требования** | **Кол-во (шт.)** |
| **Протез плеча косметический****ПР4-39**  | Протез плеча косметический изготовлен по заказу инвалида (пострадавшего на производстве) в соответствии с назначением медицинского работника и предназначен исключительно для личного использования конкретным пользователем.Приемная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида;Материал примерочной гильзы – термопластичный материал; Кисть протеза плеча косметического с армирующей сеткой.Узел плеча модульный, с локтевым шарниром, бесступенчатой фиксацией, пассивной ротацией плеча и предплечья;С косметической облицовкой;Без вкладыша в гильзу;Крепление протеза за счет формы приемной гильзы и с использованием бандажа через здоровое плечо;Тип протеза постоянный.Материал приемной гильзы слоистый пластик;Количество примерочных гильз - одна;Материал армирующей сетки - нейлон ;Материал оболочки кисти - силикон ;Гарантийный срок – 12 месяцев.Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011. | **1** |
| **Протез предплечья косметический** | Протез предплечья косметический изготовлен по заказу инвалида (пострадавшего на производстве) в соответствии с назначением медицинского работника и предназначен исключительно для личного использования конкретным пользователем.Приемная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида;Материал примерочной гильзы – термопластичный материал;Кисть: косметическая или пассивная искусственная с косметической оболочкой по назначению врача-ортопеда.Вкладыш в гильзу из термопластичного материала или аналога с безаллергенными свойствами материала или без вкладыша - по назначению врача-ортопеда.Крепление протеза: за счет формы приемной гильзы с использованием синтетических полуфабрикатов (или аналогов с безаллергенными свойствами материала) или за счет индивидуального крепления по назначению врача-ортопеда Без ротационного кольца;Тип протеза постоянный.Материал приемной гильзы - слоистый пластик;Количество примерочных гильз –одна.Гарантийный срок – 12 месяцев.Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011. | **1** |
| **Протез плеча рабочий** | Протез плеча рабочий. Приёмная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал приемной гильзы - слоистый пластикМатериал примерочной гильзы - термопластик. Количество примерочных гильз - одна. Кисть отсутствует. Узел локоть-предплечье эндоскелетного типа пассивный с бесступенчатой фиксацией с пассивной ротацией плеча. Комплект рабочих насадок. Без косметической облицовки. Без вкладыша в гильзу. Крепление протеза за счет формы приемной гильзы с использованием кожаных полуфабрикатов.Тип протеза по назначению постоянный.Масса протеза: 0,8; 0,81; 0,82; 0,83; 0,84; 0,85; 0,86; 0,87; 0,88; 0,89; 0,9; 0,91; 0,92 кг.Гарантийный срок – 12 месяцев.Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011. | **1** |
| **Протез предплечья рабочий** | Протез предплечья рабочий изготовлен по заказу инвалида (пострадавшего на производстве) в соответствии с назначением медицинского работника и предназначен исключительно для личного использования конкретным пользователем.Приемная гильза, изготовлена по индивидуальному слепку с культи пострадавшего;Материал примерочной гильзы – термопластичный материал;Кисть отсутствует;Комплект полуфабрикатов для рабочего протеза предплечья;Комплект рабочих насадок;Протез предплечья рабочий без косметической облицовки;Вкладыш в гильзу из термопластичного материала или аналога с безаллергенными свойствами материала или без вкладыша - по назначению врача-ортопеда.Без ротационного кольца;Система управления сохранившейся рукой или противоупором по назначению врача ортопеда;Тип протеза постоянный.Материал приемной гильзы - слоистый пластик;Количество примерочных гильз – одна;Крепление протеза за счет формы приемной гильзы с использованием кожаных материалов.Гарантийный срок – 12 месяцев.Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011. | **1** |
| **Протез плеча активный (тяговый)** | Протез плеча активный (тяговый)изготовлен по заказу инвалида (пострадавшего на производстве) в соответствии с назначением медицинского работника и предназначен исключительно для личного использования конкретным пользователем.Приемная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида;Материал примерочной гильзы – термопластичный материал; Кисть с гибкой тягой каркасной, с активным схватом без ротации; С косметической оболочкой;Локтевой узел эндоскелетного типа активный с бесступенчатой фиксацией с пассивной ротацией плеча с контролируемым опусканием плеча;Протез комплектуется вкладышем в гильзу из мягкого термопластичного материала;Крепление протеза за счет формы приемной гильзы с использованием кожаных полуфабрикатов;Тип протеза по назначению постоянный.Материал приемной гильзы слоистый пластик;Количество примерочных гильз – одна;Материал косметической оболочки –пластизоль; Пассивная фиксация локтевого сустава - в 7-ми положенияхГарантийный срок – 12 месяцев.Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011. | **1** |
| **Протез предплечья активный тяговый** | Протез предплечья активный (тяговый) изготовлен по заказу инвалида (пострадавшего на производстве) в соответствии с назначением медицинского работника и предназначен исключительно для личного использования конкретным пользователем.Приемная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида;Материал примерочной гильзы – термопластичный материал;Системная каркасная кисть гибкой тягой;Шарнир кистевой шаровой фиксацией;Без косметической облицовки;Соединительный элемент-диск с рабочей цапфой для присоединения кисти;С вкладышем, без вкладыша в гильзу по назначению врача ортопеда.Крепление протеза за счет формы приемной гильзы и с использованием бандажа через плечоТип протеза постоянный.Материал приемной гильзы слоистый пластик; Количество примерочных гильз – одна;Материал косметической оболочки кисти - силикон.Гарантийный срок – 12 месяцев.Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011. | **1** |

 **3. Источник финансирования заказа**: средства Фонда социального страхования РФ.

 **7.Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:** Выполнение работ по снятию мерок и слепков с протезируемой (ортезируемой) конечности Получателя, по подгонке Изделий в присутствии и при участии Получателя, а также передача готовых Изделий Получателю и их приёмка Получателем, включая случаи гарантийного ремонта, производятся по месту пребывания Получателя на территории Томской области, либо (по согласованию с Получателем и Заказчиком) по месту нахождения Заказчика или по месту нахождения Исполнителя в Томской области. Передача Получателям Изделия осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты обращения Получателя к Исполнителю с Направлением, выданным Заказчиком, но не позднее 30 ноября 2021.