Техническое задание

1. Технические, функциональные характеристики товара

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара по КТРУ/Код позиции каталога | Описание товара в соответствии с КТРУ | Номер вида и наименование технического средст-  ва реабилитации (изделий)[[1]](#footnote-1) в соответствии с Классификацией ТСР (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, ТСР и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02. 2018 г. №86н | Технические, функциональные характеристики товара | Кол-во, шт. | Средняя цена единицы товара, руб. | Начальная (максимальная) цена контракта, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная/30.92.20.000-00000012 | Сведения отсутствуют | 7-01-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (в том числе ДЦП) в условиях помещений.  Кресло-коляска должна иметь следующие характеристики:  - спинку с регулируемым углом наклона;  - сиденье с регулируемым углом наклона;  - подлокотники регулируемые по высоте;  - подножку регулирующуюся по высоте;  Кресло-коляска должна быть оснащена:  - подголовником;  - боковыми опорами для тела;  - поясничным валиком;  - валиком или ремнем для сохранения зазора между ногами;  - держателем для ног;  - ремнем для пятки;  - нагрудным ремнем;  - поясным ремнем;  Эффективная ширина сидения кресла-коляски 30 см;  Глубина сидения 32 см;  Высота подлокотника 20 см;  Высота подножки не менее 30 см.  Гарантийный срок Товара должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи товара. | 1 | 200 533,33 | 200 533,33 |
| 2 | Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная/30.92.20.000-00000012 | Сведения отсутствуют | 7-01-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (в том числе ДЦП) в условиях помещений.  Кресло-коляска должна иметь следующие характеристики:  - спинку с регулируемым углом наклона;  - сиденье с регулируемым углом наклона;  - подлокотники регулируемые по высоте;  - подножку регулирующуюся по высоте;  Кресло-коляска должна быть оснащена:  - подголовником;  - боковыми опорами для тела;  - поясничным валиком;  - валиком или ремнем для сохранения зазора между ногами;  - держателем для ног;  - нагрудным ремнем;  - поясным ремнем;  Эффективная ширина сидения кресла-коляски 28 см;  Глубина сидения 28 см;  Высота подлокотника 18 см;  Гарантийный срок Товара должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи товара. | 1 | 200 533,33 | 200 533,33 |
| 3 | Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная/30.92.20.000-00000012 | Сведения отсутствуют | 7-01-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (в том числе ДЦП) в условиях помещений.  Кресло-коляска должна иметь следующие характеристики:  - спинку с регулируемым углом наклона;  - сиденье с регулируемым углом наклона;  - подлокотники регулируемые по высоте;  - подножку регулирующуюся по высоте;  Кресло-коляска должна быть оснащена:  - подголовником;  - боковыми опорами для тела;  - поясничным валиком;  - валиком или ремнем для сохранения зазора между ногами;  - держателем для ног;  - нагрудным ремнем;  - поясным ремнем;  Эффективная ширина сидения кресла-коляски 30 см;  Глубина сидения 30 см;  Высота подлокотника 18 см;  Гарантийный срок Товара должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи товара. | 1 | 200 533,33 | 200 533,33 |
| 4 | Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная/30.92.20.000-00000012 | Сведения отсутствуют | 7-01-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (в том числе ДЦП) в условиях помещений.  Кресло-коляска должна иметь следующие характеристики:  - спинку с регулируемым углом наклона;  - сиденье с регулируемым углом наклона;  - подлокотники регулируемые по высоте;  - подножку регулирующуюся по высоте;  Кресло-коляска должна быть оснащена:  - подголовником;  - боковыми опорами для головы;  - боковыми опорами для тела;  - поясничным валиком;  - валиком или ремнем для сохранения зазора между ногами;  - держателем для ног;  - нагрудным ремнем;  - поясным ремнем;  Эффективная ширина сидения кресла-коляски 20 см;  Глубина сидения 25 см;  Высота подлокотника 17 см;  Гарантийный срок Товара должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи товара. | 1 | 200 533,33 | 200 533,33 |
| 5 | Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная/30.92.20.000-00000012 | Сведения отсутствуют | 7-01-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (в том числе ДЦП) в условиях помещений.  Кресло-коляска должна иметь следующие характеристики:  - спинку с регулируемым углом наклона;  - сиденье с регулируемым углом наклона;  - подлокотники регулируемые по высоте;  - подножку регулирующуюся по высоте;  Кресло-коляска должна быть оснащена:  - подголовником;  - боковыми опорами для тела;  - поясничным валиком;  - валиком или ремнем для сохранения зазора между ногами;  - держателем для ног;  - нагрудным ремнем;  - поясным ремнем;  Эффективная ширина сидения кресла-коляски 30 см;  Глубина сидения 30 см;  Высота подлокотника 18 см;  Гарантийный срок Товара должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи товара. | 1 | 200 533,33 | 200 533,33 |
| 6 | Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная/30.92.20.000-00000012 | Сведения отсутствуют | 7-02-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (в том числе ДЦП) в условиях улицы по различным покрытиям, включая преодоление различных препятствий.  Кресло-коляска должна иметь следующие характеристики:  - спинку с регулируемым углом наклона;  - сиденье с регулируемым углом наклона;  - подлокотники регулируемые по высоте;  - подножку регулирующуюся по высоте;  Кресло-коляска должна быть оснащена:  - подголовником;  - боковыми опорами для тела;  - поясничным валиком;  - валиком или ремнем для сохранения зазора между ногами;  - держателем для ног;  - нагрудным ремнем;  Эффективная ширина сидения кресла-коляски 32 см;  Глубина сидения 30 см;  Высота подлокотника 18 см.  Гарантийный срок Товара должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи товара. | 1 | 216 366,67 | 216 366,67 |
| 7 | Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная/30.92.20.000-00000012 | Сведения отсутствуют | 7-01-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (в том числе ДЦП) в условиях помещений.  Кресло-коляска должна иметь следующие характеристики:  - спинку с регулируемым углом наклона;  - сиденье с регулируемым углом наклона;  - подлокотники регулируемые по высоте;  - подножку регулирующуюся по высоте;  Кресло-коляска должна быть оснащена:  - подголовником;  - боковыми опорами для головы;  - боковыми опорами для тела;  - поясничным валиком;  - валиком или ремнем для сохранения зазора между ногами;  - держателем для ног;  - нагрудным ремнем;  - поясным ремнем;  Эффективная ширина сидения кресла-коляски 24 см;  Глубина сидения 24 см;  Высота подлокотника 20 см;  Высота подножки 20 см;  Гарантийный срок Товара должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи товара. | 1 | 203 866,67 | 203 866,67 |
| 8 | Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная/30.92.20.000-00000012 | Сведения отсутствуют | 7-02-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (в том числе ДЦП) в условиях улицы по различным покрытиям, включая преодоление различных препятствий.  Кресло-коляска должна иметь следующие характеристики:  - спинку с регулируемым углом наклона;  - сиденье с регулируемым углом наклона;  - подлокотники регулируемые по высоте;  - подножку регулирующуюся по высоте;  Кресло-коляска должна быть оснащена:  - подголовником;  - боковыми опорами для головы;  - боковыми опорами для тела;  - поясничным валиком;  - валиком или ремнем для сохранения зазора между ногами;  - держателем для ног;  - нагрудным ремнем;  Эффективная ширина сидения кресла-коляски 27 см;  Глубина сидения 25 см;  Высота подлокотника 20 см;  Высота подножки 20 см;  Гарантийный срок Товара должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи товара. | 1 | 216 366,67 | 216 366,67 |
| 9 | Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная/30.92.20.000-00000012 | Сведения отсутствуют | 7-01-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (в том числе ДЦП) в условиях помещений.  Кресло-коляска должна иметь следующие характеристики:  - спинку с регулируемым углом наклона;  - сиденье с регулируемым углом наклона;  - подлокотники регулируемые по высоте;  - подножку регулирующуюся по высоте;  Кресло-коляска должна быть оснащена:  - подголовником;  - боковыми опорами для головы;  - боковыми опорами для тела;  - поясничным валиком;  - валиком или ремнем для сохранения зазора между ногами;  - держателем для ног;  - нагрудным ремнем;  - поясным ремнем;  Эффективная ширина сидения кресла-коляски 25 см;  Глубина сидения 23 см;  Высота подлокотника 20 см;  Высота подножки 20 см;  Гарантийный срок Товара должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи товара. | 1 | 203 866,67 | 203 866,67 |
| 10 | Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная/30.92.20.000-00000012 | Сведения отсутствуют | 7-02-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (в том числе ДЦП) в условиях улицы по различным покрытиям, включая преодоление различных препятствий.  Кресло-коляска должна иметь следующие характеристики:  - спинку с регулируемым углом наклона;  - сиденье с регулируемым углом наклона;  - подлокотники регулируемые по высоте;  - подножку регулирующуюся по высоте;  Кресло-коляска должна быть оснащена:  - подголовником;  - боковыми опорами для головы;  - боковыми опорами для тела;  - поясничным валиком;  - валиком или ремнем для сохранения зазора между ногами;  - держателем для ног;  - нагрудным ремнем;  Эффективная ширина сидения кресла-коляски 26 см;  Глубина сидения 20 см;  Высота подлокотника 20 см;  Высота подножки 20 см;  Гарантийный срок Товара должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи товара. | 1 | 216 366,67 | 216 366,67 |
| **Итого:** | | | | | **10** | **х** | **2 059 500,00** |

Указание дополнительной информации обусловлено необходимостью закупки товара в соответствии с Классификацией ТСР (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, ТСР и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 года №86н.

1. Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, маркировке и транспортированию Товара:

Кресло-коляски с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатные и прогулочные (для инвалидов и детей-инвалидов) (далее – Товар) должны иметь действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, либо иные документы, свидетельствующие о качестве и безопасности Товара, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Товар должен соответствовать требованиям перечисленных ГОСТов:

- ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации;

- ГОСТ Р ИСО 7176-5-2010 Кресла-коляски. Часть 5. Определение размеров, массы и площади для маневрирования;

- ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015 Кресла-коляски. Часть 7. Измерение размеров сиденья и колеса;

- ГОСТ Р 51083-2015 Кресла-коляски. Общие технические условия;

- ГОСТ Р 58522-2019 Кресла-коляски с ручным приводом для детей-инвалидов. Общие технические требования;

- ГОСТ Р 50602-93 Кресла-коляски. Максимальные габаритные размеры (принят в качестве межгосударственного стандарта ГОСТ 30471-96).

Товар должен отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих при эксплуатации и техническом обслуживании в соответствии с нормативными требованиями.

Для Товара используют материалы, разрешенные к применению Минздравом России. ГОСТ Р 51083-2015 Кресла-коляски. Общие технические условия. п.8.13.1.

Товар должен быть оборудован стояночной системой торможения, легко управляемой сопровождающим и обеспечивающей удержание Товара с пользователем в неподвижном состоянии. ГОСТ Р 58522-2019 Кресла-коляски с ручным приводом для детей-инвалидов. Общие технические требования. п. 4.12.;

Товар должен иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его получателю не менее срока пользования Товаром, утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021 года № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

На каждом Товаре должна быть нанесена маркировка в соответствии с ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации».

Транспортирование Товара должно осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

**Основные условия исполнения контракта[[2]](#footnote-2), в том числе требования к порядку поставки Товара:**

Поставщик обязан:

1. Обеспечить поступление Товара в г. Санкт-Петербург и Ленинградскую область по наименованию, в количестве и в сроки, определенные календарным планом .

2. Проинформировать Заказчика посредством телефонной связи, факсимильной связи или посредством электронной почты о поступлении Товара в г. Санкт-Петербург и Ленинградскую область, для проведения Заказчиком выборочной проверки поставляемого Товара. По требованию Заказчика обеспечить беспрепятственный доступ к Товару для подтверждения факта наличия Товара на складе Поставщика.

3. Поставить Товар в упаковке, защищающей от механических повреждений и воздействия внешней среды, обеспечивающей его сохранность во время хранения и транспортировки до момента передачи Получателю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Получить от Заказчика реестр получателей Товара в срок не более 2 рабочих дней с даты подписания акта выборочной проверки поставляемого Товара и передать Товар Получателю (представителю Получателя)[[3]](#footnote-3) на основании акта приема-передачи Товара (Приложение N 6 к Контракту) при предъявлении им паспорта и направления, за исключением случаев если доставка Товара Получателю осуществлялась службой доставки (почтовым отправлением) с последующим предоставлением Поставщику документа, подписанного Получателем (уведомление о вручении), подтверждающего факт доставки Товара Получателю (далее – документ/уведомление о вручении, подтверждающее факт доставки Товара).

В случае отказа Получателя от Товара, невозможности получения Товара Получателем по каким-либо причинам в течение 3 рабочих дней со дня получения отказа Получателя от Товара или поступления информации о невозможности получения Товара Получателем, проинформировать об этом Заказчика с приложением подтверждающих документов.

При приеме-передаче Товара осуществить по согласованию с Получателем (представителем Получателя) его распаковку, сборку (при необходимости), определить соответствие Товара антропометрическим показателям Получателя, за исключением случаев, если доставка Товара Получателю осуществлялась службой доставки (почтовым отправлением).

5. Провести инструктаж Получателя (представителя Получателя) об условиях и требованиях к эксплуатации Товара, а также передать с Товаром инструкцию для пользователя Товара на русском языке и гарантийный талон (при наличии) со сведениями о переданном Товаре. Осуществлять фото-/видеофиксацию факта передачи Товара Получателю (представителю Получателя) (при его согласии) с последующей передачей фото- /видеоматериалов Заказчику.

6. Проинформировать Получателя (представителя Получателя) о порядке и сроках гарантийного обслуживания, а также о месте нахождения и режиме работы пунктов приема Получателей Товара (специализированной мастерской или сервисной службы), расположенных в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области.

7. Предоставить Заказчику возможность осуществить выборочную проверку поставляемого Товара, а именно:

- обеспечить беспрепятственный доступ представителям Заказчика к месту нахождения Товара;

- обеспечить присутствие представителя Поставщика при осуществлении выборочной проверки поставляемого Товара.

8. В случае выявления Заказчиком при проведении выборочной проверки поставляемого Товара нарушения требований:

- соблюдения соответствия правил упаковки и маркировки поставляемого Товара требованиям, установленным техническим заданием;

- соответствие поставляемого Товара по количеству, комплектности, ассортименту и качеству требованиям, установленным календарным планом, техническим заданием и спецификацией;

- надлежащее оформление документов, удостоверяющих количество, комплектность, ассортимент и качество поставляемого Товара, отгрузочных документов, соответствие указанных в них данных о поставляемом Товаре фактическому их количеству, комплектности, ассортименту и качеству;

- наличие инструкции для пользователя Товара на русском языке, гарантийного талона (при наличии), а также копий действующих регистрационных удостоверений, выданных Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

- соответствие поставляемого Товара иным предусмотренным Контрактом требованиям, -

устранить их (заменить, доукомплектовать Товар) в срок не более 5 рабочих дней с даты получения отказа Заказчика от подписания акта выборочной проверки поставляемого Товара и обеспечить возможность осуществления Заказчиком выборочной проверки поставляемой партии Товара в порядке и в сроки, установленные Контрактом.

9. В случае обнаружения обстоятельств, препятствующих проведению выборочной проверки поставляемого Товара или осуществлению поставки Товара, в письменном виде уведомить Заказчика о таких обстоятельствах в течение 3 рабочих дней с даты их выявления.

10. Представить Заказчику копии действующего регистрационного удостоверения, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, при поступлении Товара в соответствии с подпунктом 1.

11. В течение 2 рабочих дней с даты заключения Контракта определить ответственное лицо для оперативного решения вопросов, возникающих в процессе исполнения обязательств по Контракту, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), должности и номера телефона, и письменно уведомить об этом Заказчика.

12. Сохранять в тайне и не разглашать третьим лицам информацию о Контракте, а также любую информацию служебного, технического, коммерческого, финансового, личного характера, информацию о персональных данных вне зависимости от формы ее представления, прямо или косвенно относящуюся к взаимоотношениям Сторон, не обнародованную или иным образом не переданную для свободного доступа и ставшую известной Поставщику в ходе исполнения Контракта, не использовать ее любым другим способом, а также предпринимать все необходимые меры для предотвращения разглашения конфиденциальной информации. Использовать предоставленную Заказчиком информацию только в целях исполнения Контракта.

Поставщик обязан обеспечивать безопасность персональных данных и иной конфиденциальной информации, полученной в ходе исполнения Контракта, при их обработке в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных", Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

13. Предоставлять по требованию Заказчика в установленные сроки информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту с использованием средств связи, указанных в подпункте 2, а также видеоматериалы с пунктов выдачи Товара и склада Поставщика.

14. Вести аудиозапись телефонных разговоров с Получателями (представителями Получателей) по вопросам получения Товара с обеспечением их информирования о ведении аудиозаписи, а также вести журнал телефонных звонков Получателям, включенным в реестр получателей Товара, с пометкой о времени и результате звонка (в части согласования с Получателем (представителем Получателя) даты, времени и места поставки Товара) с предоставлением указанного журнала Заказчику по его требованию.

15. Осуществлять еженедельное предоставление Заказчику информации о движении Товара на складе Поставщика, сформированной посредством программного продукта, применяемого для складского учета, а также обеспечить мониторинг за перемещением поставляемого Товара с предоставлением по требованию Заказчика информации, подтверждающей перемещение Товара.

16. Обеспечить корректное обращение с Получателями (представителями Получателей) при передаче Товара, а также исключить ситуации длительного ожидания Получателей при получении Товара.

17. Информировать Заказчика о наступлении гарантийных случаев, предусмотренных Контрактом, и об исполненных по ним обязательствам.

18. Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации, указанного в пункте 1.1 Контракта, право выбора одного из способов получения Товара:

по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. №527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Свободный доступ Получателя и представителей Заказчика в пункт выдачи должен быть обеспечен в часы работы пункта выдачи.

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

19. В случае самостоятельного обращения к Поставщику Товар должен быть выдан в день обращения Получателю либо лицу, представляющему его интересы на основании документа, подтверждающего его полномочия и направления, выданного Заказчиком.

20. В случае выбора Получателем способа получения Товара по месту жительства:

О предстоящей доставке Товара до места жительства (дом, квартира) Получателя Поставщик должен уведомить Получателя не позднее, чем за 2 (Два) календарных дня до предполагаемой даты доставки.

Доставка Товара до места жительства (дом, квартира) Получателя должна осуществляться ежедневно не ранее 08 часов 00 минут и не позднее 22 часов 00 минут.

21. Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара. Поставщик должен согласовать с Получателем способ доставки Товара не позднее 2 (Двух) календарных дней со дня получения от Заказчика реестра Получателей Товара, с соответствующей регистрацией выбранного Получателем способа доставки в регистрационном журнале.

22. Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

**Календарный план**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование Товара | Периоды поставки на 2021 год [[4]](#footnote-4)\* | Количество  (шт.) |
| 1 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | В течение 5 календарных дней с момента заключения контракта | 7 |
| 2 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | В течение 5 календарных дней с момента заключения контракта | 3 |
| \*В случае заключения дополнительного соглашения об увеличении количества Товара в рамках 10% в течение 5 календарных дней с момента заключения такого дополнительного соглашения | | | |
| **ИТОГО:** | | | **10** |

1. Требования к гарантийному сроку товара и объему предоставления гарантий качества Товара:

Поставляемый Товар должен быть свободен от прав третьих лиц, являться новым (не быть ранее в употреблении, в ремонте, не быть восстановленным или у которого осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не должен иметь недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытых недостатков и дефектов), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Поставляемый Товар должен соответствовать стандартам на данные виды Товара. При передаче Товара Получателям Поставщик должен предоставить гарантийные талоны, дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах указываются адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого Товара.

Гарантийный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

При передаче Получателем Товара на гарантийный ремонт или для замены Поставщик должен выдать Получателю документ, подтверждающий получение данного Товара Поставщиком.

Поставщик должен обеспечить возможность приемки Товара на гарантийный ремонт или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой Товара до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.

1. Требования к энергетической эффективности товара:

Требования не установлены

Срок поставки Товара Получателям – с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до «01» декабря\_2021 года.

Место доставки Товара - г. Санкт-Петербург и Ленинградская область.

1. Классификация ТСР (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, ТСР и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденная приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 года №86н. [↑](#footnote-ref-1)
2. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 марта 2019 г. № 144н “Об утверждении типового контракта на поставку отдельных видов технических средств реабилитации серийного производства, не требующих индивидуального изготовления, предусмотренных федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, и информационной карты типового контракта на поставку отдельных видов технических средств реабилитации серийного производства, не требующих индивидуального изготовления, предусмотренных федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду” [↑](#footnote-ref-2)
3. В случае если получать Товар будет представитель Получателя, то также предъявляется оформленная надлежащим образом доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя Получателя. [↑](#footnote-ref-3)
4. Указываются периоды поставки Товара в г. Санкт-Петербург и Ленинградскую область, в том числе сроки (число, месяц или количество дней с даты заключения Контракта). [↑](#footnote-ref-4)