Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов туторами

Выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов туторами.

 Тутор - ортопедическое изделие, в котором отсутствуют шарнирные соединения и которое предназначено для жесткой фиксации сустава (ов) или сегмента конечности и их частичной разгрузки в приданном положении коррекции (в соответствии с разделом 3 ГОСТ Р 52878-2007 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»).

Выполняемые работы по обеспечению инвалидов туторами должны включать комплекс технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, ветеранами, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать лечение, восстановление и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Туторы должны отвечать требованиям:

– ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

– ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

– ГОСТ Р 52878-2007 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний».

Туторы должны нести фиксирующую, функциональную, лечебно-восстановительную, разгружающую, корригирующую функцию.

Туторы должны допускать свободное надевание на пораженную конечность или ее сегменты, плотно охватывать их, не вызывая болевых ощущений, не оказывая давления на костные выступы и не нарушая кровообращение конечности.

При выполнении работ по обеспечению инвалидов туторами, Исполнителем должен осуществляться контроль при примерке и обеспечении указанными средствами реабилитации. При этом Получатели не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения. Исполнитель обязан предоставить возможность обучения инвалидов правилам пользования туторами.

Металлические детали тутора должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Материалы применяемые при выполнении работ должны быть не токсичны, не вызывать раздражение и аллергию у пользователя при применении.

Тутор должен выдерживать нагрузки, возникающие при падении на твердую поверхность с высоты 1 м.

Упаковка туторов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Функциональные и качественные характеристики тутора должны обеспечивать инвалиду возможность пользования изделием в течение установленного срока службы для данного вида технических средств реабилитации.

Срок службы туторов, в течение которого изделия сохраняют свои технические, качественные и функциональные характеристики:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тутор на лучезапястный сустав | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) |
| 2 | Тутор на предплечье | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) |
| 3 | Тутор на локтевой сустав | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) |
| 4 | Тутор на плечевой сустав | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) |
| 5 | Тутор на всю руку | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) |
| 6 | Тутор на голеностопный сустав | Не менее 1 года |
| 7 | Тутор на коленный сустав | Не менее 1 года |
| 8 | Тутор на тазобедренный сустав | Не менее 1 года |
| 9 | Тутор на всю ногу | Не менее 1 года |
| 10 | Тутор косметический на голень | Не менее 1 года |
| 11 | Тутор на коленный и тазобедренный сустав  | Не менее 1 года |

 Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию и должен составлять – 7 месяцев.

Гарантийный ремонт или замена изделия в связи с обеспечением изделием ненадлежащего качества или в связи с неправильным определением размера изделия должен осуществляться за счет Исполнителя в период гарантийного срока.

Возможна замена туторов в связи с обеспечением Изделиями ненадлежащего качества или в связи с неправильным определением размера Изделия в срок, установленный законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей.

Проведение работ по обеспечению инвалидов туторами должно осуществляться при наличии регистрационных удостоверений и сертификатов соответствия на протезно-ортопедические изделия.

 **Единица измерения:** штука.

**Объем работ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тутор на лучезапястный сустав | 20 штук |
| 2 | Тутор на предплечье | 3 штуки |
| 3 | Тутор на локтевой сустав | 24 штуки |
| 4 | Тутор на плечевой сустав | 2 штуки |
| 5 | Тутор на всю руку | 36 штук |
| 6 | Тутор на голеностопный сустав | 184 штуки |
| 7 | Тутор на коленный сустав | 104 штуки |
| 8 | Тутор на тазобедренный сустав | 7 штук |
| 9 | Тутор на всю ногу | 30 штук |
| 10 | Тутор косметический на голень | 2 штуки |
| 11 | Тутор на коленный и тазобедренный сустав  | 2 штуки |
|  | ИТОГО:  | 414 |

|  |
| --- |
|   **Место выполнения работ**: Алтайский край, в том числе в городах: Барнаул, Бийск, Рубцовск, Славгород в пунктах приема Получателей по адресам, указанным Исполнителем. |

 **Сроки выполнения работ**: до 15.11.2021г.