**Описание объекта закупки.**

**На поставку в 2021 году кресло-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП для обеспечения детей-инвалидов.**

Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий. Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.

Кресла-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, декларацию о соответствии, которое считается действительным согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Маркировка кресла-коляски должна содержать:

- наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);

- адрес производителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);

- дату выпуска (месяц, год);

- артикул модификации кресла-коляски;

- серийный номер данного кресла-коляски.

- рекомендуемую максимальную массу пользователя.

Кресла-коляски должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Товар должен быть новым (ранее неиспользованным), не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлен в соответствии действующими требованиями ГОСТ Р ИСО 9999-2019 Национальный стандарт Российской Федерации. Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности

Гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Установленный гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не распространяется на случаи нарушения пользователем условий и требований к эксплуатации кресел-колясок.

Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес составляет не менее 12 месяцев со дня подписания пользователем Акта приема-передачи товара.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование Товара, страна происхождения Товара** | **Описание функциональных и технических характеристик Товара** | **Кол-во** |
| 1 | Кресло-коляска для детей-инвалидов с заболеванием ДЦП**комнатная** | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП) в помещениях.**Характеристики:**- складная, облегчённая рама, изготовленная из алюминия, стали и пластика.- высококачественная синтетическая обивка,- спинка с возможность плавной регулировки угла наклона - передние и задние колёса могут быть литые или пневматические, - амортизация задних колёс,- быстросъёмные задние колёса.- стояночные тормоза задних колёс,- возможность блокировки передних колёс,- ножной упор для преодоления бордюров,- опора подножки с регулировкой высоты ,- опора подножки оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и ремнем-упором для голени.- регулировка подножки по углу наклона в диапазоне от 0 до 90 градусов,- подголовник с боковыми упорами для головы, регулируемый по высоте,- ручки для сопровождающего лица имеют 2 варианта расположения.**Комплектация:**- барьер,- подголовник,- клин-абдуктор,- капор-капюшон защитный, с кармашком для мелких вещей и смотровым окошком.- пятиточечный ремень безопасности.- поясничный валик, регулируемый по высоте-2 боковые съемные подушечки на сидение -2 боковые съемные подушечки на спинку**Размеры коляски:**- ширина сидения должна регулироваться в диапазоне нижнее значение должно быть не менее 15 см, верхнее значение должно быть не менее 29 см. Разница между верхним и нижнем значением должна быть не менее 13 см- глубина сиденья не менее 27см, - высота спинки-не менее 47 см,- диаметр передних колес – не менее 18 см,- диаметр задних колес – не менее 22 см,- вес коляски –не менее 15, кг,- максимальная нагрузка – не менее 30 кг. **В комплект поставки входит:**- руководство пользователя (паспорт) на русском языке - гарантийный талон.- набор инструментов | 10 |
| 2 | Кресло-коляска для детей-инвалидов и детей с заболеванием ДЦП**комнатная** | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП) в помещениях.**Характеристики:**- складная, облегчённая рама, изготовленная из алюминия, стали и пластика.- высококачественная синтетическая обивка,- спинка с возможность плавной регулировки угла наклона - передние и задние колёса могут быть литые или пневматические, - амортизация задних колёс,- быстросъёмные задние колёса.- стояночные тормоза задних колёс,- возможность блокировки передних колёс,- ножной упор для преодоления бордюров,- опора подножки с регулировкой высоты ,- опора подножки оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и ремнем-упором для голени.- регулировка подножки по углу наклона в диапазоне от 0 до 90 градусов,- подголовник с боковыми упорами для головы, регулируемый по высоте,- ручки для сопровождающего лица имеют 2 варианта расположения.**Комплектация:**- барьер,- подголовник,- клин-абдуктор,- капор-капюшон защитный, с кармашком для мелких вещей и смотровым окошком.- пятиточечный ремень безопасности.- поясничный валик, регулируемый по высоте-2 боковые съемные подушечки на сидение -2 боковые съемные подушечки на спинку**Размеры коляски:**- ширина сидения должна регулироваться в диапазоне нижнее значение должно быть не менее 21 см, верхнее значение должно быть не менее 29 см. Разница между верхним и нижнем значением должна быть не менее 13 см- глубина сиденья не менее 27см, - высота спинки – не менее 47 см,- диаметр передних колес – не менее 18 см,- диаметр задних колес – не менее 22 см,- вес коляски –не менее 15, кг,- максимальная нагрузка – не менее 50 кг. **В комплект поставки входит:**- руководство пользователя (паспорт) на русском языке - гарантийный талон.- набор инструментов | 10 |
| 3 | Кресло-коляска для детей-инвалидов с заболеванием ДЦП**комнатная** | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП) в помещениях.**Характеристики:**- складная, облегчённая рама, изготовленная из алюминия, стали и пластика.- высококачественная синтетическая обивка,- спинка с возможность плавной регулировки угла наклона - передние и задние колёса могут быть литые или пневматические, - амортизация задних колёс,- быстросъёмные задние колёса.- стояночные тормоза задних колёс,- возможность блокировки передних колёс,- ножной упор для преодоления бордюров,- опора подножки с регулировкой высоты ,- опора подножки оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и ремнем-упором для голени.- регулировка подножки по углу наклона в диапазоне от 0 до 90 градусов,- подголовник с боковыми упорами для головы, регулируемый по высоте,- ручки для сопровождающего лица имеют 2 варианта расположения.**Комплектация:**- барьер,- подголовник,- клин-абдуктор,- капор-капюшон защитный, с кармашком для мелких вещей и смотровым окошком.- пятиточечный ремень безопасности.- поясничный валик, регулируемый по высоте-2 боковые съемные подушечки на сидение -2 боковые съемные подушечки на спинку**Размеры коляски:**- ширина сидения должна регулироваться в диапазоне нижнее значение должно быть не менее 25 см, верхнее значение должно быть не менее 38 см. Разница между верхним и нижнем значением должна быть не менее 13 см- глубина сиденья не менее 27см, - высота спинки – не менее 47 см,- диаметр передних колес – не менее 18 см,- диаметр задних колес – не менее 22 см,- вес коляски –не менее 15, кг,- максимальная нагрузка – не менее 50 кг. **В комплект поставки входит:**- руководство пользователя (паспорт) на русском языке - гарантийный талон.- набор инструментов | 80 |
| 4 | Кресло-коляска для детей-инвалидов с заболеванием ДЦП**прогулочная** | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП) в условиях улицы по различным покрытиям, земля, песок, асфальт, включая преодоление различных препятствий.**Характеристики:**- складная, облегчённая рама, изготовленная из алюминия, стали и пластика.- высококачественная синтетическая обивка,- спинка с возможность плавной регулировки угла наклона - передние и задние колёса могут быть литые или пневматические, - амортизация задних колёс,- быстросъёмные задние колёса.- стояночные тормоза задних колёс,- возможность блокировки передних колёс,- ножной упор для преодоления бордюров,- опора подножки с регулировкой высоты ,- опора подножки оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и ремнем-упором для голени.- регулировка подножки по углу наклона в диапазоне от 0 до 90 градусов,- подголовник с боковыми упорами для головы, регулируемый по высоте,- ручки для сопровождающего лица имеют 2 варианта расположения.**Комплектация:**- барьер,- подголовник,- клин-абдуктор,- капор-капюшон защитный, с кармашком для мелких вещей и смотровым окошком.- пятиточечный ремень безопасности.- поясничный валик, регулируемый по высоте-2 боковые съемные подушечки на сидение -2 боковые съемные подушечки на спинку**Размеры коляски:**- - ширина сидения должна регулироваться в диапазоне нижнее значение должно быть не менее 15 см, верхнее значение должно быть не менее 29 см. Разница между верхним и нижнем значением должна быть не менее 13 см- глубина сиденья не менее 27см, - высота спинки – не менее 47 см,- диаметр передних колес – не менее 18 см,- диаметр задних колес – не менее 22 см,- вес коляски –не менее 15, кг,- максимальная нагрузка – не менее 30 кг. **В комплект поставки входит:**- руководство пользователя (паспорт) на русском языке,- гарантийный талон- набор инструментов | 10 |
| 5 | Кресло-коляска для детей-инвалидов с заболеванием ДЦП**прогулочная** | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП) в условиях улицы по различным покрытиям, земля, песок, асфальт, включая преодоление различных препятствий.**Характеристики:**- складная, облегчённая рама, изготовленная из алюминия, стали и пластика.- высококачественная синтетическая обивка,- спинка с возможность плавной регулировки угла наклона - передние и задние колёса могут быть литые или пневматические, - амортизация задних колёс,- быстросъёмные задние колёса.- стояночные тормоза задних колёс,- возможность блокировки передних колёс,- ножной упор для преодоления бордюров,- опора подножки с регулировкой высоты ,- опора подножки оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и ремнем-упором для голени.- регулировка подножки по углу наклона в диапазоне от 0 до 90 градусов,- подголовник с боковыми упорами для головы, регулируемый по высоте,- ручки для сопровождающего лица имеют 2 варианта расположения.**Комплектация:**- барьер,- подголовник,- клин-абдуктор,- капор-капюшон защитный, с кармашком для мелких вещей и смотровым окошком.- пятиточечный ремень безопасности.- поясничный валик, регулируемый по высоте-2 боковые съемные подушечки на сидение -2 боковые съемные подушечки на спинку**Размеры коляски:**- ширина сидения должна регулироваться в диапазоне нижнее значение должно быть не менее 21 см, верхнее значение должно быть не менее 29 см. Разница между верхним и нижнем значением должна быть не менее 13 см- глубина сиденья не менее 27см, - высота спинки – не менее 47 см,- диаметр передних колес – не менее 18 см,- диаметр задних колес – не менее 22 см,- вес коляски –не менее 15, кг,- максимальная нагрузка – не менее 30 кг. **В комплект поставки входит:**- руководство пользователя (паспорт) на русском языке,- гарантийный талон- набор инструментов | 10 |
| 6 | Кресло-коляска для детей-инвалидов с заболеванием ДЦП**прогулочная** | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП) в условиях улицы по различным покрытиям, земля, песок, асфальт, включая преодоление различных препятствий.**Характеристики:**- складная, облегчённая рама, изготовленная из алюминия, стали и пластика.- высококачественная синтетическая обивка,- спинка с возможность плавной регулировки угла наклона - передние и задние колёса могут быть литые или пневматические, - амортизация задних колёс,- быстросъёмные задние колёса.- стояночные тормоза задних колёс,- возможность блокировки передних колёс,- ножной упор для преодоления бордюров,- опора подножки с регулировкой высоты ,- опора подножки оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и ремнем-упором для голени.- регулировка подножки по углу наклона в диапазоне от 0 до 90 градусов,- подголовник с боковыми упорами для головы, регулируемый по высоте,- ручки для сопровождающего лица имеют 2 варианта расположения.**Комплектация:**- барьер,- подголовник,- клин-абдуктор,- капор-капюшон защитный, с кармашком для мелких вещей и смотровым окошком.- пятиточечный ремень безопасности.- поясничный валик, регулируемый по высоте-2 боковые съемные подушечки на сидение -2 боковые съемные подушечки на спинку**Размеры коляски:**- ширина сидения должна регулироваться в диапазоне нижнее значение должно быть не менее 25 см, верхнее значение должно быть не менее 38 см. Разница между верхним и нижнем значением должна быть не менее 13 см- глубина сиденья не менее 27см, - высота спинки – не менее 47 см,- диаметр передних колес – не менее 18 см,- диаметр задних колес – не менее 22 см,- вес коляски –не менее 15, кг,- максимальная нагрузка – не менее 30 кг. **В комплект поставки входит:**- руководство пользователя (паспорт) на русском языке,- гарантийный талон- набор инструментов | 80 |
| ИТОГО |  | 200 |