Техническое задание

(Функциональные, качественные, технические характеристики объекта закупки)

Поставка инвалидам кресел-стульев с санитарным оснащением

Срок поставки: до 25.11.2021 года

Место поставки: Российская Федерация, Республика Коми: по месту жительства Получателя и в пункте выдачи Товара.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1081354 руб. 65 коп.

ОКПД2: 32.50.22.129

Упаковка должна производится в соответствии с ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы крайнего севера и приравненные к ним местности. Упаковка. Маркировка. Транспортирование и Хранение».

Товар должен соответствовать требованиям стандарта ГОСТ 31214-2016 «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические исследования, испытания на стерильность и пирогенность».

При использовании Товара по назначению не должно быть угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, использование Товара по назначению не должны причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации. Материалы, применяемые для изготовления Товара, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействуют на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации ГОСТ Р 52770-2016.

Товар должен соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Товар должен соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Товар должен соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Товар должен соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Товара | Наименование Товара, описание функциональных и технических характеристик | Цена  за единицу, руб. | Кол-во, штук | Итого, руб. |
| Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами)  23-01-01 | Кресло-стул с санитарным оснащением предназначен для инвалидов с частичной утратой функций опорно - двигательного аппарата. Используется как санитарно - гигиеническое приспособление.  Должно обладать следующими техническими характеристиками:  Рама кресла-стула должна быть складная.  Съемная крышка, сиденье и ведро с крышкой должны быть изготовлены из прочного легко моющегося пластика. Изделие со снятым судном должно позволять пользоваться стандартным унитазом.  Глубина сидения – **не менее 40\* см;**  Масса – **не более 10\* кг;**  Грузоподъемность – **не менее 110 \*кг.**  Комплектация:  - подлокотники;  - съемное пластмассовое судно с крышкой;  - съемное пластмассовое санитарное сидение;  - кресло – стул на 4-х цельнолитых колесах малого диаметра;  - стояночные тормоза на задних колесах;  - возможность регулирования высоты стула. | не более  3864,33 | 14 | не более 54100,62 |
| Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес)  23-01-02 | Предназначены для использования в туалетных или других помещениях при самообслуживании и уходе за инвалидами.  Должно обладать следующими техническими характеристиками:  Кресла-стулья должны изготавливаться из высокопрочных тонкостенных стальных труб с защитно-декоративным покрытием порошковой эпоксидно-полиэфирной краской, позволяющее производить многократную гигиеническую обработку.  Габаритный размеры:  - ширина сиденья - **не более 440\* мм;**  - габаритная ширина - **не более 500\* мм;**  - вес - **не более 5\* кг;**  - грузоподъёмность **не менее 120\* кг.**  Конструкция должна быть разборная.  Конструкция кресла-стула должна иметь:  - возможность пользоваться стандартным унитазом;  - вставные опоры с наконечниками с регулировкой по высоте;  - сиденье съёмное с крышкой;  - санитарное устройство съемное, с крышкой;  - подлокотники откидные фиксируемые;  - руководство по эксплуатации. | не более  2971,00 | 68 | не более  202028,00 |
| Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес)  23-01-03 | Предназначен для использования в туалетных и других помещениях при самообслуживании и уходе за инвалидами. Должно обладать следующими техническими характеристиками**:**  Рамная конструкция должна изготавливаться из высокопрочных тонкостенных стальных труб с защитно-декоративным покрытием порошковой эпоксидно-полиэфирной краской, позволяющей производить многократную гигиеническую обработку.  **Габаритные размеры:**  ширина сиденья - **не менее 550 мм;\***  вес **не более 9 кг;\***  грузоподъёмность **не менее 150 кг; \***  Конструкция кресла-стула должна иметь:  - возможность пользоваться стандартным унитазом;  - пластиковые подлокотники;  - съемное ведро с крышкой;  - Регулировку высоты с кнопочным фиксатором через каждые 2,5 см. | не более  4588,00 | 4 | не более 18352,00 |
| Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП 23-01-04 | Кресло-стул с санитарным оснащением предназначен для инвалидов и больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата при их самообслуживании и уходе за ними при оправлении ими естественных нужд в учреждениях социального обслуживания и в быту. Каркас, подлокотники, сиденье и туалетное устройство должны быть изготовлены из стойкого к специальным дезинфицирующим средствам некорродирующего (полимерного) синтетического материала: армированного мелкодисперсным минеральным наполнителем полиамида-6 с отрезками стеклянных нитей. Подголовник кресла-стула должен быть съёмный, анатомический, имеет регулировки по высоте и глубине и снабжен накладкой из вспененного полиуретана. Боковая поддержка туловища должна быть выполнена из алюминиевых труб Ø23 – 25 \*мм, покрыта ударопрочной полимерной эмалью и имеет резиновые накладки. Боковая поддержка туловища должна регулироваться по ширине не менее 45\*мм с обеих сторон. Регулировка бесступенчатая, производится посредством регулировочных гаек. Кресло-стул должно быть оснащено ремнем с системой быстрой фиксации. Ремень крепится к спинке кресла. Сиденье кресла-стула должно иметь съемную мягкую накладку из вспененного полиуретана. Кресло стул должно иметь подножки и колёса. Подножки быстросъемные, должны регулироваться по высоте опорами стоп. Опоры стоп должны иметь рифленую поверхность | не более  89652,67 | 9 | не более 806874,03 |
|  | Итого |  | 95 | не более 1081354,65 |

Гарантийный срок Товара составляет не менее 12 (Двенадцать) месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

**Обязательные требования к организации и режиму работы пунктов выдачи:**

Поставщик должен организовать в день, следующий за днем заключения Контракта, пункт выдачи в городе Сыктывкаре и уведомить Заказчика о фактическом открытии пункта выдачи и начале работы посредством почтовой, факсимильной связи либо электронной почтой.

Пункт должен находиться в отапливаемом помещении на первом этаже, иметь места для ожидания и оформления документов. Расстояние до здания, в котором расположено помещение пункта выдачи, от остановки общественного транспорта не должно превышать 500 метров. Режим работы пункта: не менее 8 часов в будни и в один выходной день в неделю.

Поставщик не позднее одного рабочего дня с даты организации пункта выдачи Товара должен предоставить Заказчику информацию об адресе, телефонах и графике работы пункта выдачи путем направления сообщения на электронную почту и посредством почтовой связи.