Техническое задание

**Наименование и описание объекта закупки и условия контракта (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки — *при необходимости*, требования к гарантийному сроку товара, информация о количестве и месте поставки товара, срок поставки товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика):**

**Наименование и описание объекта закупки (предмет государственного контракта)**: поставка кресел-колясок с ручным приводом для лиц с большим весом для обеспечения инвалидов в 2021 году (далее также – товар, Товар, Получатели).

**Функциональные и технические характеристики Товара:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование Изделия по приказу Минтруда России №86н | ОКПД2 / КТРУ / КОЗ | Функциональные и технические характеристики Товара | Количество, шт. |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)  **Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)** (наименование по КТРУ) | 30.92.20.000/  30.92.20.000-00000023/  01.28.07.01.07 | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для лиц с большим весом, имеющая рамную конструкцию из высокопрочных тонкостенных металлических трубок.  Конструкция кресло-коляски должна иметь возможность складываться и раскладываться по вертикальной оси без применения инструмента;  Съемные, откидные подножки должны регулироваться по высоте голени;  Передние колеса должны быть с цельнолитыми шинами, должны иметь регулировку по высоте не менее чем в трех положениях;  Приводные колеса должны иметь цельнолитые покрышки;  Задние приводные колеса должны иметь регулировку по высоте;  Подлокотники должны быть откидные или съемные, регулируемые по высоте;  Съемная подушка на сиденье должна быть толщиной не менее 5 см.;  Кресло-коляска должна быть укомплектована ремнем безопасности, ручками для толкания сопровождающим лицом;  Кресло-коляска должна быть оснащена стояночными тормозами, антиопрокидывающим устройством;  **Ширина сиденья должна быть не менее 45 см и не более 62 см (включительно).**  Максимальная допустимая нагрузка на кресло-коляску должна быть не менее 150 кг;  Масса кресла-коляски должна быть не более 23 кг.  В комплекте поставки должны быть:  - набор инструментов;  - инструкция для пользователя (на русском языке);  - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | 22 |
| 2 | Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)  **Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)** (наименование по КТРУ) | 30.92.20.000/  30.92.20.000-00000019/  01.28.07.02.08 | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для лиц с большим весом, имеющая рамную конструкцию из высокопрочных тонкостенных металлических трубок.  Конструкция кресло-коляски должна иметь возможность складываться и раскладываться по вертикальной оси без применения инструмента;  Съемные, откидные подножки должны регулироваться по высоте голени;  Передние колеса должны быть с цельнолитыми или пневматическими шинами, иметь регулировку по высоте не менее чем в трех положениях;  Приводные колеса должны иметь пневматические покрышки;  Задние приводные колеса должны иметь регулировку по высоте;  Подлокотники должны быть откидные или съемные, регулируемые по высоте;  Съемная подушка на сиденье должна быть толщиной не менее 5 см.;  Кресло-коляска должна быть укомплектована ремнем безопасности, ручками для толкания сопровождающим лицом;  Кресло-коляска должна быть оснащена стояночными тормозами, антиопрокидывающим устройством;  **Ширина сиденья не менее 47 см. и не более 60 см (включительно).**  Максимальная допустимая нагрузка на кресло-коляску должна быть не менее 150 кг;  Масса кресла-коляски должна быть не более 23 кг.  В комплекте поставки должны быть:  - набор инструментов;  - инструкция для пользователя (на русском языке);  - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | 24 |
| **Итого:** | | |  | **46** |

**Требования к качеству и безопасности Товара:** Кресла-коляски с ручным приводом для лиц с большим весом должна соответствовать требованиям следующих стандартов:

- национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50444-2020 (раздел 3,4) «Приборы, аппараты и оборудование медицинские;

- национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

- национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела»;

- межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»;

- межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro;

- межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Изделия раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

- национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

**Гарантийные обязательства:** Товар должен иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его Получателю не менее срока пользования Товаром, утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

**Гарантийный срок эксплуатации товара: на кресло-коляску - не менее 12 месяцев** с даты подписания Получателем акта приема-передачи Товара, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации.

При передаче Товара Получателю обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт Товара во время гарантийного срока эксплуатации.

При передаче Получателю Товар должен соответствовать комплектности согласно паспорту (инструкции по эксплуатации) изделия, выданного его изготовителем, и быть готовым к эксплуатации.

В передаваемой Получателю документации должны быть указаны адреса специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта Товара или устранения неисправностей.

Установленный гарантийный срок эксплуатации Товара не распространяется на случаи нарушения получателем условий и требований к эксплуатации кресло-коляски.

Гарантия не распространяется или частично не распространяется на расходные материалы и комплектующие (входящих в состав кресло-коляски), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

Срок безвозмездного устранения недостатков Товара (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 20 (двадцать) рабочих дней.

Обеспечение ремонта и технического обслуживания Товара, устранение недостатков осуществляется в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Если в период гарантийного срока будет выявлено, что Товар не соответствует требованиям контракта. Поставщик обязан принять от Получателя Товар ненадлежащего качества и заменить его Товаром, соответствующим требованиям контракта в срок, установленный Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», без дополнительных затрат со стороны Заказчика.

При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в контракте.

**Требования к упаковке и транспортировке:** упаковка Товара должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и выполнения погрузо-разгрузочных работ.

Упаковка должна обеспечивать защиту товара от повреждений, порчи, загрязнения во время хранения, транспортирования к месту использования по назначению.

Транспортирование товара производится любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет и силами Поставщика.

**Место поставки товара:** Амурская область Российской Федерации.

По согласованию с Поставщиком Получатель (законный представитель) может выбрать способ получения Товара (по месту жительства Получателя, по месту нахождения пунктов выдачи товара, по месту нахождения Поставщика или иное).

**Срок поставки товара:** поставка товара Получателю не должна превышать 30 календарных дней со дня получения поставщиком реестра получателя Товара в срок **по 05.12.2021 (включительно).**