**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

1. **Объект закупки:**

Поставка транспортных средств с адаптированными органами управления, предназначенных для обеспечения в 2021 году застрахованных лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

1. **Перечень, технические характеристики и количество транспортных средств (далее - ТС, Товар) (по этапам поставки)**

***I этап***

***с 01.10.2021 по 15.10.2021***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Технические характеристики | | Количество, штук |
| Категория ТС | должна быть М1 (автомобили легковые) |  |
| Экологический класс | не ниже 5 |
| Схема компоновки транспортного средства | должна быть переднеприводная |
| Тип кузова | хечбек или седан |
| Количество дверей | не менее 4 |
| Количество мест для сидения | не менее 5 |
| Двигатель (тип) | должен быть четырехтактный, бензиновый |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | не менее 1596 |
| Трансмиссия (тип) | должна быть механическая |
| Оборудование транспортного средства (в соответствии с п.15 Приложения №3 к ТР ТС 018/2011) | для управления с нарушением функции левой нижней конечности  или эквивалентным нарушением | 2 |
| для управления с нарушением функции обеих нижних конечностей  или эквивалентным нарушением | 4 |
| ***Итого по I этапу*** | | ***6*** |

***II этап***

***с 01.12.2021 по 20.12.2021***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Технические характеристики | | Количество, штук |
| Категория ТС | должна быть М1 (автомобили легковые) |  |
| Экологический класс | не ниже 5 |
| Схема компоновки транспортного средства | должна быть переднеприводная |
| Тип кузова | хечбек или седан |
| Количество дверей | не менее 4 |
| Количество мест для сидения | не менее 5 |
| Двигатель (тип) | должен быть четырехтактный, бензиновый |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | не менее 1596 |
| Трансмиссия (тип) | должна быть механическая |
| Оборудование транспортного средства (в соответствии с п.15 Приложения №3 к ТР ТС 018/2011) | для управления с нарушением функции левой нижней конечности  или эквивалентным нарушением | 3 |
| для управления с нарушением функции обеих нижних конечностей  или эквивалентным нарушением | 3 |
| для управления с посттравматической деформацией правой стопы или эквивалентным нарушением | 3 |
| ***Итого по II этапу*** | | ***9*** |
| **ИТОГО по I и II этапам** | | **15** |

|  |
| --- |
| 1. **Требования к ТС, условия и порядок поставки** |
| Поставка ТС должна осуществляться в два этапа:  I этап: с 01.10.2021 по 15.10.2021, включительно.  II этап: с 01.12.2021 по 20.12.2021, включительно.  Перечень, количество и технические характеристики ТС, необходимых к поставке, указаны в ч. 2 настоящего описания объекта закупки.  ТС с адаптированными органами управления, предназначенные для обеспечения застрахованных лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее – Получатель), должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации), не должны содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении элементов, узлов, деталей.  Органы управления ТС, адаптированные для лиц с ограниченными физическими возможностями, должны соответствовать требованиям, установленным частью 15 Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (ТР ТС 018/2011), в том числе:  - обеспечивать удобство доступа Получателя в салон ТС и на водительское место;  - возможность регулировки для индивидуальной адаптации под конкретного Получателя;  - при совершении управляющих воздействий не должны мешать друг другу при одновременном манипулировании несколькими органами управления;  -не должны препятствовать возможности управления ТС при помощи штатных органов управления (при наличии);  -не должны ухудшать доступность и удобство в использования при помощи других органов управления ТС.  Во время выполнения управляющих действий рабочий ход органов управления ТС должен обеспечивать неизменность водительской позы Получателя.  Усилие на ручном органе управления скоростью движения ТС не должно превышать 35 Н.  ТС должны быть изготовлены промышленным способом не ранее 2021 года.  Передача ТС Получателям должна осуществляться в городе Москва, в помещении автомобильного салона, оборудованного с учетом доступности людей с ограниченными возможностями, в соответствии с установленными законодательством требованиями.  В течение 3 рабочих дней с момента заключения контракта Заказчик должен предоставить поставщику реестр Получателей ТС, которым Заказчик выдал направления по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н «Об утверждении форм уведомления о постановке на учет по обеспечению техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями, направления на их получение либо изготовление, специального талона и именного направления для бесплатного получения проездных документов для проезда к месту нахождения организации, обеспечивающей техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями» (далее - Направление на получение Товара).  В течение 3 рабочих дней поставщик должен сообщить Заказчику о факте поступления ТС на склад поставщика и обеспечить бесплатное хранение ТС до передачи его Получателю.  В согласованный между поставщиком и Заказчиком день и время передачи ТС Получателям в помещении автомобильного салона присутствие представителя поставщика является обязательным условием.  Передача ТС Получателю должна осуществляться поставщиком на основании следующих документов, предоставленных Получателем:  - паспорт Получателя (представителя Получателя);  - Направление на получение Товара.  Поставка ТС должна производиться одномоментно и включать:  - передачу ТС Получателю (условия транспортировки ТС должны полностью обеспечивать его сохранность от любых повреждений);  - гарантийное обслуживание и ремонт ТС;  - консультативно-практическую помощь по использованию ТС, включающую показ ТС (открытие капота, дверей, багажника и т.д.).  При передаче ТС Получателю поставщик должен оформить следующие документы:  1) акт приемки товара Получателем в 3-х экземплярах;  2) трехсторонний договор между Заказчиком, поставщиком и Получателем о приобретении Получателем ТС и оплате его стоимости Заказчиком, в 3-х экземплярах;  3) комплект документов на ТС, который должен находиться внутри ТС и содержать:  -паспорт ТС с отметкой об уплате утилизационного сбора или об обосновании неуплаты утилизационного сбора в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2013 № 1291 (ред. от 24.06.2021) «Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами взимания, исчисления, уплаты и взыскания утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, а также возврата и зачета излишне уплаченных или излишне взысканных сумм этого сбора»);  -гарантийный талон;  -сервисную книжку;  -руководство по эксплуатации;  -руководство по эксплуатации специального оборудования, предназначенного для использования лицами с нарушением функций нижних конечностей;  -заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих соответствие ТС и компонентов ТС требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877, включающие: копию свидетельства о безопасности конструкции ТС, а для компонентов ТС – копию декларации о соответствии и/или сертификат соответствия, в случае если такие документы предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации;  -документы, в которых определены условия гарантии, перечень и адреса сервисных центров, имеющих право осуществлять гарантийное обслуживание ТС;  -комплект документов, необходимых для регистрации ТС.  Передаваемые Получателю ТС должны быть заправлены бензином, предусмотренным заводом-производителем, в объеме не менее 5 литров.  В случае отказа и(или) невозможности приемки Получателем (представителем Получателя) ТС поставщик в срок не более 3 рабочих дней со дня получения такого отказа должен предоставить данную информацию Заказчику с обязательным приложением подтверждающих документов и указанием причин такого отказа и(или) невозможности приемки.  В результате приемки Получателем (представителем Получателя) ТС, поставщиком и Получателем (представителем Получателя) подписывается акта приемки товара Получателем, который должен составляться в 3-х экземплярах (один экземпляр - Заказчику, второй - поставщику, третий - Получателю (представителю Получателя)).  В результате передачи ТС Получателю поставщик должен передать Заказчику:  - копию паспорта ТС;  - трехсторонний договор, заключенный между поставщиком (представителем поставщика), Получателем и Заказчиком;  - акт приемки товара Получателем.  - отрывной талон к Направлению на получение Товара;  - акт приемки-передачи товара в 2-х экземплярах, подписанный со стороны поставщика.  При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленных и переданных Получателям ТС Заказчик в течение 3 рабочих дней подписывает акт приема-передачи Товара.  Передаваемые Получателям ТС, компоненты ТС и органы управления ТС для водителей с нарушением функций рук и ног должны соответствовать:  - техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), в том числе дополнительным требованиям, установленным к ТС категории M1, предназначенным для лиц с ограниченными физическими возможностями.  - ГОСТ 33670-2015 «Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия»;  - ГОСТ 33997-2016 «Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки»;  - ГОСТ 33668-2015 «Автомобильные транспортные средства. Органы управления для водителей-инвалидов с нарушением функций рук и ног. Технические требования и методы испытаний». |
| 1. **Требования к гарантийному сроку** |
| Гарантийный срок на переданные Получателям ТС, а также отдельные его комплектующие детали и элементы, должен устанавливаться заводом-производителем.  Гарантийный срок на установленное дополнительное оборудование должен определяться поставщиком или заводом-изготовителем ТС, или поставщиком дополнительного оборудования.  Условия, порядок и сроки гарантийного обслуживания ТС должны быть указаны в сервисной книжке, выдаваемой Получателю при фактической передаче ТС.  В регистрационной карточке сервисной книжки должна быть:  -указана дата передачи ТС Получателю;  -проставлен штамп (печать) о продаже ТС и подпись уполномоченного представителя поставщика.  Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации ТС, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в сервисной книжке.  Недостатки, неисправности, обнаруженные в ТС, должны устраняться поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи ТС поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих.  В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ по ремонту.  Гарантийное обслуживание и ремонт ТС, связанный с наличием заводского дефекта, в период гарантийного срока эксплуатации производится за счет поставщика или иного официального дилера завода-изготовителя. |
| 1. **Условия и порядок оплаты** |
| Оплата производится Заказчиком по факту передачи ТС Получателю по безналичному расчету на основании счета в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара или документа о приемке, сформированного в единой информационной системе в сфере закупок (в случае применения при исполнении контракта электронного документооборота).  В стоимость ТС должны включаться все расходы поставщика, связанные с исполнением обязательств по контракту, в том числе на транспортировку, хранение (не менее 14 дней до даты передачи ТС Получателям), предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание ТС, оформление документов, необходимых для постановки ТС на учет, расходы на уплату налогов (без учета НДС), утилизационного сбора и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  НДС не облагается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 № 1042 «Об утверждении перечня медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость». |