**УТВЕРЖДАЮ**

**Заместитель управляющего Государственным учреждением –**

**Сахалинским региональным отделением**

**Фонда социального страхования**

**Российской Федерации**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Г. Костылева**

**«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021**

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**На проведение аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатных, прогулочных (для инвалидов и детей-инвалидов) для обеспечения детей-инвалидов Сахалинской области в 2021 году.**

***ОКПД2-30.92.20.000***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Название ТСР***  ***Функциональные и технические характеристики*** | ***Количество (шт.)*** |
| **Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)**  **КОЗ -** 01.28.07.02.02.05  **Параметры**: глубина сиденья 30 см., ширина сиденья 30 см., высота подножки 15 см.  **Доп функции**: вид спинки откидная, вид сиденья с регулируемым углом наклона, вид подлокотника регулируемые по высоте, подножка регулируемая по высоте.  **Приспособления**: валик или ремень для сохранения зазора между ногами, нагрудный ремень, поясной.  **Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)**  **КОЗ -** [01.28.07.01.02.05](http://zakupki.fss.ru/#/Koz?id=177229646)  **Параметры**: глубина сиденья 24 см., ширина сиденья 28 см., высота подножки 16 см.  **Доп функции**: вид спинки с регулируемым углом наклона, вид сиденья с регулируемым углом наклона, вид подлокотника регулируемые по высоте, подножка регулируемая по высоте.  **Приспособления**: подголовник, боковые опоры для тела, поясничный валик, валик или ремень для сохранения зазора между ногами, держатели для ног, ремень для пятки, нагрудный ремень, поясной ремень.  **Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)**  **КОЗ -** [01.28.07.01.02.05](http://zakupki.fss.ru/#/Koz?id=177229646)  **Параметры**: глубина сиденья 30 см., ширина сиденья 30 см  **Доп функции**: вид спинки с регулируемым углом наклона, вид сиденья жесткое, вид подлокотника регулируемые по высоте, подножка регулируемая по высоте.  **Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)**  **КОЗ -** [01.28.07.01.02.05](http://zakupki.fss.ru/#/Koz?id=177229646)  **Параметры**: глубина сиденья 28 см., ширина сиденья 35 см  **Доп функции**: вид спинки с регулируемым углом наклона, вид сиденья с регулируемым углом наклона, вид подлокотника регулируемые по высоте, подножка с регулируемая опорой стопы.  **Приспособления**: подголовник, боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, валик или ремень для сохранения зазора между ногами, держатели для ног, ремень для пятки, нагрудный ремень.  **Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)**  **КОЗ -** 01.28.07.02.02.05  **Параметры**: глубина сиденья 29 см., ширина сиденья 35 см  **Доп функции**: вид спинки с регулируемым углом наклона, откидная, жесткая; вид сиденья с регулируемым углом наклона, вид подлокотника регулируемые по высоте, подножки регулируемые по высоте с регулируемой опорой стопы.  **Приспособления**: подголовник, боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, поясничный валик, валик для сохранения зазора между ногами, держатели для ног, ремень для пятки, нагрудный ремень, поясной ремень.  **Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)**  **КОЗ -** [01.28.07.01.02.05](http://zakupki.fss.ru/#/Koz?id=177229646)  **Параметры**: глубина сиденья 31 см., ширина сиденья 25 см., высота подножки 20 см.  **Доп функции**: вид спинки жесткая, вид сиденья жесткое, вид подлокотника регулируемые по высоте, подножка регулируемая по высоте.  **Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)**  **КОЗ -** [01.28.07.01.02.05](http://zakupki.fss.ru/#/Koz?id=177229646)  **Параметры**: глубина сиденья 23 см., ширина сиденья 35 см., высота подножки 20 см.  **Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)**  **КОЗ -** 01.28.07.02.02.05  **Параметры**: глубина сиденья 20 см., ширина сиденья 33 см.  **Доп функции**: с регулируемой опорой головы, регулируемые размеры спинки, подножка регулируемая по высоте с креплением ступней ног.  **Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)**  **КОЗ -** 01.28.07.02.02.05  **Параметры**: глубина сиденья 20 см., ширина сиденья 23 см., высота подножки 20 см.  **Доп функции**: вид спинки с регулируемым углом наклона.  **Приспособления**: боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, валик или ремень для сохранения зазора между ногами, нагрудный ремень.  **Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)**  **КОЗ -** [01.28.07.01.02.05](http://zakupki.fss.ru/#/Koz?id=177229646)  **Параметры**: глубина сиденья 20 см., ширина сиденья 26 см., высота подножки 19 см.  **Доп функции**: вид спинки с регулируемым углом наклона.  **Приспособления**: боковые опоры для тела, валик или ремень для сохранения зазора между ногами, нагрудный ремень.  ремень.  **Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)**  **КОЗ -** [01.28.07.01.02.05](http://zakupki.fss.ru/#/Koz?id=177229646)  **Параметры**: глубина сиденья 28 см., ширина сиденья 30 см., высота подножки 25 см.  **Доп функции**: вид спинки жесткая, вид сиденья жесткое, вид подлокотника регулируемые по высоте, подножка регулируемая по высоте.  **Приспособления**: подголовник, валик или ремень для сохранения зазора между ногами, поясной ремень.  **Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)**  **КОЗ -** [01.28.07.01.02.05](http://zakupki.fss.ru/#/Koz?id=177229646)  **Параметры**: глубина сиденья 20 см., ширина сиденья 27 см., высота подножки 27 см.  **Доп функции**: вид спинки с регулируемым углом наклона, , вид подлокотника регулируемые по высоте, подножка регулируемая по высоте.  **Приспособления**: боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, валик или ремень для сохранения зазора между ногами, держатели для ног, нагрудный ремень.  **Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)**  **КОЗ -** 01.28.07.02.02.05  **Параметры**: глубина сиденья 20 см., ширина сиденья 30 см., высота подножки 27 см.  **Доп функции**: вид спинки с регулируемым углом наклона, , вид подлокотника регулируемые по высоте, подножка регулируемая по высоте.  **Приспособления**: боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, валик или ремень для сохранения зазора между ногами, держатели для ног, нагрудный ремень. | 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 |
| **Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)**  **КОЗ -** 01.28.07.02.02.05  **Параметры**: ширина сиденья 32 см., глубина сиденья 21 см., высота подножки 15 см.  **Доп функции**: вид спинки с регулируемым углом наклона, вид сиденья с регулируемым углом наклона, вид подлокотника регулируемые по высоте, подножка регулируемая по высоте.  **Приспособления**: боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, поясничный валик или ремень для сохранения зазора между ногами, нагрудный ремень.  **Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)**  **КОЗ -** 01.28.07.02.02.05  **Параметры**: ширина сиденья 35 см., глубина сиденья – 40 см., высота подножки 35 см.  **Доп функции**: вид спинки с регулируемым углом наклона, вид сиденья с регулируемым углом наклона, вид подлокотника регулируемые по высоте, подножка регулируемая по высоте.  **Приспособления**: нагрудный ремень.  **Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)**  **КОЗ -** 01.28.07.02.02.05  **Параметры**: ширина сиденья 41 см., глубина сиденья – 38 см., высота подножки 40 см., высота спинки – 70 см.  **Доп функции**: вид спинки с регулируемым углом наклона, вид сиденья с регулируемым углом наклона, подножка регулируемая по высоте.  **Приспособления**: боковые опоры для головы, боковые опоры для тела.  **Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)**  **КОЗ -** 01.28.07.02.02.05  **Параметры**: глубина сиденья 25 см., ширина сиденья 32 см., высота подножки 15 см.  **Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)**  **КОЗ -** [01.28.07.01.02.05](http://zakupki.fss.ru/#/Koz?id=177229646)  **Параметры**: глубина сиденья 30 см., ширина сиденья 33 см., высота спинки 58 см., высота подножки – 23см.  **Доп функции**: вид спинки откидная, жесткая; вид подлокотника регулируемые по высоте, подножки регулируемые по высоте.  **Приспособления**: подголовник, боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, валик для сохранения зазора между ногами, держатели для ног, ремень для пятки, нагрудный ремень, поясной ремень.  **Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)**  **КОЗ -** 01.28.07.02.02.05  **Параметры**: ширина сиденья 28 см., глубина сиденья – 27 см., высота подножки 22 см., высота спинки 56 см.  **Доп функции**: вид подлокотника регулируемые по высоте, подножки регулируемые по высоте.  **Приспособления**: боковые опоры для головы, боковые опоры для тела. | 1  1  1  1  1 |
| **Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)**  **КОЗ -** 01.28.07.02.02.05  **Параметры**: ширина сиденья 42 см., глубина сиденья 40 см., высота подножки 40 см., высота спинки – 65 см.  **Доп функции**: вид спинки с регулируемым углом наклона, вид подножки с регулируемым углом наклона.  **Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)**  **КОЗ -** 01.28.07.02.02.05  **Параметры**: ширина сиденья 45 см., глубина сиденья – 30 см., высота подножки 38 см., высота спинки не менее 50 см.  **Доп функции**: вид спинки с регулируемым углом наклона.  **Приспособления**: предохранительный пояс.  **Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)**  **КОЗ -** 01.28.07.02.02.05  **Параметры**: ширина сиденья 40 см., глубина сиденья – 38 см., высота подножки 32 см., высота спинки 70 см.  **Доп функции**: вид спинки с регулируемым углом наклона, вид сиденья с регулируемым углом наклона, подножка регулируемая по высоте  **Приспособления**: подголовник или боковые опоры для головы, валик или ремень для сохранения зазора между ногами, поясной ремень. | 1  1  1 |

**Требования**

Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-2020 (Разд. 6,7), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015, технических условий. Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.

Кресла-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, декларацию о соответствии, которое считается действительным согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Маркировка кресла-коляски должна содержать:

- наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);

- адрес производителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);

- дату выпуска (месяц, год);

- артикул модификации кресла-коляски;

- серийный номер данного кресла-коляски.

- рекомендуемую максимальную массу пользователя.

Кресла-коляски должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Минтруда России от 05.03.2021 N 107н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.04.2021 N 63022).

Гарантийный срок на кресла-коляски составляет 12месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи товара.

Установленный гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не распространяется на случаи нарушения пользователем условий и требований к эксплуатации кресел-колясок.

Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес составляет не менее 12 месяцев со дня подписания пользователем Акта приема-передачи товара.

Поставщик должен располагать сервисной службой, для обеспечения гарантийного ремонта поставляемых кресел-колясок.

**Место, условия и сроки поставки**

Предоставить Получателям право выбора одного из способов получения Товара:

по месту жительства Получателя;

в пунктах выдачи.

В срок не более 2 рабочих дней после дня подписания акта выборочной проверки поставляемого Товара передать Поставщику реестр получателей Товара, которым Заказчик выдал направления в отношении Товара, поступившего в Сахалинскую область согласно техническому заданию.

По причине того, что отношения между получателями и заказчиком носят заявительный характер, заказчик может корректировать реестры получателей, путем внесения в них изменений и уточнений. Изменения к реестрам получателей заказчиком предоставляются в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней до даты окончания срока поставки.

**Срок поставки всей партии товара на территорию Сахалинской области в течение 20 рабочих дней с момента подписания контракта**.

**Срок поставки Товара до получателей: с даты получения от заказчика реестра получателей до 20.12.2021 года.**

При поступлении Товара в Сахалинскую область, Поставщик обязуется представить Заказчику копии действующего регистрационного удостоверения, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и (или) действующей декларации о соответствии или сертификата соответствия поставляемого Товара либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

**Форма, порядок оплаты поставки, предоставление документов**

В течение 10 (Десяти) рабочих дней после поставки Товара всем Получателям, указанным в реестре получателей Товара, Поставщик направляет Заказчику отчетную документацию – счет (счет фактуры), акт приемки поставленного Товара в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон), акты приема-передачи Товара, отчет о поставке Товара Получателям в одном экземпляре, отрывные талоны к направлениям на бумажном носителе и в электронном виде.

Оплата поставленного Товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта приемки поставленного Товара.

Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 30.12.2021 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств сторон по контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

**Аванс не предусмотрен.**

**Размер обеспечения исполнения контракта 30 %.**

**Источник финансирования**: Средства федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на 2021 год.

Код бюджетной классификации **393 1003 04202 39570 323**

**В стоимость поставки включены** все расходы по исполнению условий государственного контракта (В т.ч. расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи).