**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Наименование объекта закупки: поставка опор для сидения для детей-инвалидов для обеспечения в 2021 году детей-инвалидов, проживающих на территории Пермского края. Количество 77 штук.**

1. **Описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики):**

Опоры для профилактики и коррекции патологических поз у детей с ограниченной жизнедеятельностью изготовлены по ГОСТ Р 50444-2020. Опоры прошли все требуемые Росздравнадзором испытания. Опоры удобны в пользовании. Опоры не имеют трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40 С до минус 40 С. Упаковка опор обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. Упаковка обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения опор, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Упаковка опор соответствует стандартам и техническим условиям на технические средства реабилитации конкретных групп, типов (видов, моделей). При использовании изделий по назначению не создается угроза для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование изделий не причиняет вред имуществу потребителя при его эксплуатации. Наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт опоры во время гарантийного срока пользования. Указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта опоры или устранения неисправностей. Возможность ремонта при обеспечении детей-инвалидов опорами осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

**2. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара требованиям заказчика:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование закупаемого Товара | Показатели, которые не могут изменяться | Максимальные и (или) минимальные значения | Количество (шт.) |
| Опора для сидения для детей-инвалидов | Опора для сидения предназначена для постепенного выведения ребенка от полулежащего в вертикальное положение.  - ножки опоры и подлокотники регулируются по высоте;  - опора установлена на колесах, задняя пара колес имеет тормоза.  Опора снабжена столиком и подголовником. | Опора для сидения должна соответствовать следующим требованиям:  – опора должна иметь угол наклона спинки, который может изменяться в диапазоне не менее чем от 90 и не более чем до 150 градусов;  - ширина сидения не менее 25 см и не более 27 см;  - глубина сидения не менее 25 см и не более 26 см;  - высота спинки не менее 31 см и не более 46,5 см;  - угол между сидением и подножкой должен меняться в диапазоне не менее чем от 90 и не более чем до 150 градусов;  - мягкие элементы на поролоне, обтянутые винилискожей или другими эластичными, прочными, стойкими к внешнему воздействию материалами.  Срок службы Товара, установленный изготовителем — не менее 2 (двух) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены»).  Гарантийный срок должен составлять не менее 24 (Двадцать четыре) месяцев с момента подписания Акта приема-передачи Товара Получателем. | 15 |
| Опора для сидения для детей-инвалидов | Опора для сидения предназначена для постепенного выведения ребенка от полулежащего в вертикальное положение.  Опора для сидения соответствует следующим требованиям:  - ножки опоры и подлокотники регулируются по высоте;  - опора установлена на колесах, задняя пара колес имеет тормоза. Опора снабжена столиком и подголовником. | Опора для сидения должна соответствовать следующим требованиям:  – опора должна иметь угол наклона спинки, который может изменяться в диапазоне не менее чем от 90 и не более чем до 150 градусов;  - ширина сидения не менее 30 см и не более 32 см;  - глубина сидения не менее 28 см и не более 30 см;  - высота спинки не менее 35 см и не более 56 см;  - угол между сидением и подножкой должен меняться в диапазоне не менее чем от 90 и не более чем до 150 градусов;  - мягкие элементы на поролоне, обтянутые винилискожей или другими эластичными, прочными, стойкими к внешнему воздействию материалами.  Срок службы Товара, установленный изготовителем — не менее 2 (двух) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены»).  Гарантийный срок должен составлять не менее 24 (Двадцать четыре) месяцев с момента подписания Акта приема-передачи Товара Получателем. | 19 |
| Опора для сидения для детей-инвалидов | Опора для сидения предназначена для постепенного выведения ребенка от полулежащего в вертикальное положение.  Опора для сидения соответствует следующим требованиям:  - ножки опоры и подлокотники регулируются по высоте;  - опора установлена на колесах, задняя пара колес имеет тормоза.  Опора снабжена столиком и подголовником. | Опора для сидения должна соответствовать следующим требованиям:  – опора должна иметь угол наклона спинки, который может изменяться в диапазоне не менее чем от 90 и не более чем до 150 градусов;  - ширина сидения не менее 34 см и не более 36 см;  - глубина сидения не менее 32 см и не более 34 см;  - высота спинки не менее 41 см и не более 61,5 см;  - угол между сидением и подножкой должен меняться в диапазоне не менее чем от 90 и не более чем до 150 градусов;  - мягкие элементы на поролоне, обтянутые винилискожей или другими эластичными, прочными, стойкими к внешнему воздействию материалами.  Срок службы Товара, установленный изготовителем — не менее 2 (двух) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены»).  Гарантийный срок должен составлять не менее 24 (Двадцать четыре) месяцев с момента подписания Акта приема-передачи Товара Получателем. | 20 |
| Опора для сидения для детей-инвалидов | Опора для сидения предназначена для постепенного выведения ребенка от полулежащего в вертикальное положение.  Опора для сидения соответствует следующим требованиям:  - ножки опоры и подлокотники регулируются по высоте;  - опора установлена на колесах, задняя пара колес имеет тормоза.  Опора снабжена столиком и подголовником. | Опора для сидения должна соответствовать следующим требованиям:  – опора должна иметь угол наклона спинки, который может изменяться в диапазоне не менее чем от 90 и не более чем до 150 градусов;  - ширина сидения не менее 38 см и не более 40 см;  - глубина сидения не менее 35 см и не более 37 см;  - высота спинки не менее 65 см и не более 68,5 см;  - угол между сидением и подножкой должен меняться в диапазоне не менее чем от 90 и не более чем до 150 градусов;  - мягкие элементы на поролоне, обтянутые винилискожей или другими эластичными, прочными, стойкими к внешнему воздействию материалами.  Срок службы Товара, установленный изготовителем — не менее 2 (двух) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены»).  Гарантийный срок должен составлять не менее 24 (Двадцать четыре) месяцев с момента подписания Акта приема-передачи Товара Получателем. | 23 |

Место поставки Товара: территория г. Перми; после подписания Сторонами Акта выборочной проверки поставляемого товара – Пермский край, до места проживания детей-инвалидов (Получателей).

Весь объем Товара должен быть поставлен на территорию г. Перми - в течение 5-ти (Пяти) рабочих дней с момента заключения контракта.

Срок поставки Товара Получателям, указанным в Реестре Получателей Товара, который предоставляется Поставщику Заказчиком, в течение 30-ти (Тридцати) календарных дней с момента передачи Реестра, но не ранее подписания Сторонами Акта выборочной проверки поставляемого товара.

Срок действия государственного контракта – **20.12.2021 года.**