**Техническое задание**

**Поставка телевизоров с телетекстом** **для приема программ со скрытыми субтитрами для обеспечения ими в 2021 году инвалидов, проживающих на территории Пермского края. Количество - 164 штуки.**

**1. Описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики): ЖК-телевизор** с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами предназначен для приема телесигнала, несущего информацию о телевизионном изображении и связанную с ним информацию.

Материалы, из которых изготавливаются телевизоры, не выделяют токсичных веществ при эксплуатации. На каждом телевизоре нанесен товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя и маркировка. Телевизор упакован в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений и загрязнения при транспортировке и хранении. Транспортирование – по ГОСТ 6658-75 любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующим на данном виде транспорта.

**2. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара требованиям заказчика:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование закупаемого Товара | Показатели, которые не могут изменяться | Максимальные и (или) минимальные значения | Количество (шт.) |
| **Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами** | **ЖК-телевизор**.  Телетекст работает по умолчанию с кириллицей (принимает сигналы на русском языке), имеет функцию двойной высоты субтитров.  Наличие входов AV.  Наличие разъемов для наушников.  Наличие функции «таймер сна».  Экранное меню на русском языке.  Телевизор с телетекстом укомплектован пультом дистанционного управления и инструкцией по эксплуатации на русском языке.  Поддержка стандартов DVB-T2, DVB-C.  Телевизоры с телетекстом обеспечивают беспрепятственный доступ инвалидов с нарушениями слуха к информации в виде субтитров, передаваемых на странице 888-й и 889-й системы «Телетекст» (в соответствии с пунктом 4.9.6 ГОСТ Р 50861-96 «Система телетекст. Основные параметры. Методы измерения»).  Класс энергетической эффективности не ниже класса «А». | Диагональ телевизора должна быть не менее 54 см и не более 66 см.  Формат экрана не менее 16:9.  Частота развертки не менее 50 ГЦ.  Количество принимаемых каналов не менее 30.  Телетекст с памятью не менее 10 страниц.  Мощность звука не менее 2 Вт.  Акустическая система — не менее одного динамика.  Срок службы Товара, установленный изготовителем - не менее 7 (семи) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями").  Гарантийный срок - не менее 24 (Двадцать четыре) месяца со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара. | 164 |

Место поставки Товара: территория г. Перми; после подписания Сторонами Акта выборочной проверки поставляемого товара – Пермский край, до места проживания инвалидов (Получателей).

Весь объем Товара должен быть поставлен на территорию г. Перми - в течение 5-ти (Пяти) рабочих дней с момента заключения контракта.

Срок поставки Товара Получателям, указанным в Реестре Получателей Товара, который предоставляется Поставщику Заказчиком, в течение 30-ти (Тридцати) календарных дней с момента передачи Реестра Получателей Товара, но не ранее подписания Сторонами Акта выборочной проверки поставляемого товара.