**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви для инвалидов в 2021 году**

Изготовитель должен осуществлять изготовление Изделий в соответствии с требованиями, предъявляемыми в настоящем техническом задании, в период действия государственного контракта.

**Наименование объекта закупки:** выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви для инвалидов в 2021 году.

**Количество поставляемого товара (объем выполняемых работ, оказываемых услуг):** – 613 изделий.

**Срок выполнения работ:** осуществляется в течение 30 дней с даты направления Заказчиком Исполнителю реестра Получателей Изделий в объеме, указанном в каждом реестре Получателей Изделий. В случае нарушения сроков выполнения работ, Заказчик имеет право не принимать и не оплачивать такие работы. Реестры Получателей Изделий направляются в период с даты заключения контракта по 01 ноября 2021 года.

**Срок действия Контракта:** Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 30 декабря 2021 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.

**Место выполнения работ:** Московская область и/или г. Москва.

Снятие мерок, примерка и получение изделий должны осуществляться по выбору Получателя (по месту жительства, либо в пунктах приема).

1. **В рамках выполнения работ Исполнитель обязан:**

1.1. Осуществлять изготовление Инвалидам (далее – Получатели) ортопедической обуви (далее – Изделия), указанных в техническом задании.

1.2. Исполнитель выполняет работы в пунктах приема, выездными бригадами по адресам местожительства Получателей, в соответствии с Реестром Получателей Изделий.

1.2.1. Реестры Получателей Изделий направляются Заказчиком в адрес Исполнителя в электронном виде на электронный адрес ответственного лица. Дата и время выполнения работ Исполнителем, предварительно (не менее чем за день) согласовывается с Получателями.

1.2.2. Исполнитель проводит работы по изготовлению Изделий Получателю при представлении паспорта Получателя и направления (по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 439н от 21.08.2008), выдаваемого Заказчиком.

1.2.3. В случае если от имени Получателя действует его представитель, то предъявляется документ, удостоверяющий личность представителя, и соответствующий документ, подтверждающий полномочия представителя.

1.2.4. Указанные документы, предоставляемые представителем Получателя, должны быть действительными и не утратившими юридическую силу, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 188 Гражданского кодекса Российской Федерации, на момент передачи Изделия представителю Получателя.

1.3. Выполнять работы по изготовлению Изделий по антропометрическим параметрам Получателей, в зависимости от индивидуальных особенностей, медицинских показаний Получателей и вида имеющейся патологии.

1.3.1. Выдача Изделий, гарантийного талона осуществляется в пунктах приема, выездными бригадами по месту жительства Получателей.

1.3.1.1. Консультирование по использованию Изделий Получателями осуществляется на весь период гарантийного срока эксплуатации Изделий

1.3.2. Выдача Изделий Получателям осуществляется совместно с гарантийным талоном и обучением пользованию Изделиями Получателей.

1.4. Осуществлять консультирование Получателей по телефонному номеру, по всем вопросам изготовления, выдачи, выполнения гарантийного ремонта Изделий, не менее чем с 09:00 до 18:00 ежедневно, в рабочие дни, кроме субботы, воскресения.

1.4.1. Для звонков Получателей должен быть выделен телефонный номер.

1.5. Осуществлять гарантийный ремонт Изделий за счет собственных средств Исполнителя. Обеспечение возможности ремонта, устранения недостатков при выполнении работ по изготовлению Изделий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

1.6. Изготавливать для Получателей Изделия, удовлетворяющие следующим требованиям:

1.6.1. При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

1.6.2. Материалы, применяемые для изготовления Изделий не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации; Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

1.6.3. Материалы (сырье), применяемые для изготовления Изделий должны соответствовать единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к Изделиям, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

1.6.4. Требования, предъявляемые к Исполнителю при заключении контракта и к условиям выполнения работ, установленных в настоящем Техническом задании должны соблюдаться соисполнителем в случае его привлечения.

1.6.5. Качество изготавливаемых Изделий должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации, в том числе:

ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»;

ГОСТ Р 55638-2013 «Услуги по изготовлению ортопедической обуви. Требования безопасности».

1.6.6. Изделия должны быть в упаковке, защищающей от повреждений и воздействия внешней среды.

Исполнитель несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании до Заказчика.

1.6.7. Изделия должны быть новыми, свободными от прав третьих лиц.

1.6.8. Гарантийный срок на Изделие устанавливается в соответствии с ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия» и действует с момента получения Изделия Получателем, или с начала сезона и должен составлять не менее 30 дней.

1.6.9. Изделия должны отвечать следующим требованиям:

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

(описание объекта закупки)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование Изделия по классификации; модель** | **Характеристика Изделия** | **Дополнительная характеристика изделия** | **Ед. измерения** | **Кол-во****Изделий** |
| 1. | 9-01-03Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей без утепленной подкладки. Изготавливается в зависимости от конструкции и размера искусственной стопы. | Элементы крепления | пара | 16 |
| 2. | 9-01-04Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара)  | Изготавливается на специальных «аппаратных» колодках, индивидуально дорабатываемых по обчерку и измеренным значениям обхватов стопы пациента в аппарате, а также с учетом размеров здоровой стопы. | Обувь должна надежно фиксироваться на ноге в аппарате | пара | 32 |
| Элементы крепления |
| 3. | 9-01-04Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки для детей-инвалидов (пара) | Изготавливается на специальных «аппаратных» колодках, индивидуально дорабатываемых по обчерку и измеренным значениям обхватов стопы пациента в аппарате, а также с учетом размеров здоровой стопы. | Обувь должна надежно фиксироваться на ноге в аппарате | пара | 219 |
| Элементы крепления |
| 4. | 9-02-03Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) | Изготавливается на специальных «аппаратных» колодках, индивидуально дорабатываемых по обчерку и измеренным значениям обхватов стопы пациента в аппарате, а также с учетом размеров здоровой стопы. | Утеплённая подкладка | пара | 39 |
| Обувь должна надежно фиксироваться на ноге в аппарате |
| Элементы крепления |
| 5. | 9-02-03Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке для детей-инвалидов (пара) | Изготавливается на специальных «аппаратных» колодках, индивидуально дорабатываемых по обчерку и измеренным значениям обхватов стопы пациента в аппарате, а также с учетом размеров здоровой стопы. | Утеплённая подкладка | пара | 200 |
| Обувь должна надежно фиксироваться на ноге в аппарате |
| Элементы крепления |
| 6. | 9-01-05Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез без утепленной подкладки инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) | Изготавливается одновременно полупара обуви на аппарат и полупара на протез ампутированной конечности по индивидуальным размерам Получателя. | Элементы крепления | пара | 28 |
| Соответствие полупар по внешнему виду, цвету и материалу верха |
| 7. | 9-01-05Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез без утепленной подкладки для детей-инвалидов (пара) | Изготавливается одновременно полупара обуви на аппарат и полупара на протез ампутированной конечности по индивидуальным размерам Получателя. | Элементы крепления | пара | 21 |
| Соответствие полупар по внешнему виду, цвету и материалу верха |
| 8. | 9-02-04Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез на утепленной подкладке инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) | Изготавливается одновременно полупара обуви на аппарат и полупара на протез ампутированной конечности по индивидуальным размерам Получателя | Элементы крепления | пара | 14 |
| Соответствие полупар по внешнему виду, цвету и материалу верха |
| 9. | 9-02-04Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез на утепленной подкладке инвалидам для детей-инвалидов (пара) | Изготавливается одновременно полупара обуви на аппарат и полупара на протез ампутированной конечности по индивидуальным размерам Получателя | Элементы крепления | пара | 20 |
| Соответствие полупар по внешнему виду, цвету и материалу верха |
| 10. | 9-01-06Вкладной башмачок | Изделие обувное ортопедическое. Предназначается для компенсации отсутствующего сегмента стопы и назначается пользователям с врожденными или ампутационными дефектами. Следует изготавливать как изделие индивидуального назначения. Конструкция изделия с индивидуальными параметрами изготовления учитывает анатомо-функциональные особенности пользователя и изготавливается по медицинскому заказу. Особенности конструкции изделий в зависимости от их функционального назначения. Изделия при использовании не должны вызывать нарушения целостности кожных покровов и кровообращения.Изделия выпускаются в парах или штучно. Изделия в соответствии с требованиями медицинского заказа могут быть асимметричными в паре. | - | штука | 15 |
| 11. | 9-01-08Вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви (в том числе стельки, полустельки) | Изделие обувное ортопедическое – ортез для стопы.Изготавливается по индивидуальным размерам Получателя. | - | пара | 9 |
| **ИТОГО** | 613 |