**Техническое задание**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и номер вида изделия\* | Описание функциональных и технических характеристик изделия | Объем, (шт.) |
| 1 | 8-09-03 Зубные протезы | Сложные зубочелюстные протезы, изготовленные с учетом анатомических особенностей и последствий резекции нижней челюсти по аддитивной 3 D модели, восстанавливающие взаимоотношение окклюзионных поверхностей, устраняющих деформацию и корригирующих эстетический дефект нижней трети лица, с биомиметической реконструкцией зубных рядов, альвеолярного отростка нижней и верхней челюстей;  -Съемная часть – акриловая, с перебазировкой материала на основе силикона (при необходимости);  -Фиксационные элементы (не менее 2 шт) -титановые;  -Прилегание к протезному ложу по всей поверхности;  -Цвет искусственных зубов индивидуальный;  -Наличие инструкции по применению и уходу за протезом. | 1 |
| 2 | 8-09-03 Зубные протезы | Сложные зубочелюстные протезы, изготовленные с учетом анатомических особенностей и последствий деструктивного патологического процесса по аддитивной 3 D модели, охватывающий тело нижней челюсти, восстанавливающий взаимоотношение с окклюзионной поверхностью верхней челюсти, устраняющий деформацию и корригирующий эстетический дефект нижней трети лица, с биомиметической реконструкцией зубных рядов, прикрепленной десны, альвеолярного отростка нижней и верхней челюстей;  -Съемная часть – акриловая, с перебазировкой материала на основе силикона (при необходимости);  -Тело нижней челюсти- титановое;  -Прилегание к протезному ложу по всей поверхности;  -Цвет искусственных зубов индивидуальный;  -Наличие инструкции по применению и уходу за протезом. | 1 |
|  |  | **Итого:** | **2** |

**Требования к качеству работ:**

Протез зубной обеспечивает лечебный и косметический эффект, уменьшает степень и выраженность дефекта, способствует частичной компенсации ограничений способности к общению и благодаря этому обеспечивает возможность и расширяет сферу трудовой деятельности в профессиях коммуникативного профиля.

Изделие устойчиво к механическим воздействиям, многократной дезинфекции, воздействию биологических сред.

Материалы, применяемые для изготовления изделия, разрешены к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также не содержат ядовитых (токсичных) компонентов.

Изделие отвечает требованиям безопасности для пользования.

Упаковка для съемной части изделия обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2020, ГОСТ Р 51632-2014, ГОСТ ISO 10993-1-2011.

**Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ:**

Гарантийный срок на протез устанавливается со дня выдачи Получателю и составляет не менее 24 месяцев.

В течение указанного срока предприятие – изготовитель должен производить замену или ремонт изделий бесплатно (если изделие выходит из строя в течение гарантийного срока не по вине получателя).

Возмещение расходов за проезд Получателей, а также сопровождающих лиц, для замены или ремонта Изделия до истечения его гарантийного срока производится за счет средств Исполнителя.

**Срок и место выполнения работ:**

Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ и обеспечению получателей до 05 декабря 2021 года (включительно). Срок изготовления Изделий – не более 30 (тридцати) рабочих дней с даты принятия Направления от Получателя.

Прием заказа на изготовление, снятие мерок и выдача готовых изделий должна быть осуществлена по месту нахождения Исполнителя в г. Красноярске или, при необходимости, по месту жительства инвалида (в зависимости от способности инвалида к передвижению). Предоставление стационара (при необходимости).