**Описание объекта закупки**

*Поставка легковых автомобилей, оборудованных адаптивными органами управления (устройствами ручного управления) для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и (или) профессиональных заболеваний*

**Описание объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  Товара | Сведения о функциональных, технических и качественных характеристиках, эксплуатационных характеристиках Товара | | | Количество  Товара,  штука | |
| 1 | Легковой автомобиль, оборудованный адаптивными органами управления (устройством ручного управления), для застрахованного лица с нарушением функций правой ноги | Категория автомобиля | М1 | | 1 | |
| Количество дверей | не менее 4 | |
| Экологический класс | не менее 5 | |
| Колесная формула/Ведущие колеса | должна быть 4х2 / должны быть передние | |
| Схема компоновки автомобиля | должна быть переднеприводная | |
| Расположение двигателя | должно быть переднее поперечное | |
| Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый | |
| Тип коробки передач | с автоматическим управлением | |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | не более 1600 | |
| Оборудование автомобиля | Адаптивные органы управления (устройство ручного управления для лиц с патологией нижних конечностей) в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 | |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 95 | |
| Комплектация автомобиля | Комплект зимних шин на все колеса | |
| 3 | Легковой автомобиль, оборудованный адаптивными органами управления (устройством ручного управления), для застрахованного лица с нарушением функций обеих ноги | Категория автомобиля | М1 | 1 | |
| Количество дверей | не менее 4 |
| Экологический класс | не менее 5 |
| Колесная формула/Ведущие колеса | должна быть 4х2 / должны быть передние |
| Схема компоновки автомобиля | должна быть переднеприводная |
| Расположение двигателя | должно быть переднее поперечное |
| Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |
| Тип коробки передач | с автоматическим управлением |
| Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | не более 1600 |
| Оборудование автомобиля | Адаптивные органы управления (устройство ручного управления для лиц с патологией нижних конечностей) в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 95 |
| Комплектация автомобиля | Комплект зимних шин на все колеса |
| Итого: | | | | 2 | |

1. Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.1.2011г. № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).

2. Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

3. Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 г. № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, работ (услуг) выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства».

4. Автомобили должны соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору (ОКП) ОК 034-2014 (КПЕС) ОКПД2 29.10.59.390, поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под её юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Российской Федерации от 30.09.2015г. № 1042.

5. Автомобили должны быть легковыми.

6. Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.

7. Автомобили должны быть не ранее 2021 года изготовления.

Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций (правой ноги, обеих ног) по требованию Заказчика должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

8. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

9. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

10. Комплект документов на автомобиль должны находиться внутри автомобиля. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

11. Условия перевозки Товара должны обеспечивать его полную сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

**Документы, подтверждающие соответствие автомобилей установленным требованиям**

1. Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.
2. Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобиля категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги; обеих ног).

**Документы, передаваемые вместе с автомобилем:**

* Гарантийный талон на автомобиль;
* Выписка из электронного паспорта транспортного средства, с внесенными в нее сведениями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
* Сервисная книжка;
* Руководство по эксплуатации Транспортного средства;
* Договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);
* Копия одобрения типа транспортного средства;
* Копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги; без обеих ног);
* Другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание Товара.

**Требования к сроку и объему предоставления гарантий на Товар**

Гарантия на Товар должна составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 000 (ста тысяч) км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Получателю.

В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы, может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, должна составлять не менее 6 (шести) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.

Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Получателю при фактической передаче Товара.

Дата передачи Товара указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

**Требования к порядку поставки Товара**

Поставка Товара включает в себя:

1. Доставку Товара в г. Мурманск для проведения экспертизы на соответствие Товара условиям Контракта в срок не позднее 20 декабря 2021 года;

2. Выдачу Товара Получателю в течении 10 (десяти) календарных дней с даты получения Поставщиком Направления от Заказчика, но не ранее 26 декабря 2021 года.

**Требования к качеству Товара**

|  |  |
| --- | --- |
| Место доставки товаров | Российская Федерация, Мурманская область |
| Срок поставки товаров, завершения работы, график оказания услуг | Поставка и выдача Товара Получателям осуществляется Поставщиком в пунктах выдачи Товара в г. Мурманске, Мурманской области на основании Договора обеспечения транспортным средством и Направлений, выданных Получателям Заказчиком, при предъявлении паспорта (их представителю паспорта и доверенности) в срок до 26 декабря 2021 года |

Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

Поставка и выдача Товара Получателям осуществляется Поставщиком в пунктах выдачи Товара в г. Мурманске, Мурманской области на основании Договора обеспечения транспортным средством и Направлений, выданных Получателям Заказчиком, при предъявлении паспорта (их представителю паспорта и доверенности) в срок до 26 декабря 2021 года.

Поставщик письменно извещает Заказчика о предстоящей поставке Товаров по полученным направлениям не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до начала поставки товара Получателям.

В срок не позднее 28 декабря 2021 года Поставщик представляет Заказчику оформленные надлежащим образом следующие документы, подтверждающие результат поставки Товара:

- Акт сдачи-приемки Товара (на каждого Получателя);

- Отрывной талон к Направлению (на каждого Получателя);

- Реестр выдачи Товара (Реестр выдачи Товара предоставляется дополнительно в электронном виде);

- Акт приема-передачи Товара по государственному контракту в 2-х экземплярах.

- Договор между Поставщиком Товара, Получателем Товара и Заказчиком (на каждого получателя).

- Оригиналы товарных накладных.

Заказчик в течение 7 (семи) календарных дней проверяет соответствие результата поставки Товара количеству, комплектности и объему требований, предусмотренных настоящим Контрактом, подписывает и направляет Поставщику Акт приема-передачи товара по Государственному контракту (Приложение № 3) либо в тот же срок готовит и направляет мотивированный отказ от подписания с указанием перечня претензий и сроков устранения недостатков, либо сообщение о привлечении экспертов (экспертной организации).

В случае привлечения экспертов (экспертной организации) указанный в настоящем пункте срок проверки соответствия результата поставки Товара требованиям Контракта может быть продлен на время необходимое для проведения экспертизы привлеченными экспертами (экспертной организацией).

Фактической датой поставки (выдачи) Товара Получателю считается дата, указанная в Акте сдачи-приемки Товара. Фактической датой исполнения обязательств по поставке товара считается дата подписания Заказчиком Акта приема-передачи Товара по государственному контракту.

Поставка автомобилей Поставщиком должна быть произведена в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты получения от Заказчика Реестра получателей Товара, но **не позднее 26 декабря 2020 года.**