ТЗ

**Объект закупки:** *Поставка инвалидам телефонных устройств с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом*

Требования к условиям поставки:

 1.1. Весь товар необходимого вида.

 1.2. Весь товар новый, ранее не бывший в эксплуатации.

 1.3. Качество, маркировка и комплектность поставляемого товара соответствуют государственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ), действующим на территории Российской Федерации.

 1.4. Товар изготовлен промышленным способом.

1. Требования к документам, подтверждающим соответствие товара установленным требованиям:

 - соответствие ГОСТам, другим стандартам, принятым в данной области;

 3. Документы, передаваемые вместе с товаром:

-паспорт;

- гарантийный талон;

- инструкция по эксплуатации.

 4. Требования к количеству поставляемого Товара **–** 130 шт.

 5. Условия передачи определяются Заказчиком.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование Товара** | **Номер позиции КТРУ/Наименование позиции КТРУ** | **Характеристики товара с минимальными и максимальными показателями** | **Количество****Товара, шт.** |
| 01.28.19.01.01.02 Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Технические характеристики  | Примечание |
| Тип корпуса классический (моноблок)  | Цельный корпус, отдельные функциональные части которого не могут смещаться относительно друг друга | значения показателей, которые не могут изменяться |
| Стандарт применения GSM 900/1800/1900 МГц | Наличие  |
| Поддержка стандарта 4G/LTE интернет | Наличие |
|  Wi-Fi точка доступа | Наличие |
| Возможность поддержки программного обеспечения, позволяющих использовать функцию удаленной видеосвязи с переводчиком русского жестового языка | Наличие |
| Голосовое управление | Наличие |
| Распознавание речи | Наличие |
| Русский синтезатор речи | Наличие |
| Клавиатура с алфавитом на русском языке  | Наличие  |
| Система позиционирования и навигации:GPS/Глонасс-приемник | Наличие  |
| Наличие автофокусафотокамеры | Наличие |
| Наличие встроенной вспышки фотокамеры | Наличие |
| Датчик приближения | Наличие |
| Автоматическая ориентация изображения (акселерометр) | Наличие |
| Виброзвонок  | Наличие  |
| Возможность поддержки работы с различными операторами сотовой связи (по выбору пользователя) | Наличие |
| Зарядное устройство для заряда аккумулятора | Наличие |
| Диагональ дисплея | Не менее 4,8 дюйма | минимальные значения показателей |
| Количество ядер процессора  | Не менее 4 ядер |
| Объем оперативной памяти | Не менее 2 Гб |
| Объем встроенной памяти | Не менее 16 Гб |
| Фотокамера | Не менее 8 Мпикс |
| Фронтальная камера | Не менее 3 Мпикс |
| Ёмкость аккумуляторной батареи  | Не менее 3000 mAh |
| Сенсорный экран  | IPS или Super IPS+ или HD Super AMOLED или TFT | требуется указать конкретный показатель |
| Устройства должны отвечать требованиям к безопасности товара в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза:- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение устройств должны осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 28594-90 «Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение». |

 | 130 |
| Итого: |  |  | 130 |

**Участник закупки указывает в первой части заявки наименование страны происхождения товара, конкретные показатели товара, попадающие в диапазон, установленный в Таблице, и указание на товарный знак (при наличии)**

Для целей настоящей закупки используется терминология, определенная Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86 н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р.

**Требования к функциональным характеристикам.**

Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом, аппарат телефонный мобильный, предназначен для восстановления способности инвалида к общению, ориентации при наличии заболеваний, последствий травм органа слуха, предназначено для компенсации ограничений жизнедеятельности.

**Требования к качеству**

Материалы, применяемые для изготовления Товара, разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, а также не содержат ядовитых (токсичных) компонентов. Товар отвечает требованиям безопасности для пользователя, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Поставляемый товар новый, строго соответствует указанным характеристикам и не имеет дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления.

**Требования к эксплуатационным характеристикам, безопасности, экологической безопасности**

При использовании Товара по назначению не создается угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Товара не причиняет вред имуществу потребителя при его эксплуатации.Телефонные устройства с текстовым выходом, аппараты телефонные мобильные устойчивы к помехоустойчивости электронных реабилитационных средств информатики, сигнализации и связи.

**Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара**

Хранение осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории изделий.

Транспортировка осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка обеспечивает их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Надписи на упаковке выполнены на русском языке и содержат информацию о Товаре, в том числе наименование Товара, наименование фирмы-изготовителя, страны происхождения.

Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до "20" декабря 2021 года.

Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): По выбору Получателя:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

 - в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи"