Раздел III. Описание объекта закупки

Поставка инвалидам Ростовской области сигнализаторов.

**Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам**

Сигнализаторы звука – это устройства, состоящие из датчика устанавливающего у источника звука (телефонной трубки, дверного звонка, домофона, плача ребенка), который преобразует полученные сигналы в световые или вибрационные сигналы.

**Требования к маркировке и упаковке**

На каждое изделие должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделий.

Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении.

**Требования к качеству товара**

Поставляемый товар должен быть новым, соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления. Инвалиду должно быть передано изделие, пригодное для использования по назначению в течение срока его эксплуатации.

**Требования к документам, подтверждающим соответствие установленным требованиям**

Наличие действующего сертификата соответствия или декларации о соответствии на данную продукцию.

**Товар должен соответствовать**

- ГОСТ Р 51632-2014 (Раздел 4) «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний.»

- ГОСТ Р 51264-99 «Средства связи, информатики и сигнализации реабилитационные электронные. Общие технические условия.»

- ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология.»

**Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества**

Гарантийный срок Товаров устанавливается со дня выдачи товара Получателю и составляет не менее 24 месяцев. Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока эксплуатации, с указанием адресов в **Ростовской области**, куда следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов Товара осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара  | Описание функциональных и технических характеристик | Кол-во(шт.) | Ценаза ед. не более(руб.) | Суммарная стоимость не более (руб.) |
| Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией | Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией.Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией предназначен для информирования инвалидов с нарушением слуха о наличии звуковых сигналов домофона, дверного и телефонного звонков и восстановления способности инвалидов к ориентации. Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией является сигнализирующим беспроводным устройством, состоит из передатчика, служащего для передачи информации о входном сигнале, и приемника со светодиодной индикацией, обеспечивает прием сигналов дверного звонка, домофона, телефона/факса. Приемник используется в качестве сигнализатора звука цифрового со световой индикацией и должен иметь светодиодную индикацию о поступающих звуковых сигналах. На приемнике должны располагаться разноцветные светодиоды с пиктограммами, обозначающими источник сигнала. Питание должно осуществляться от элементов питания или адаптера или от сети переменного тока 220 В, 50 Гц.Радиус устойчивого приема сигнала в условиях прямой видимости должен быть не менее 30 м, в условиях сложных бытовых помещений не менее 15 м. Сигнализатор звука должен быть упакован в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений и загрязнения при транспортировке и хранении. Гарантийный срок не менее 24 месяцев со дня выдачи. Срок службы товара должен составлять не менее 5 лет. | 32 | 4 785,80 | 153 145,60 |
| Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией**.** Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией предназначен для информирования инвалидов с нарушением слуха о наличии звуковых сигналов домофона, дверного и телефонного звонков и восстановления способности инвалидов к ориентации. Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией является сигнализирующим беспроводным устройством, состоит из передатчика, служащего для передачи информации о входном сигнале, и приемника с вибрационной индикацией, обеспечивает прием сигналов дверного звонка, домофона, телефона/факса. Приемник используется в качестве сигнализатора звука и дублирует звуковой сигнал в вибрационным, при этом корпус мобильного приемника вибрирует. Питание должно осуществляться от элементов питания или адаптера или от сети переменного тока 220 В, 50 Гц.Радиус устойчивого приема сигнала в условиях прямой видимости должен быть не менее 30 м, в условиях сложных бытовых помещений не менее 15 м. Сигнализатор звука должен быть упакован в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений и загрязнения при транспортировке и хранении. Гарантийный срок не менее 24 месяцев со дня выдачи. Срок службы товара должен составлять не менее 5 лет. | 12 | 5 086,18 | 61 034,16 |
| Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией**.** Сигнализатор звука цифровой световибрационный предназначен для оповещения инвалида о поступлении сигнала от информационных и бытовых датчиков.Сигнализатор звука должен состоять из наручного вибрационного приемника и часов-будильника со световой индикацией, вибрационной подушки, датчика определения звука, датчика телефона/домофона.На приемнике должны располагаться разноцветные светодиоды с пиктограммами, обозначающими источник сигнала.Радиус устойчивого приема сигнала в условиях прямой видимости должен быть не менее 30 м, в условиях сложных бытовых помещений не менее 15 м. В комплекте должны быть датчики:- часы будильник со световой индикацией должен иметь функцию часов, календаря, будильника. При срабатывании будильника подает звуковой сигнал, а также световые импульсы, хорошо различимые в светлое время суток, выносное вибрационное устройство подает мощные вибрационные импульсы.- датчик определения звука должен иметь возможность регулировки частоты входящего сигнала, питание которого должно осуществляться от элементов питания.- датчик телефона/домофона, должен иметь соответствующий разъем для подключения к телефону через стандартный телефонный разъем либо к домофону через клеммы домофона.Питание должно осуществляться от элементов питания или адаптера или от сети переменного тока 220 В, 50 Гц.Сигнализатор звука должен быть упакован в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений и загрязнения при транспортировке и хранении. Гарантийный срок не менее 24 месяцев со дня выдачи. Срок службы товара должен составлять не менее 5 лет. | 156 | 7 699,53 | 1 201 126,68 |
|  | **Итого** | **200** |  | **1 415 306,44** |

**Требования к месту, условиям и объемам поставки**

Место и условия поставки – предоставить Товар Получателям согласно Реестров получателей товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации: г. Ростов-на-Дону, Мясниковский, Родионово-Несветайский районы, г. Аксай, Аксайский, Багаевский, Веселовский районы, г. Константиновск, Константиновский, Семикаракорский, Усть-Донецкий, Мартыновский районы, г. Миллерово, Миллеровский, Кашарский, Чертковский, В-Донской, Шолоховский, Боковский районы, г. Зерноград, Зерноградский, Егорлыкский районы, Батайск, Кагальницкий район, п. Орловский, Орловский, Пролетарский районы,.п. Матвеев-Курган, Матвеево-Курганский, Неклиновский, Куйбышевский районы, г. Белая Калитва, Белокалитвенский,Тацинский районы, г. Красный Сулин, Красносулинский ,Октябрьский районы, г.Волгодонск, Волгодонской, Цимлянский районы, г. Таганрог, г. Каменск- Шахтинский, Каменский, Тарасовский районы, г. Новочеркасск, г. Азов, Азовский район, г. Сальск, Сальский, Песчанокопский, Целинский районы, п. Зимовники, Зимовниковский, Заветинский, Дубовский, Ремонтненский районы, г. Шахты, г. Новошахтинск, г. Гуково, г. Донецк, г. Зверево, г. Морозовск, Морозовский, Советский, Милютинский, Обливский районы, право выбора одного из способа получения Товара: - по месту жительства Получателя; - в пунктах выдачи.

Поставка всей партии товара на территорию Ростовской области на склад Поставщика должна быть осуществлена в течение 10 дней с даты подписания Государственного контракта. Отсутствие полного количества товара и несоответствие техническому заданию считается существенным нарушением условий контракта.

Реестры получателей по государственному контракту предоставляются Поставщику после осуществления проверки качества и количества предложенного к поставке товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара, до 15.12.2021 года.