# Техническое задание

**Оказание услуг по ремонту протезов верхних и нижних конечностей в 2021 году**

**ИКЗ: 21-11326024721132601001-0078-000-3319-323**

**21-11326024721132601001-0078-001-3319-323**

1. **Требования к качеству услуг**

Комплектующие для протезов верхних и нижних конечностей должны соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», а также соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2017 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения».

1. **Требования к техническим и функциональным**

**характеристикам услуг**

Услуги по ремонту протезов верхних и нижних конечностей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов верхних и нижних конечностей пациентов с помощью протезов конечностей.

1. **Требования к результатам оказанных услуг**

Услуги по ремонту протезов верхних и нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Услуги по ремонту протезов должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

**4. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления**

**гарантий качества изделий**

На оказанные услуги Исполнитель предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данные виды услуг.

Гарантийный срок на изделия устанавливается со дня оказания услуги (выдачи готового изделия Получателю) и составляет:

- смена гильзы бедра (ортокрил по слепку) – 12 месяцев;

- смена крепления протеза бедра (пояс) – 12 месяцев;

- смена крепления протеза голени (пояс) – 12 месяцев;

- смена оболочки косметической на верхнюю конечность – 3 месяца;

- смена гильзы голени – 6 месяцев;

- смена вертлуга – 6 месяцев;

- смена оболочки трикотажной – 30 дней;

- смена силиконового наколенника для вакуумной фиксации протеза голени – 6 месяцев;

- смена лайнера – 6 месяцев;

- смена стопы – 12 месяцев.

Гарантийный срок на протезно-ортопедическое изделие должен соответствовать ТУ.

1. **Условия и сроки (периоды) оказания услуг**

Предоставить Получателям право выбора способа получения результатов услуги (по месту жительства или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Исполнителем на территории Республики Мордовия).

Срок оказания услуг: Срок оказания услуги по ремонту протезов верхних и нижних конечностей не может превышать 30 (тридцати) календарных дней с даты получения направления от Получателя.

Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по ремонту протезов нижних конечностей до 15 декабря 2021 года.

1. **Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам услуг по ремонту протезов верхних и нижних конечностей.**

Комплектующие для протезов верхних и нижних конечностей должны отвечать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2017 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения», соответствующим Техническим условиям.

Материалы, соприкасающиеся с телом потребителя, должны обладать биосовместимостью с кожным покровом человека, не вызывать токсилогических и аллергических реакций в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий» Часть 1,5,10, Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

1. **Требования к маркировке, упаковке, хранению и отгрузке.**

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка изделий к месту нахождения инвалидов должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 301-1-88) /ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-88) «Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности» и ГОСТ Р 51632-2014 Национальный стандарт РФ «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Упаковка изделий должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

1. **Требования к количественным и качественным характеристикам услуг по ремонту протезов нижних конечностей (изделий)**

Требования к количественным и качественным характеристикам изделий указаны в Таблице № 1.

Общее количество - 47 изделий.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ремонта | Количество изделий, шт. | Цена за ед., руб. | Срок оказания услуги | Срок службы/ срок гарантии |
| 1 | Смена крепления протеза бедра (пояс)  КОЗ – 02.34.01, ОКПД2 – 33.19.10.000 | 3 |  | 30 дней | 12 месяцев/  12 месяцев |
| 2 | Смена оболочки косметической на верхнюю конечность  КОЗ – 02.34.01, ОКПД2 – 33.19.10.000 | 1 |  | 30 дней | 12 месяцев/  3 месяца |
| 3 | Смена гильзы годени (ортокрил по слепку)  КОЗ – 02.34.01, ОКПД2 – 33.19.10.000 | 1 |  | 30 дней | 12 месяцев/  6 месяцев |
| 4 | Смена вертлуга 742  КОЗ – 02.34.01, ОКПД2 – 33.19.10.000 | 2 |  | 30 дней | 12 месяцев/  6 месяцев |
| 5 | Смена оболочки трикотажной  КОЗ – 02.34.01, ОКПД2 – 33.19.10.000 | 2 |  | 30 дней | 12 месяцев/  30 дней |
| 6 | Смена стопы 1Н38  КОЗ – 02.34.01, ОКПД2 – 33.19.10.000 | 1 |  | 30 дней | 12 месяцев/  12 месяцев |
| 7 | Смена лайнера 6Y87  КОЗ – 02.34.01, ОКПД2 – 33.19.10.000 | 3 |  | 30 дней | 12 месяцев/  6 месяцев |
| 8 | Смена лайнера I-3663  КОЗ – 02.34.01, ОКПД2 – 33.19.10.000 | 1 |  | 30 дней | 12 месяцев/  6 месяцев |
| 9 | Смена лайнера I-CL56  КОЗ – 02.34.01, ОКПД2 – 33.19.10.000 | 4 |  | 30 дней | 12 месяцев/  6 месяцев |
| 10 | Смена силиконового наколенника для вакуумной фиксации протеза голени  КОЗ – 02.34.01, ОКПД2 – 33.19.10.000 | 5 |  | 30 дней | 12 месяцев/  6 месяцев |
| 11 | Смена чехла шерстяного на культю голени  КОЗ – 02.34.01, ОКПД2 – 33.19.10.000 | 12 |  | 30 дней | 12 месяцев/  30 дней |
| 12 | Смена чехла шерстяного на культю бедра  КОЗ – 02.34.01, ОКПД2 – 33.19.10.000 | 10 |  | 30 дней | 12 месяцев/  30 дней |
| 13 | Смена крепления протеза голени (пояс)  КОЗ – 02.34.01, ОКПД2 – 33.19.10.000 | 2 |  | 30 дней | 12 месяцев/  12 месяцев |